# 배치 제어 옵션 선택

EHMI는 배치 시퀀스의 진행을 제어하는 용도로 사용할 수 있습니다.

1. 배치 시퀀스에서, 선택 버튼을 눌러주세요.

2. 위쪽 방향 버튼- 및 아래쪽 방향 버튼을 사용하여 배치 제어 옵션을 선택해 주세요.

   옵션 | 설명
   --- | ---
   시퀀스 중단 | 전체 시퀀스를 중단합니다. 배치 시퀀스 완료 시 공구 장금 매개변수가 꺼짐으로 설정된 경우, 새 배치 시퀀스를 시작합니다.
   배치 바이패스 | 현재 배치를 중단하고 시퀀스에서 다음 배치를 시작합니다. 건너뛴 배치의 완료되지 않은 조임은 NOK로 설정됩니다.
   배치 재설정 | 배치를 재설정하고, 배치의 첫 번째 조임에서 다시 시작합니다.
   배치 감소 | 배치의 이전 조임으로 복귀합니다.
   배치 증가 | 현재 조임을 건너 뛰고. 배치의 다음 조임으로 이동합니다. 건너뛴 조임은 NOK로 설정됩니다.

3. 선택 버튼 버튼을 눌러 확인해 주세요.

배치 시퀀스 매개 변수에 기초하며, EHMI에서 특정 작업에 액세스 할 때 공구가 잠깁니다. 예를 들면, 배치 시퀀스 완료 시 공구 잠금이 켜짐으로 설정된 경우, 배치 시퀀스가 중단되면 공구가 잠깁니다.