# Aktualizacja oprogramowania EHMI

Oprogramowanie zainstalowane w EHMI można zaktualizować za pomocą urządzenia pamięci USB.

Wymagania dotyczące aktualizacji

- Urządzenie pamięci USB

- Kabel z żeńskim złączem USB typu A na jednym końcu i męskim Micro-B na drugim końcu (alternatywnie można również zastosować urządzenie USB z 2 złączami, męskim typu A i męskim typu micro-B)

- Numer wersji aktualnie zainstalowanego oprogramowania sprzętowego EHMI. Aby wyświetlić numer wersji, przejdź do sekcji Information [Informacje] w menu głównym i wybierz Software version [Wersja oprogramowania].

Proces aktualizacji

1. W przeglądarce internetowej, przejdź do Marketing & Support Portal > Software Center > Accessories [Marketing i Portal wsparcia technicznego > Centrum oprogramowania > Akcesoria]. Pobierz zaktualizowane oprogramowanie (dane aplikacji i/lub GUI) w kategorii EHMI.

   Niektóre aktualizacje aplikacji wymagają również aktualizacji danych GUI. W przypadku, gdy wersja danych GUI jest niepoprawna, przy ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. O ile aktualizacja nie zostanie zaktualizowana, dane dotyczące GUI nie będą wymagały aktualizacji.

   Nazwa pliku | Typ oprogramowania | Opis
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Oprogramowanie użytkowe STR EHMI i ITB EHMI | Jest to zazwyczaj jedyne oprogramowanie, które wymaga aktualizacji dla danego narzędzia.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Dane graficzne dla wszystkich znaków. Zazwyczaj nie wymagają aktualizacji.

2. Pobrane pliki należy przechowywać w katalogu głównym pustego urządzenia pamięci USB.

3. Wejdź do menu aktualizacji EHMI, korzystając z jednej z metod opisanych poniżej.

   Metoda 1

   - Odłącz akumulator od narzędzia i poczekaj, aż akumulator zapasowy rozładuje się.

   - Podczas ponownego podłączania akumulatora naciśnij i przytrzymaj przycisk Select [Wybierz]. Przytrzymuj przycisk Select [Wybierz], aż pojawi się menu Update [Aktualizuj].

   Metoda 2

   - Przejdź do menu Information [Informacje].

   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Down [W dół], a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk Up [W górę], aby wejść do ukrytego podmenu.

   - W podmenu przejdź do menu Reset [Zresetuj], a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Select [Wybierz], aż pojawi się menu Update [Aktualizuj].

4. Za pomocą klucza imbusowego 5 mm zdejmij pokrywę zakrywającą port USB EHMI. Podłącz urządzenie pamięci USB do portu USB EHMI.

5. Za pomocą przycisków Up [W górę] i Down [W dół] przejdź do pliku aktualizacji i naciśnij przycisk Select [Wybierz], aby rozpocząć proces aktualizacji.

6. Po zakończeniu aktualizacji naciśnij przycisk przycisk Up [W górę], aby ponownie uruchomić system.