# Selecionando uma Opção de Controle de Lote

A EHMI pode ser usada para controlar a progressão da sequência de lotes.

1. Enquanto estiver em uma sequência de lotes, pressione o Botão Selecionar.

2. Use os Botões Para Cima e Para Baixo para selecionar a opção controle de lote.

   Opção | Descrição
   --- | ---
   Abortar sequência | Aborta toda uma sequência. Inicia uma nova sequência de lotes se o parâmetro Travar ferramenta na conclusão da sequência de lotes é definido como Desativado.
   Bypass de lote | Aborta o lote atual e inicia o próximo lote na sequência. Apertos não concluídos em um lote ignorado são definidos como NOK.
   Restabelecimento de lote | Restabelece o lote, reinicia no primeiro aperto no lote.
   Diminuição de lote | Retorna ao aperto anterior no lote.
   Incremento de lote | Ignora o aperto atual e move para o próximo aperto no lote. O aperto ignorado é definido como NOK.

3. Pressione o Botão Selecionar para confirmar.

Dependendo dos parâmetros da sequência de lotes, a ferramenta travará quando determinadas ações são acessadas na EHMI. Por exemplo, quando o parâmetro Travar ferramenta na sequência de lotes concluída é definido como Ativado, a ferramenta travará quando a sequência de lotes é abortada.