# Upgrade softwaru EHMI

Software nainstalovaný v EHMI lze aktualizovat s použitím úložného zařízení USB.

Požadavky na upgrade

- Úložné zařízení USB

- Kabel se zásuvkovým konektorem USB typu A (samice) na jednom konci a s nástrčným konektorem Micro-B (samec) na druhém konci (alternativně lze použít zařízení USB se dvěma konektory, nástrčným typu A (samec) a nástrčným typu Micro-B (samec))

- Číslo verze aktuálně nainstalovaného firmwaru EHMI. Číslo verze naleznete v položce Information (Informace) v hlavní nabídce, když zvolíte možnost Software version (Verze softwaru).

Postup upgradu

1. Ve webovém prohlížeči přejděte do položky Marketing & Support Portal > Software Center > Accessories (Portál pro marketing a podporu > Centrum softwaru > Příslušenství). Stáhněte si aktualizovaný software (data aplikace a/nebo grafického uživatelského rozhraní) v kategorii EHMI.

   Některé aktualizace aplikace vyžadují také aktualizaci dat grafického uživatelského rozhraní (GUI). Pokud verze dat grafického uživatelského rozhraní (GUI) není správná, při restartu se zobrazí chybové hlášení. Pokud nedojde k aktualizaci aplikace, nebude nutno aktualizovat ani data grafického uživatelského rozhraní (GUI).

   Název souboru | Typ softwaru | Popis
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Aplikační software STR EHMI a ITB EHMI | Toto je obvykle jediný software, který je pro nástroj nutno aktualizovat.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Grafická data pro všechny znaky. Obvykle nevyžaduje upgrade.

2. Uložte stažené soubory do kořenového adresáře prázdného úložného zařízení USB.

3. Vstupte do nabídky aktualizace EHMI s použitím jednoho z níže popsaných postupů.

   Postup 1

   - Odpojte od nástroje baterii a počkejte, až se vybije záložní baterie.

   - Při opětovném připojování baterie stiskněte tlačítko Select (volicí tlačítko) a držte ho stisknuté. Držte tlačítko Select (volicí tlačítko), dokud se nezobrazí nabídka Update (Aktualizovat).

   Postup 2

   - Přejděte do nabídky Information (Informace).

   - Stiskněte a podržte tlačítko Down (Dolů) a zároveň dvakrát stiskněte tlačítko Up (Nahoru), čímž vstoupíte do skryté podnabídky.

   - V podnabídce přejděte na položku Reset, stiskněte tlačítko Select (volicí tlačítko) a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí nabídka Update (Aktualizovat).

4. S použitím 5mm inbusového klíče sejměte kryt zakrývající USB port na EHMI. Vsuňte úložné zařízení USB do USB portu EHMI.

5. Pomocí tlačítek Up (Nahoru) a Down (dolů) přejděte k aktualizačnímu souboru a stisknutím tlačítka Select (volicího tlačítka) spusťte proces aktualizace.

6. Po dokončení aktualizace stiskněte tlačítko Up (Nahoru) a proběhne restart systému.