# Wybieranie opcji kontroli sekwencji wsadowej

Interfejs EHMI może być używany do kontroli przebiegu sekwencji wsadowej.

1. W menu sekwencji wsadowej, należy nacisnąć przycisk Wybierz.

2. Za pomocą przycisków W górę oraz W dół wybierz opcję kontroli przebiegu sekwencji wsadowej.

   Opcja | Opis
   --- | ---
   Przerwij sekwencję | Przerywa całą sekwencję. Uruchamia nową sekwencję wsadową, jeżeli parametr Lock tool on batch sequence complete [Zablokuj narzędzie po zakończonej sekwencji wsadowej] jest ustawiony na Off [Wył].
   Pominięcie sekwencji | Przerywa bieżący wsad i rozpoczyna następny w kolejności. Niedokończone dokręcenia w pominiętym wsadzie są ustawiane jako NOK.
   Resetowanie wsadu | Resetuje wsad; rozpoczyna ponownie od pierwszego dokręcenia we wsadzie.
   Wsad wstecz | Wraca do poprzedniego dokręcenia we wsadzie.
   Wsad w przód | omija bieżące dokręcanie i przechodzi do następnego dokręcania we wsadzie. Pominięte dokręcenie ustawiane jest jako NOK.

3. Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Wybierz.

W zależności od parametrów sekwencji wsadowej, narzędzie zablokuje się po wykonaniu określonych czynności w interfejsie EHMI. Na przykład, gdy parametr Lock tool on batch sequence complete [Zablokuj narzędzie po zakończonej sekwencji wsadowej] jest ustawiony na On [Wł], narzędzie zablokuje się po przerwaniu sekwencji wsadowej.