# Anzeige von Netzwerkinformationen

1. Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, halten Sie die Auswahltaste gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird.

2. Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten, um durch die Elemente des Hauptmenüs bis zum Menü Netzwerk zu blättern.

3. Drücken Sie die Auswahltaste, um das Menü Netzwerk zu öffnen.

4. Drücken Sie die Auswahltaste erneut, um das Menü Information zu öffnen.

5. Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten, um die Netzwerkinformationen anzuzeigen.

Das Menü Netzwerk enthält die folgenden Informationen zum Netzwerk, mit dem das Werkzeug verbunden ist:

Netzwerkinformationen | Beschreibung
--- | ---
Art der drahtlosen Verbindung | Art der Funkverbindung (WLAN)
Konfigurationsmodus | Verbindungsart beim (DHCP)
IP-Adresse | IP-Adresse des Werkzeugs
Subnetzmaske | Subnetzmaske der IP-Adresse:
Gateway | Verbindungsgateway
Primärer DNS-Server | Adresse des primären DNS-Servers
Sekundärer DNS-Server | Adresse des sekundären DNS-Servers
Domänenname | Domainname (kann leer sein)
Hostname | Hostname (Werkzeug)
Kanalliste | Verfügbare WLAN-Kanäle, die ausgewählt werden können
Aktiver Kanal | Aktuell verwendeter Kanal

Anzeige des Signalstärkenverlaufs

1. Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, halten Sie die Auswahltaste gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird.

2. Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten, um durch die Elemente des Hauptmenüs bis zum Menü Netzwerk zu blättern.

3. Drücken Sie die Auswahltaste, um das Menü Netzwerk zu öffnen.

4. Drücken Sie die Abwärtstaste, bis Sie die Option Signalstärkenverlauf erreichen, und drücken Sie anschließend die Auswahltaste. Die Grafik kann verwendet werden, um mögliche blinde Flecken der Verbindung des Werkzeugs in einer Produktionslinie zu bestimmen.