# Uppgradera EHMI-programvaran

Programvaran som är installerad på EHMI:n kan uppdateras med hjälp av ett USB-minne.

Detta behövs för uppgradering

- USB-minne

- Kabel med USB-honanslutning av typ-A i den ena änden, och hananslutning av typ Micro-B i den andra (alternativt en USB-enhet med 2 anslutningar, hananslutning typ-A och hananslutning av typ Micro-B, kan också användas)

- Versionsnummer på i nuläget installerad EHMI-firmware. För att visa versionsnumret går du till Information i huvudmenyn och väljer Programversion.

Uppgraderingsprocedur

1. I en webbläsare går du till Marknad & support-portalen > Programvarucenter > Tillbehör. Ladda ned den uppdaterade programvaran (applikations- och gränssnittsdata) i kategorin EHMI.

   Vissa applikationsuppdateringar kräver även att gränssnittsdata uppdateras. Om versionen för gränssnittsdata är fel kommer ett felmeddelande att visas vid omstart. Gränssnittsdata uppdateras aldrig så länge applikationen inte är uppdaterad.

   Filnamn | Programvarutyp | Beskrivning
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Applikationsprogramvara STR EHMI och ITB EHMI | Detta är vanligen den enda programvara som behöver uppdateras för verktyget.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Grafiska data för alla tecken. Kräver vanligtvis ingen uppgradering.

2. Spara de nedladdade filerna på roten på det tomma USB-minnet.

3. Gå in i EHMI-uppdateringsmenyn med hjälp av en av metoderna som beskrivs nedan.

   Metod 1

   - Koppla ur batteriet från verktyget och vänta tills reservbatteriet har laddats ur.

   - Tryck och håll inne Välj-knappen medan du fäster batteriet på nytt. Fortsätt hålla inne Välj-knappen tills menyn Uppdatera visas.

   Metod 2

   - Navigera till menyn Information.

   - Tryck och håll inne Ned-knappen samtidigt som du trycker två gånger på Upp-knappen för att komma in i den dolda undermenyn.

   - I undermenyn navigerar du till Återställ och trycker på Välj-knappen tills menyn Uppdatera visas.

4. Avlägsna locket som täcker USB-porten på EHMI:n med en 5 mm insexnyckel. Anslut USB-minnet till EHMI:ns USB-port.

5. Navigera till uppdateringsfilen med Upp- och Ned-knappen, och tryck på Välj-knapparna för att starta uppdateringsprocessen.

6. När uppdateringen är klar trycker du på Upp-knappen för att starta om systemet.