# Visualizando Informações da Rede

1. Se não estiver no menu principal, pressione e mantenha pressionado o Botão Selecionar até aparecer o menu principal.

2. Use os Botões Para Cima e Para Baixo para passar os itens do menu principal para o menu de Rede.

3. Pressione o Botão Selecionar para abrir o menu de Rede.

4. Pressione novamente o Botão Selecionar para abrir o menu de Informações.

5. Use os Botões Para Cima e Para Baixo para visualizar as informações da rede.

O menu de Rede fornece as seguintes informações sobre a rede à qual a ferramenta está conectada:

Informações da Rede | Descrição
--- | ---
Tipo de comunicação sem fio | Tipo de comunicação sem fio (WLAN)
Modo Configuração | Tipo de conexão (DHCP)
Endereço IP | Endereço IP da ferramenta
Máscara de sub-rede | Máscara de sub-rede do endereço IP
Gateway | Gateway da conexão
Servidor DNS primário | Endereço do servidor DNS primário Endereço
Servidor DNS secundário | Endereço do servidor DNS secundário
Nome de domínio | Nome de domínio (pode estar vazio)
Nome do host | Nome do host (ferramenta)
Lista de canais | Canais Wi-Fi disponíveis que podem ser selecionados
Canal ativo | Canal atualmente em uso

Visualizando o Histórico da Força do Sinal

1. Se não estiver no menu principal, pressione e mantenha pressionado o Botão Selecionar até aparecer o menu principal.

2. Use os Botões Para Cima e Para Baixo para passar os itens do menu principal para o menu de Rede.

3. Pressione o Botão Selecionar para abrir o menu de Rede.

4. Pressione o Botão Para Baixo para chegar à opção Histórico da Força do Sinal e pressione o Botão Selecionar. O gráfico pode ser usado para detectar potenciais pontos cegos de conexão em uma linha de produção.