# ITB-A31-10-10-HMI-H

## Battery-Powered Nutrunner

Uhlová akumulátorová uťahovačka Tensor ITB-A, s jej širokým sortimentom modelov a voliteľného príslušenstva, posúva produktivitu a kvalitu montáže na vyššiu úroveň. ITB-A ponúka hodnoty vrátane korekcie pravého uhla TrueAngle, rýchlejších uťahovacích otáčok a zlepšenej intenzity bezdrôtového signálu. Tensor ITB-A je časťou radu Tensor IxB, s ktorým sa delí o integrovanú platformu ovládačov. Vnútri nástroja má funkciu ovládača, ktorá umožňuje priamu integráciu s príslušenstvom stanice a výrobným systémom bez potreby fyzického boxu ovládača. To otvára celý svet nových príležitostí.

# Výhody

- Zvýšená produktivita – otáčky káblového nástroja

- Zlepšená kvalita spoja

- Rýchla inštalácia a ľahké opätovné vyvažovanie linky

- Jednoduché používanie – bez potreby dodatočného školenia

- Nepretržitá výroba a zvýšený prevádzkový čas

# Vlastnosti

- Integrovaný ovládač

- TrueAngle – korekcia pravého uhla s gyroskopom

- Široký sortiment modelov nástrojov a príslušenstva

- Posilňovač skrutkovania

- Optimalizované odvádzanie tepla

- Duálne antény