# Mettre à niveau le logiciel EHMI

Le logiciel installé sur l'EHMI peut être mis à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB.

Exigences de mise à niveau

- Périphérique de stockage USB

- Câble USB-A avec prise femelle à une extrémité et Micro-B mâle à l'autre extrémité (alternativement, un périphérique USB avec 2 connecteurs, type A mâle et Micro-B mâle, peut également être utilisé)

- Numéro de version du firmware EHMI actuellement installé. Pour consulter le numéro de version, allez à Informations dans le menu principal et sélectionnez Version du logiciel.

Procédure de mise à niveau

1. Dans un navigateurs Web, accédez au portail Marketing & Support > Centre de logiciels > Accessoires. Téléchargez le logiciel mis à jour (données des application et/ou de l’IGU) dans la catégorie EHMI.

   Certaines mises à jour des applications requièrent également la mise à jour de l’IGU. Si la version des données de l’IGU est incorrecte, un message d'erreur s’affichera au redémarrage. Les données de l’IGU n’auront pas besoin d’être mises à jour tant que l’application n’est pas mise à jour.

   Nom de fichier | Type de logiciel | Description
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Logiciel d'application STR EHMI et ITB EHMI | Il s’agit généralement du seul logiciel qui doit être mis à jour pour l’outil.
   guidata-x.x.x.fbk | DONNÉES DE L’IGU | Données graphiques pour tous les caractères. Ne nécessite habituellement pas de mise à niveau.

2. Enregistrez les fichiers téléchargés à la racine du périphérique de stockage USB vide.

3. Entrez dans le menu de mise à jour EHMI en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessous.

   Méthode 1

   - Débranchez la batterie de l'outil et attendez que la batterie de secours se décharge.

   - Appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé tout en branchant à nouveau la batterie. Continuez à maintenir le bouton Sélectionner enfoncé jusqu'à ce que le menu Mise à jour s'affiche.

   Méthode 2

   - Parcourez le menu Informations.

   - Maintenez le bouton Bas enfoncé tout en appuyant deux fois sur le bouton Haut pour accéder au sous-menu masqué.

   - Dans le sous-menu, naviguez jusqu'à Réinitialiser et appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu Mise à jour s'affiche.

4. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, retirez le couvercle qui recouvre le port USB de l'EHMI. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB EHMI.

5. À l'aide des boutons Haut et Bas, accédez au fichier de mise à jour et appuyez sur le bouton Sélectionner pour lancer le processus de mise à jour.

6. Lorsque la mise à jour est terminée, appuyez sur le bouton Haut pour redémarrer le système.