# Indicazioni sul progresso dell'avvio dell'EHMI

Le informazioni in questa sezione sono valide solo per gli strumenti che utilizzano il software IxB versione 3.7 e successiva.

All'avvio dell’utensile, l'EHMI indicherà se è in corso un aggiornamento del software visualizzando i seguenti messaggi:

- Controllo dell'aggiornamento del software

- Aggiornamento di <modulo> App/Boot

- Avvio del controllore

NOTA

NON rimuovere la batteria dallo strumento mentre è in corso l'aggiornamento software. Lo strumento potrebbe subire danni.

Un modulo è un sottosistema o un componente appartenente allo strumento IxB e aggiornato attraverso il software IxB.

Modulo (come visualizzato sul display) | Descrizione
--- | ---
MRT | Scheda principale
MCB | Modulo di alimentazione
FTS | Trasduttore anteriore
EHMI | HMI esteso
BHMI | HMI di base

Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del software, verrà visualizzato il seguente messaggio:

- Aggiornamento software non riuscito (errorId)

errorId corrisponde ai messaggi di errore, come segue:

Id | Messaggio di errore | Descrizione | Azione suggerita
--- | --- | --- | ---
0 | Nessuna | - | -
1 | Informazioni sulla scheda del modulo non valide | Modulo prodotto con dati errati | Sostituire il modulo
2 | Informazioni sul dispositivo del modulo non valide | Modulo prodotto con dati errati | Sostituire il modulo
3 | File del modulo danneggiato | Il file system è danneggiato | Sostituire IAM
4 | Firmware del modulo non compatibile con l'hardware | Il software non è compatibile con l’hardware | Eseguire l’aggiornamento a una versione successiva
5 | File del firmware del modulo non trovato | Il file system è danneggiato | Sostituire IAM
6 | Errore durante la lettura del file del firmware del modulo | Il file system è danneggiato | Sostituire IAM
7 | Timeout di comunicazione quando si cerca di aggiornare il modulo | Danni sul connettore/cavo o sul modulo | Sostituire IAM
8 | Errore durante la ricezione dei dati dal modulo | Danni sul connettore/cavo o sul modulo | Eseguire la manutenzione dell’utensile
9 | Risposta inaspettata dal modulo | Danni sul connettore/cavo o sul modulo | Eseguire la manutenzione dell’utensile
10 | Modulo non raggiungibile | Danni sul connettore/cavo o sul modulo | Eseguire la manutenzione dell’utensile
11 | Errore nella trasmissione dati al modulo | Danni sul connettore/cavo o sul modulo | Eseguire la manutenzione dell’utensile
12 | Il sistema usa la batteria di riserva | Il sistema sta utilizzando la batteria di riserva. | Riavviare lo strumento: non rimuovere la batteria o l’alimentatore fino al completamento dell'aggiornamento