# Selezione di un'opzione di controllo del lotto

EHMI consente anche di controllare la progressione della sequenza lotto.

1. Durante una sequenza lotto, premere il pulsante di selezione.

2. Utilizzare i pulsanti Su e Giù per selezionare un'opzione di controllo del lotto.

   Opzione | Descrizione
   --- | ---
   Interrompi sequenza | Interrompe l'intera sequenza. Avvia la nuova sequenza lotto se il parametro Blocca utensile al completamento della sequenza lotto è impostato su Disattivo.
   Bypass lotto | Interrompe il lotto corrente e avvia quello successivo nella sequenza. I serraggi non terminati nel lotto saltato vengono impostati su NOK.
   Ripristino lotto | Reimposta il lotto (ricomincia dal primo serraggio nel lotto).
   Decremento lotto | Torna al serraggio precedente nel lotto.
   Incremento lotto | Salta il serraggio corrente e passa a quello successivo nel lotto. Il serraggio saltato viene impostato su NOK.

3. Premere il pulsante di selezione per confermare.

In base ai parametri della sequenza lotto, l'utensile si blocca quando si accede a determinate azioni su EHMI. Ad esempio, se il parametro Blocca utensile al completamento della sequenza lotto è impostato su Attivo, l'utensile si bloccherà una volta interrotta la sequenza lotto.