# Индикация выполнения запуска EHMI

Информация, представленная в данном разделе, действительна только для инструментов, на которых установлено программное обеспечение IxB версии 3.7 или более поздней версии.

При запуске инструмента EHMI сообщает о том, находится ли программное обеспечение в процессе обновления при помощи следующих сообщений:

- Проверить обновление программного обеспечения

- Выполняется обновление <модуль> Приложение/загрузка

- Выполняется запуск контроллера

УВЕДОМЛЕНИЕ

НЕ извлекайте аккумулятор из инструмента во время обновления программного обеспечения. Инструмент может получить повреждения.

Модуль представляет собой подсистему или компонент, которые являются частью инструмента IxB, и обновляется при помощи программного обеспечения IxB.

Модуль (как показано на дисплее) | Описание
--- | ---
MRT | Главная плата
MCB | Модуль питания
FTS | Фронтальный датчик
EHMI | Расширенный HMI
BHMI | Базовый HMI

Если во время обновления программного обеспечения возникает ошибка, отображается следующее сообщение:

- Сбой обновления программного обеспечения (errorId)

errorId соответствует сообщению об ошибках, а именно:

Идентификатор | Сообщение об ошибке | Описание | Предлагаемое действие
--- | --- | --- | ---
0 | Нет | – | –
1 | Информация о плате модуля недействительна | Модуль произведен с неверными данными | Заменить модуль
2 | Информация об устройстве модуля недействительна | Модуль произведен с неверными данными | Заменить модуль
3 | Файл модуля поврежден | Файловая система повреждена | Заменить IAM
4 | Микропрограмма модуля несовместима с аппаратным обеспечением | Программное обеспечение несовместимо с аппаратным обеспечением | Обновить до более поздней версии
5 | Файл микропрограммы модуля не найден | Файловая система повреждена | Заменить IAM
6 | Ошибка при прочтении файла микропрограммы модуля | Файловая система повреждена | Заменить IAM
7 | Тайм-аут связи при попытке обновления модуля | Повреждение разъема/кабеля или модуля | Заменить IAM
8 | Ошибка при получении данных с модуля | Повреждение разъема/кабеля или модуля | Выполнить обслуживание инструмента
9 | Неожиданный ответ модуля | Повреждение разъема/кабеля или модуля | Выполнить обслуживание инструмента
10 | Модуль недоступен | Повреждение разъема/кабеля или модуля | Выполнить обслуживание инструмента
11 | Ошибка при передаче данных в модуль | Повреждение разъема/кабеля или модуля | Выполнить обслуживание инструмента
12 | Система на резервном аккумуляторе | Система работает на резервном аккумуляторе. | Перезапустить инструмент – не извлекать аккумулятор или адаптер питания до завершения обновления