# Opis modułu EHMI

Moduł EHMI (Extended Human Machine Interface - rozszerzony interfejs człowiek-maszyna) umożliwia operatorowi korzystanie z interfejsu zainstalowanego na narzędziach i pokazuje podzbiór internetowego interfejsu użytkownika oprogramowania IxB. Przy jego użyciu można wybierać programy dokręcenia i sekwencjonowanie partii, a także do wyświetlania wyników dokręcania oraz postępu w sekwencjonowaniu partii.

Interfejs użytkownika EHMI składa się z trzech przycisków i wyświetlacza graficznego. Przyciski służą do nawigacji po menu oraz do potwierdzania wyboru.

Pozycja | Nazwa | Opis
--- | --- | ---
1 | Wyświetlacz | Ekran wyświetlający informacje dla użytkownika
2 | Przycisk W górę | Przycisk fizyczny służący do przesuwania wyboru w górę na ekranie.
3 | Przycisk wyboru | Przycisk fizyczny służący do potwierdzania wyboru na ekranie, jak również do nawigacji do menu głównego (przez naciśnięcie i przytrzymanie go przez trzy sekundy).
4 | Przycisk W dół | Przycisk fizyczny służący do przesuwania wyboru w dół na ekranie.

W tej sekcji

- Interfejs użytkownika