# Lire un résultat du serrage

Le résultat du serrage est présenté graphiquement avec une jauge de résultat. La jauge est divisée en trois parties indiquant un serrage OK ou NOK. Les couleurs de champ (rouge pour NOK, vert pour OK) ne sont affichées que sur le résultat de serrage.

Position | Nom | Description
--- | --- | ---
1 | Couple final ou angle final | Couple/angle lorsque le programme de serrage est terminé.
2 | Couple cible ou angle cible | Couple/angle qui était visé.
3 | Limite min | Indique la limite inférieure du serrage OK (angle min ou couple min)
4 | Témoin | Indicateur de jauge indiquant le résultat sur l'échelle
5 | Champ Faible | Indique un serrage NOK dû à l’angle angle / au couple faible
6 | Programme de serrage | Numéro de séquence et nom du programme de serrage utilisé
7 | Champ OK | Indique un serrage OK (correct)
8 | Limite maxi. | Indique la limite supérieure du serrage OK (angle maxi ou couple maxi)
9 | Champ Élevé | Indique un serrage NOK dû à l’angle / au couple élevé