# Atualizando o Software da EHMI

O software instalado na EHMI pode ser atualizado usando o dispositivo de armazenamento USB.

Requisitos de Atualização

- Dispositivo de armazenamento USB

- Cabo com USB tipo A fêmea em uma das extremidades e Micro-B macho na outra extremidade (ou, um dispositivo USB com dois conectores, um tipo A macho e um micro B macho, pode também ser usado)

- Número da versão do firmware EHMI atualmente instalado. Para visualizar o número da versão, vá para Informações no menu principal e selecione versão do Software.

Procedimento de Atualização

1. Em um navegador da Web, vá para: Marketing & Support Portal > Software Center > Accessories. Baixe o software atualizado (aplicativo e/ou dados do GUI) na categoria EHMI.

   Algumas atualizações do aplicativo exigem que os dados do GUI também sejam atualizados. Se a versão dos dados do GUI estiver incorreta será exibida uma mensagem de erro na reinicialização. Os dados do GUI nunca exigirão atualização, desde que o aplicativo não seja atualizado.

   Nome do arquivo | Tipo de software | Descrição
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Software de Aplicativo STR EHMI e ITB EHMI | Em geral são estes são os únicos software que precisam ser atualizados para a ferramenta.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Dados gráficos de todos os caracteres. Em geral, não exige atualizações.

2. Armazena arquivos baixados na raiz do dispositivo de armazenamento USB vazio.

3. Entre no menu de atualização da EHMI, usando um dos métodos descritos a seguir.

   Método 1

   - Desconecte a bateria da ferramenta e espere a bateria reserva descarregar.

   - Pressione e mantenha pressionado o botão Selecionar, enquanto prende novamente a bateria. Continue a pressionar o botão Selecionar até ser mostrado o menu Atualizar.

   Método 2

   - Navegue para o menu Informações.

   - Pressione e mantenha pressionado o botão Para baixo, enquanto pressiona duas vezes o botão Para cima para entrar no submenu oculto.

   - No submenu, navegue para Restabelecer, pressione e mantenha pressionado o botão Selecionar até ser mostrado o menu Atualizar .

4. Usando uma chave Allen 5 mm, remova a tampa que cobre a porta USB na EHMI. Ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta USB da EHMI.

5. Usando os botões Para cima e Para baixo, navegue para o arquivo de atualização e pressione o botão Selecionar para iniciar o processo de atualização.

6. Ao finalizar a atualização, pressione o botão Para cima para reinicializar o sistema.