# EHMI-Modulbeschreibung

Das EHMI (erweiterte Mensch-Maschine-Schnittstelle)-Modul stellt eine am Werkzeug angebrachte Schnittstelle für den Benutzer zur Verfügung, die einen Teil des Web User Interface der IxB-Software anzeigt. Es kann zur Auswahl von Verschraubungsprogrammen und Stapelprogrammsequenzen sowie zur Anzeige von Verschraubungsergebnissen und des Fortschritts innerhalb von Stapelprogrammsequenzen verwendet werden.

Die EHMI-Benutzerschnittstelle umfasst drei Drucktasten und eine grafisches Display. Die Tasten dienen der Navigation durch Listen und Menüs sowie zur Auswahlbestätigung.

Position | Bezeichnung | Beschreibung
--- | --- | ---
1 | Display | Bildschirm mit Informationsanzeige für den Benutzer
2 | Taste „Nach oben“ | Physische Taste zum Verschieben der Bildschirmauswahl nach oben.
3 | Taste „Auswahl“ | Physische Taste zur Bestätigen der Auswahl auf dem Bildschirm sowie zum Aufrufen des Hauptmenüs (durch Gedrückthalten für drei Sekunden).
4 | Taste „Nach unten“ | Physische Schaltfläche zum Verschieben der Bildschirmauswahl nach unten

In diesem Abschnitt

- Die Benutzeroberfläche