# Aggiornamento del software EHMI

È possibile aggiornare il software installato su EHMI utilizzando un dispositivo di archiviazione USB.

Requisiti dell'aggiornamento

- Dispositivo di archiviazione USB

- Cavo USB tipo A femmina a un'estremità e maschio Micro-B sull'altra (in alternativa, è possibile utilizzare anche un dispositivo USB con 2 connettori, maschio tipo A e maschio micro B)

- Numero di versione del firmware EHMI attualmente installato. Per visualizzare il numero di versione, accedere a Informazioni nel menu principale e selezionare Versione software.

Procedura di aggiornamento

1. In un browser Web, accedere a Portale di marketing e supporto > Centro software > Accessori. Scaricare il software aggiornato (dati dell'applicazione e/o della GUI) nella categoria EHMI.

   Alcuni aggiornamenti dell'applicazione richiedono anche l'aggiornamento dei dati della GUI. Se la versione dei dati della GUI non è corretta, verrà visualizzato un messaggio di errore al riavvio. I dati della GUI non richiedono l'aggiornamento fino all'aggiornamento dell'applicazione.

   Nome del file | Tipo del software | Descrizione
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Software applicativo STR EHMI e ITB EHMI | Di solito l'unico software da aggiornare per lo strumento.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Dati grafici per tutti i caratteri. Di solito non richiede l'aggiornamento.

2. Archivia i file scaricati sulla cartella principale del dispositivo di archiviazione USB vuoto.

3. Accedere al menu di aggiornamento EHMI utilizzando uno dei metodi descritti di seguito.

   Metodo 1

   - Scollegare la batteria dallo strumento e attendere che la batteria tampone si scarichi.

   - Tenere premuto il pulsante di selezione mentre si collega di nuovo la batteria. Continuare a tenere premuto il pulsante di selezione fino alla visualizzazione del menu Aggiornamento.

   Metodo 2

   - Passare al menu Informazioni.

   - Tenere premuto il pulsante freccia verso il basso tenendo premuto il pulsante freccia verso l'alto due volte per accedere al sottomenu nascosto.

   - Nel menu secondario, accedere a Reimposta e a tenere premuto il pulsante di selezione fino alla visualizzazione del menu Aggiornamento.

4. Usando una chiave a brugola da 5 mm, rimuovere il coperchio che copre la porta USB dell'EHMI. Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta USB dell'EHMI.

5. Usando i pulsanti freccia verso l'alto e il basso, accedere al file di aggiornamento e premere il pulsante di selezione per avviare il processo di aggiornamento.

6. Al termine dell'aggiornamento, premere il pulsante freccia verso l'alto per riavviare il sistema.