# ITB-A31-10-10-HMI-H

## Battery-Powered Nutrunner

Bezšňůrový úhlový utahovák Tensor ITB-A se širokou řadou modelů a příslušenství pozvedá produktivitu a kvalitu montáží na novou úroveň. Nástroj ITB-A nabízí hodnoty včetně kompenzace úhlu TrueAngle, vyšších otáček při utahování a zesílení bezdrátového signálu. Tensor ITB-A je součástí rodiny nástrojů Tensor IxB, které společně používají platformu s integrovanou řídicí jednotkou. Uvnitř nástroje je zahrnuta funkce řídicí jednotky umožňující přímou integraci s příslušenstvím stanice a systémem výroby bez potřeby fyzické propojovací skříňky řídicí jednotky. Tím se otevírá celá rada nových možností.

# Přínosy

- Zvýšená produktivita – otáčky kabelových nástrojů

- Zvýšená kvalita spojů

- Rychlá instalace a snadné vyvážení linky

- Snadné použití – bez nutnosti specifického školení

- Nepřerušovaná výroba a prodloužení doby provozuschopnosti

# Vlastnosti

- Integrovaná řídicí jednotka

- TrueAngle – kompenzace úhlu s použitím gyroskopu

- Široká nabídka modelů nástrojů a příslušenství

- Podpora doběhu

- Optimalizovaný rozptyl tepla

- Duální antény