# ITB-A31-10-10-HMI-H

## Battery-Powered Nutrunner

다양한 모델 및 액세서리 옵션으로 구성된 앵글 케이블 너트 러너 텐서 ITB-A를 사용하시면 생산성과 조립 품질을 한 차원 높일 수 있습니다. ITB-A는 TrueAngle 각도 보정값 더 빠른 조임 속도 및 향상된 무선 신호 강도를 제공하여 높은 가치를 지닌 제품입니다. Tensor ITB-A는 통합 컨트롤러 플랫폼을 공유하는 Tensor IxB 제품군의 일부입니다. 공구 내부에 컨트롤러 기능이 내장되어, 중간 물리적 컨트롤러 상자없이 스테이션 부속품 및 생산 시스템과 직접 통합할 수 있습니다. 이러한 구성은 새로운 기회의 세계를 열어드립니다.

# 혜택

- 향상된 생산성 - 케이블 공구 속도

- 향상된 조인트 품질

- 빠르고 간편한 라인 재구성

- 간편한 사용법 - 추가 교육 필요 없음

- 지속적인 생산 및 가동 시간 증가

# 특징

- 통합 컨트롤러

- 자이로스코프를 사용한 TrueAngle-각도 보정

- 다양한 공구 모델 및 부속품 구성

- 런다운 부스터

- 최적화된 방열 장치

- 듀얼 안테나