# Upgrade der EHMI-Software

Die auf dem EHMI installierte Software kann mit einem USB-Speichergerät aktualisiert werden.

Upgrade-Anforderungen

- USB-Speichergerät

- Kabel mit weiblichem USB-Typ-A an einem Ende und männlichem Micro-B am anderen Ende (alternativ kann auch ein USB-Gerät mit 2 Anschlüssen, männlicher Typ-A und männlicher Mikro-B, verwendet werden)

- Versionsnummer der aktuell installierten EHMI-Firmware. Um die Versionsnummer zu sehen, öffnen Sie Information im Hauptmenü und wählen Sie Softwareversion aus.

Aktualisierungsvorgang

1. Öffnen Sie in einem Webbrowser Marketing- & Support-Portal > Software-Center > Zubehör. Laden Sie die aktualisierte Software (Anwendung und/oder GUI-Daten) in der Kategorie EHMI herunter.

   Einige Anwendungsaktualisierungen erfordern auch eine Aktualisierung der GUI-Daten. Ist die Version der GUI-Daten nicht korrekt, wird beim Neustart eine Fehlermeldung angezeigt. Die GUI-Daten erfordern nur eine Aktualisierung, wenn die Anwendung aktualisiert wird.

   Dateiname | Softwaretyp | Beschreibung
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Anwendungssoftware STR EHMI und ITB EHMI | Dies ist normalerweise die einzige Software, die für das Werkzeug aktualisiert werden muss.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Grafikdaten für alle Charaktere. In der Regel ist keine Aktualisierung nötig.

2. Speichern Sie die heruntergeladenen Dateien im Stammverzeichnis eines leeren USB-Speichergeräts.

3. Rufen Sie das EHMI-Update-Menü mit einer der folgenden Methoden auf.

   Methode 1:

   - Trennen Sie den Akku vom Werkzeug und warten Sie, bis sich die Pufferbatterie entladen hat.

   - Halten Sie die Auswahl-Taste gedrückt, während Sie den Akku erneut einsetzen. Halten Sie die Auswahl-Taste weiterhin gedrückt, bis das Menü Aktualisierung angezeigt wird.

   Methode 2:

   - Öffnen Sie das Menü Information.

   - Halten Sie die Abwärts-Taste gedrückt, während Sie die Aufwärts-Taste zweimal drücken, um das versteckte Untermenü zu öffnen.

   - Navigieren Sie im Untermenü zu Reset und halten Sie die Auswahl-Taste gedrückt, bis das Menü Aktualisierung angezeigt wird.

4. Entfernen Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel den Deckel, der den USB-Anschluss am EHMI abdeckt. Schließen Sie den USB-Speicher an den EHMI-USB-Anschluss an.

5. Navigieren Sie mit den Auf- und Abwärts-Tasten zur Aktualisierungsdatei und drücken Sie die Auswahl-Taste, um den Aktualisierungsvorgang zu starten.

6. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie die Aufwärts-Taste, um das System neu zu starten.