# Actualizar el software EHMI

El software instalado en el EHMI se puede actualizar utilizando un dispositivo de almacenamiento USB.

Requisitos de actualización

- Dispositivo de almacenamiento USB

- Cable con USB tipo A hembra en un extremo y USB micro B macho en el otro. De forma opcional, también se puede utilizar un dispositivo USB con 2 conectores: macho tipo A y micro B.

- Número de versión del firmware EHMI actualmente instalado. Para ver el número de versión, vaya a Información en el menú principal y seleccione Versión del software.

Procedimiento de actualización

1. En un navegador web, vaya al Portal de Marketing y Asistencia > Centro de software > Accesorios. Descargue el software actualizado (datos de aplicación y/o GUI) en la categoría EHMI.

   Algunas actualizaciones de la aplicación también requieren que se actualicen los datos de la GUI. Si la versión de los datos de la GUI es incorrecta, aparecerá un mensaje de error al reiniciar. Los datos de la GUI no requerirán nunca una actualización mientras que la aplicación no esté actualizada.

   Nombre de archivo | Tipo de software | Descripción
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Software de aplicación STR EHMI e ITB EHMI | Normalmente, este es el único software que necesita actualizarse para la herramienta.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Datos gráficos para todos los caracteres. Por lo general no se actualiza.

2. Almacena los archivos descargados en la raíz del dispositivo de almacenamiento USB vacío.

3. Utilice uno de los métodos que se describen a continuación para entrar en el menú de actualización EHMI.

   Método 1

   - Desconecte la batería de la herramienta y espere a que la batería de reserva se descargue.

   - Pulse y mantenga pulsado el botón Seleccionar mientras vuelve a colocar la batería. Mantenga pulsado el botón Seleccionar hasta que aparezca el menú de Actualización.

   Método 2

   - Navegue hasta el menú de Información.

   - Pulse y mantenga pulsado el botón Down mientras pulsa dos veces el botón Up para entrar en el submenú oculto.

   - En el submenú, navegue hasta Reset, pulse y mantenga pulsado el botón Seleccionar hasta que aparezca el menú de Actualización.

4. Con una llave Allen de 5 mm, retire la tapa que cubre el puerto USB del EHMI. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del EHMI.

5. Navegue hasta el archivo de actualización con los botones Up y Down y pulse el botón Seleccionar para iniciar el proceso de actualización.

6. Cuando la actualización se haya completado, pulse el botón Up para reiniciar el sistema.