# EHMIモジュールの説明

EHMI（拡張ヒューマンマシンインターフェース）モジュールは、オペレーターにツール搭載のインターフェースを提供し、 IxB ソフトウェア Webユーザーインターフェースのサブセットを表示します。これは、締め付けプログラムとバッチシーケンスを選択するために使用されるほか、締め付け結果、およびバッチシーケンス内の進捗状況の表示にも使用できます。

EHMIユーザーインターフェイスは、3つのプッシュボタンとグラフィックディスプレイで構成されています。ボタンは、メニューをナビゲートし、選択を確認するために使用されます。

位置 | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | ディスプレイ | ユーザーに情報を表示するスクリーン
2 | 上ボタン | 画面上の選択を上に移動するための物理ボタン。
3 | 選択ボタン | 画面上の選択を確認するため、および（3秒間押し続けることにより）メインメニューに移動するための物理ボタン。
4 | 下ボタン | 画面上の選択を下に移動するための物理ボタン。

本セクション内

- ユーザーインターフェイス