# バッチ制御オプションの選択

EHMIを使用して、バッチシーケンスの進行を制御できます。

1. バッチシーケンスで、選択ボタンを押します 。

2. 上下ボタンを使用して、リストからバッチ制御オプションを選択します。

   オプション: | 説明
   --- | ---
   シーケンスの中止 | シーケンス全体を中止します。バッチシーケンス完了時にツールをロックがオフに設定されている場合、新しいバッチシーケンスが開始します。
   バッチ バイパス | 現在のバッチを中止し、シーケンス内の次のバッチを開始します。スキップされたバッチの未完成の締め付けはNGに設定されます。
   バッチ リセット | バッチをリセットします。バッチの最初の締め付けから再び開始します。
   バッチ減分 | バッチ内の前の締付けに戻ります。
   バッチ増分 | 現在の締付けをスキップし、バッチ内の次の締付けに移動します。スキップした締め付けはNGに設定されます。

3. 選択ボタンを押して確定します。

バッチシーケンスパラメーターによっては、EHMIで特定のアクションにアクセスするとツールがロックされます。たとえば、 バッチシーケンス完了時にツールをロックパラメータがオンに設定されている場合、バッチシーケンスが中止されたときにツールがロックされます。