# Volba možnosti řízení dávky

Rozhraní EHMI lze použít k řízení postupu sekvence dávky.

1. V sekvenci dávky stiskněte volicí tlačítko.

2. K výběru možnosti řízení dávky ze seznamu použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

   Volba | Popis
   --- | ---
   Přerušit sekvenci | Přeruší celou sekvenci. Spustí novou dávku, pokud je parametr Zablokovat nástroj při dokončení sekvence dávky nastaven na Vypnuto.
   Přemostění dávky | Přeruší aktuální dávku a spustí další dávku v sekvenci. Nedokončená utahování v přeskočené dávce jsou nastavena jako NOK.
   Resetování dávky | Resetuje dávku; spustí znovu první utahování v rámci dávky.
   Snížení dávky | Vrátí se k předchozímu utahování v dávce.
   Zvýšení dávky | Přeskočí aktuální utahování a přejde k dalšímu utahování v dávce. Přeskočené utahování je nastaveno jako NOK.

3. Výběr potvrdíte stisknutím volicího tlačítka.

V závislosti na parametrech sekvence dávky se nástroj zablokuje při přístupu k určitým akcím v rozhraní EHMI. Pokud je např. parametr Zablokovat nástroj při dokončení sekvence dávky nastaven na Zapnuto, nástroj se zablokuje při přerušení dávky.