# Sélectionner une options de contrôle de lot

L'EHMI peut être utilisé pour contrôler la progression de la séquence de lots.

1. Dans une séquence de lots, appuyez sur le bouton Sélectionner.

2. Utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner l'option de contrôle de lot.

   Option | Description
   --- | ---
   Abandonner la séquence | Abandonner toute la séquence. Démarre une nouvelle séquence de lots si le paramètre Verrouiller l'outil quand la séquence de lots est terminée est défini sur Désactivé
   Bypass lot | Abandonne le lot actuel et lance le lot suivant dans la séquence. Les serrages inachevés dans le lot ignoré sont définis sur NOK.
   Réinitialisation de lot | Réinitialise le lot ; recommence au premier serrage dans le lot.
   Décrémentation du lot | Retourne au serrage précédent dans le lot.
   Incrémentation du lot | Ignore le serrage actuel et passe au prochain serrage dans le lot. Le serrage ignoré est défini sur NOK.

3. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer.

En fonction des paramètres de la séquence de lots, l'outil se verrouille lorsque certaines actions sont accessibles sur l'EHMI. Par exemple, lorsque le paramètre Verrouiller l'outil quand la séquence de lots est terminée sera défini sur Activé, l'outil se verrouillera lorsque la séquence de lots sera annulée.