# Обновление программного обеспечения EHMI

Программное обеспечение, установленное на EHMI, можно обновить с помощью USB-накопителя.

Требования обновления

- USB-накопитель

- Кабель с гнездовым разъемом USB типа А с одной стороны и штекерным разъемом Micro-B с другой стороны (в качестве альтернативы можно использовать USD-устройство с двумя штекерными разъемами – типа А и Micro-B).

- Номер версии текущей установленной микропрограммы EHMI. Для того, чтобы узнать номер версии, перейдите в раздел Информация в главном меню и выберите Версия программного обеспечения.

Процедура обновления

1. В веб-браузере перейдите на портал маркетинга и поддержки (Marketing & Support Portal) > Центр программного обеспечения (Software Center) > Принадлежности (Accessories). Скачайте обновленную версию программного обеспечения (приложение и/или данные GUI) в категории EHMI.

   Некоторые обновления приложения требуют также обновления данных GUI. Если версия данных GUI неверна, при перезапуске отобразится сообщению об ошибке. Данные GUI никогда не требуют обновления, пока не обновлено приложение.

   Название файла | Тип программного обеспечения | Описание
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | Программное обеспечение приложения STR EHMI и ITB EHMI | Как правило, это единственное программное обеспечение, которое необходимо обновить для инструмента.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | Графические данные для всех символов. Обычно не требует обновления.

2. Сохраните скачанные файлы в корневом каталоге пустого USB-накопителя.

3. Введите меню обновления EHMI с помощью одного из описанных ниже способов.

   Способ 1

   - Отключите аккумулятор от инструмента и подождите, пока разрядится резервный аккумулятор.

   - Нажмите и удерживайте Выбрать кнопку во время повторной установки аккумулятора. Продолжайте удерживать Выбрать кнопку, пока не отобразится меню Обновление.

   Способ 2

   - Перейдите в меню Информация.

   - Нажмите и удерживайте кнопку Вниз, при этом нажав дважды кнопку Вверх, чтобы войти в скрытое подменю.

   - В подменю перейдите к Сброс, нажмите и удерживайте Выбрать кнопку, пока не отобразится меню Обновление.

4. С помощью шестигранного ключа 5 мм снимите крышку, которая закрывает USB-порт на EHMI. Подключите USB-накопитель к USB-порту EHMI.

5. С помощью кнопок Вверх- и Внизперейдите к файлу обновления и нажмите Выбрать кнопку, чтобы запустить процесс обновления.

6. Когда обновление завершится, нажмите кнопку Вверх, чтобы перезагрузить систему.