# ITB-A31-10-10-HMI-H

## Battery-Powered Nutrunner

La boulonneuse sans fil à renvoi d'angle Tensor ITB-A, avec sa grande gamme de modèles et d'options d'accessoires, fait passer la productivité et la qualité d'assemblage à un niveau supérieur. La ITB-A possède des atouts comme la compensation d'angle TrueAngle, des vitesses de serrage plus rapides et une meilleure puissance du signal sans fil. La Tensor ITB-A fait partie de la famille Tensor IxB, qui partagent une plateforme avec contrôleur intégré. La fonctionnalité du contrôleur se trouve à l'intérieur de l'outil, ce qui permet une intégration directe avec les accessoires de la station et le système de production sans avoir besoin d'un coffret physique intermédiaire. Cela ouvre un champ de nouvelles possibilités.

# Avantages

- Augmentation de la productivité - vitesses similaires aux outils filaires

- Qualité améliorée de l’assemblage

- Installation rapide et rééquilibrage facile des lignes

- Facile à utiliser - aucune formation supplémentaire nécessaire

- Production continue et disponibilité améliorée

# Caractéristiques

- Contrôleur intégré

- TrueAngle - compensation d'angle avec gyroscope

- Grande gamme de modèles d’outils et accessoires

- Boosteur d’approche

- Dissipation optimisée de la chaleur

- Double antenne