# ETP SRB81-500-20

## Battery-Powered Nutrunner

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

I detta avsnitt

- Information om kraftverktyg
- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Produktsäkerhetsvideo för mutterdragare
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Information om kraftverktyg

VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner, illustrationer och specifikationer som hör till elverktyget.

Underlåtenhet att följa alla angivna instruktioner kan leda till elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copco:s distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver de kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

Se webbplatsen för Atlas Copco om du behöver mer information www.atlascopco.com/sds.

# Produktsäkerhetsvideo för mutterdragare

Lär dig mer om säkerhetsfunktioner på Atlas Copcos mutterdragare och vilka åtgärder operatören måste vidta för säkert handhavande. Klicka på länken eller skanna in QR-koden nedan för att se videon:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Allmän beskrivning

Den sladdlösa mutterdragaren Tensor SRB drivs av en ny generation med batterier från Atlas Copco och möjliggör enhandsanvändning med hög noggrannhet, spårbarhet och flexibilitet. SRB rapporterar trådlöst till Power Focus 6000-systemet och drar full nytta av virtuella stationer. Den kan utföra strategier för låga reaktionskrafter som en Turbo Tight och Tensor Pulse samt traditionella strategier som de två stegen. Tensor SRB är idealisk för arbeten med låga åtdragningsmoment där reaktionskraften träffar användarens handled. Den är lätt och har utmärkt balans – ergonomiskt utformad för att förhindra trötthet hos användaren.

# Omgivningstemperatur

För bästa batteriprestanda och livslängd ska batteriet hållas inom angivna temperaturintervall.

Drifttemperatur, laddning | +5 till +40 °C (+41 till +104 °F)
Drifttemperatur, urladdning | 0 till +40 °C (+32 till +104 °F)
Transporttemperatur | -20 till +40 °C (-4 till +104 °F)
Förvaringstemperatur | +10 till +25 °C (+50 till +77 °F)

Placera inte batteriet i direkt solljus.

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Installation

# Installationskrav

# Installation

Riktlinjer för installation finns i användarguiden för Power Focus 6000.

# Installation

För anvisningar om installation hänvisas till bruksanvisningen för POWER FOCUS 6000.

Momentjusteringsfaktor sparas i ett icke-flyktigt minne i verktyget. Alla ändringar av momentjusteringsfaktor som görs via Power Focus 6000 kommer att uppdatera värdet som sparats i verktyget.

Modell | Batteri
--- | ---
8433250311 | 4211603085, 36V

# Installation

# Momentjustering

Installation av momentjustering beskrivs i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 .

Momentjusteringsfaktorn sparas i ett icke-flyktigt minne i verktyget. Alla ändringar av momentjusteringsfaktor som görs via POWER FOCUS 6000 kommer att uppdatera värdet som sparats i verktyget.

# Enhet för snabb säkerhetskopiering

Enheten för snabb säkerhetskopiering (RBU) har samma formfaktor som ett SD-kort. Detta minneskort innehåller alla befintliga nätverkskonfigurationer och inställningar. Vid installation och konfiguration sparas vissa parametrar på kortet. Om fel uppstår går det snabbt att ta ut kortet och sätta in det i ett annat verktyg. Alla funktioner är desamma efter att detta har gjorts.

När RBU flyttas från ett verktyg till ett annat uppdateras det nya verktyget efter programvaran på kortet. Eftersom det finns risk för dataförluster under uppdateringsrutinen bör du förvissa dig om att det nya verktyget redan kör samma programversion som det gamla verktyget, för att minimera risken för data förlust.

Denna RBU kan inte användas för något annat än att lagra verktygets konfigurationsdata och programvara. Omformatering av kortet, samt manipulering av data på kortet på annat sätt än ToolsTalk Service 2, kommer att leda till att kortet blir oanvändbart.

Observera att de sparade resultaten som hör till verktyget går förlorade när RBU flyttas till ett annat verktyg.

MAC-adressen är kopplad till RBU, inte till själva verktyget. Vid förflyttning av ett kort till ett nytt verktyg kommer verktygets MAC-adress därför att vara MAC-adressen för RBU.

# Verktygskonvertering

Vid konvertering av ett verktyg (t.ex. genom byte av verktygshuvud) måste du uppdatera verktygsinformationen så att den visar ändringarna som har gjorts på verktyget. Mer information hittar du i användarguiden till ToolsTalk Service 2

VARNING

Risk för personskada

Ändringar av verktyget som inte utförs rätt kan orsaka personskador, skador på verktyget, eller resultera i oönskade resultat på grund av verktygets förändrade egenskaper.

- Kontrollera verktygets maximala vridmoment efter alla ändringar

Om verktyget är anslutet till ToolsTalk Service 2 blir du inte uppmanad att ändra verktygsinformationen. Om du vill ändra verktygsbeteckningen så att den stämmer överens med verktygskonverteringen utför du samma steg som vid byte av reservdelar. Använd verktygsbeteckningen för den nya detaljen för att uppdatera verktyget.

Eftersom verktyget har konverterats kommer verktygsinformationen på verktyget inte längre att stämma överens med beteckningen på verktygets märkskylt.

# Fästa och ta bort batteriet

1. Fäst batteriet på verktyget och se till att det är ordentligt fastsatt. Batteriet kan fästas med riktning framåt eller bakåt för att få bästa möjliga åtkomlighet och balans.

2. Du kan ta ut batteriet genom att trycka på knappen på batteriet och trycka ut det.

# Förstakonfiguration

# Verktygskonfiguration

Konfigurering av verktyget beskrivs i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 eller användarguiden för ToolsTalk Service 2.

# Verktygskalibrering

Kalibrering av verktyget beskrivs i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 eller användarguiden för ToolsTalk Service 2.

# Användning

# Ergonomiska riktlinjer

Tänk på din arbetsstation när du läser igenom denna förteckning över allmänna ergonomiska riktlinjer, för att komma på områden som kan förbättras när det gäller hållning, placering av komponenter, eller arbetsmiljö.

- Ta paus och ändra arbetsställning ofta.

- Anpassa arbetsplatsens utseende så att det passar dina behov och arbetsuppgiften.

  - Se till att allt finns inom bekvämt räckhåll så att verktyg och delar är lättåtkomliga och du undviker statisk belastning.

  - Använd utrustning som t.ex. bord och stolar som är lämpliga för arbetsuppgiften.

- Undvik att arbeta över axelhöjd eller med statiska grepp vid monteringsarbete.

  - Vid arbeten över axelhöjd, minska den statiska belastningen på musklerna genom att minska verktygets vikt, med hjälp av t.ex. momentarmar, slangvindor eller balanseringsdon. Du kan även minska den statiska belastningen på musklerna genom att hålla verktyget nära kroppen.

  - Ta regelbundna pauser.

  - Undvik extrema arm- och handledsställningar, speciellt vid moment som kräver att du tar i.

- Justera så att du får ett gott synfält som kräver ett minimum av ögon- och huvudrörelser.

- Använd lämplig belysning för arbetet.

- Välj lämpligt verktyg för arbetet.

- Använd hörselskydd i bullriga miljöer.

- Använd högkvalitativa insatta verktyg och förbrukningsartiklar för att minimera exponeringen för kraftiga vibrationer.

- Minimera exponeringen för reaktionskrafter.

  - Vid kapning:

    En kapskiva kan fastna om skivan är böjd eller om den inte styrs korrekt. Använd rätt fläns för kapskivan, och undvik att böja kapskivan under arbetet.

  - Vid borrning:

    Borren kan stanna när borren bryter igenom. Använd stödhandtag om stoppmomentet är högt. Säkerhetsstandarden ISO11148 del 3 rekommenderar att man använder något för att ta upp reaktionsmoment över 10 Nm för verktyg med pistolgrepp och 4 Nm för raka verktyg.

  - Vid användning av direktdrivna skruv- eller mutterdragare:

    Reaktionskrafterna beror på verktyginställningarna och förbandets egenskaper. Reaktionskraften en användare klarar att hantera avgörs av dennes styrka och hållning. Anpassa inställningsmomentet till operatörens styrka och kroppsställning och använd en momentarm eller mothåll om vridmomentet är för högt.

- Använd ett dammsugningssystem eller en andningsmask i dammiga miljöer.

# Handhavande

# Åtdragning

VARNING

Risk för skada

Kontrollera att rätt parameterfil används. Fel parameterfil kan orsaka för högt moment vilket innebär risk för kroppsskada.

- Kontrollera att max. moment som visas i styrenheten och max. moment som anges i verktygets tekniska datablad är samma.

## Rotationsriktning för åtdragningen

Kontrollera med reverseringsknappen eller reverseringsringen att verktyget är inställt på rätt riktning.

Modeller med pistolhandtag (med sidoknappar)

- Tryck på reverseringsomkopplaren på verktygets högra sida för att ställa in medurs riktning (CW).

- Tryck på reverseringsomkopplaren på verktygets vänstra sida för att ställa in moturs riktning (CCW).

Modeller med pistolhandtag (utan sidoknappar)

- Dubbeltryck på funktionsknappen längst upp på avtryckaren för att växla mellan medurs (CW) och moturs (CCW).

Vinkelmodeller

- Vrid reverseringsringen åt höger för att ställa in medurs riktning (CW).

- Vrid reverseringsringen åt vänster för att ställa in moturs riktning (CCW).

## Mjukstart

Mjukstartfunktionen gör det lättare att dra skruvhuvudet och gängan till anliggning. Mjukstartens varaktighet är justerbar.

Mer information om åtdragning hittar du i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 .

# Allmänna instruktioner

Maskinen får endast användas tillsammans med tillhörande momentmothåll, som är anpassat till det aktuella skruvförbandet.

1. Fäst mothållet i verktyget och sätt in stoppringen i spåret för att hålla mothållet i läge.

2. Fäst sockeln i fyrkantsenheten. Sätt in låspinnen i sockeln och fyrkantsenheten enligt bilden.

VARNING

Klämrisk

Gör en kontroll av verktygets rotationsriktning före start! En start i en oväntad rotationsriktning kan orsaka kroppsskada eller egendomsskada. Rörliga delar kan krossa och skära.

- Se till att rotationsriktningen för verktyget är korrekt innan verktyget startas.

- Håll händer och fingrar borta från rörliga delar.

# Särskilda försiktighetsåtgärder

VARNING

Klämrisk

Den dubbla avtryckaren tvingar användaren att använda båda händerna för att hantera verktyget. Om den inte används kan operatören oavsiktligt starta verktyget vid justering av mothållet, vilket kan orsaka allvarliga handskador.

- Kontrollera att verktyget inte går att starta när den dubbla avtryckaren släppts.

- Testa alltid verktyget genom att först släppa den dubbla avtryckarens avtryckare och sedan trycka in verktygets avtryckare. Om verktyget startar ska arbetet stoppas.

# RHMI

## Översikt

1 | Navigeringsknapp
2 | Displayskärm
3 | Bekräftelseknapp kort tryck för att bekräfta valet långt tryck för att gå tillbaka till föregående meny
4 | Navigeringsknapp

## Meny

- Resultat
  Gå tillbaka till huvudskärmen för att visa åtdragningsresultaten.

- Åtdragning
  Visa en lista av förladdade program från Power Focus 6000 i produktionsläget eller låt användaren redigera ett manuellt program i fältläget.

- Batch
  Batchinställning. Gäller inte verktyg typ -HA-D och SRB-D.

- Information
  Aktivera/inaktivera webbgränssnitt (endast verktygstyp -HA, -HA-D och SRB-D i smart läge), visa batteriinformation, temperaturer, programversion med mera.

- Konfiguration
  Konfigurera inställningar för verktygsknapp och frontlampa.

- Åtdragningsresultat
  Visa en lista över de senaste åtdragningsresultaten.

# Service

# Hur man undviker problem som orsakas av statisk elektricitet

Komponenterna inuti produkten och styrenheten är känsliga för elektrostatiska urladdningar. För att undvika framtida fel, se till att service och underhåll utförs i en ESD-godkänd arbetsmiljö. Bilden nedan visar ett exempel på en lämplig serviceverkstad.

# Underhåll

# Serviceanvisningar

Service får enbart utföras av kvalificerad personal som har tillgång till serviceanvisningen och/eller har genomgått serviceutbildning för Tensor-verktyg. Om verktyget inte fungerar korrekt ska det omedelbart tas ur drift och inspekteras.

## Helt verktyg

Översyn och förebyggande underhåll av hela verktyget rekommenderas med jämna intervall en gång per år eller senast efter 250,000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först.

## Växel

Översyn och förebyggande underhåll av växeln rekommenderas regelbundet, en gång per år, eller efter maximalt 250,000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först. Tätare förebyggande underhåll kan behövas vid hög produktivitet eller långa åtdragningstider.

Service av växeln

1. Ta fett från varje växelsteg och smörj det på ett vitt papper.

2. Kontrollera fettet, om metallspån är synliga är det ett tecken på nötning i växelsteget.

3. Rengör alla komponenter i växeln noggrant.

4. Kontrollera komponenterna

   1. Kontrollera nållagren och byt ut dem om de inte är i jämnhöjd med ytan eller om de är skadade.

   2. Kontrollera kuggarna och byt ut kuggarna eller växeln om de är skadade.

   3. Kontrollera O-ringarna och byt ut dem om de är spruckna.

5. Tillsätt fett och montera alla komponenter.

# Underhåll av reservbatteri

Verktyget innefattar ett intern reservbatteri. Reservbatteriet används exempelvis för att hålla radiokommunikationen igång under byte av huvudbatteri. Med reservbatteriet har du cirka 20 sekunder på dig att byta huvudbatteri innan verktyget slås av.

Anslut alltid ett nytillverkat verktyg till ett huvudbatteri och starta det i två timmar för att ladda reservbatteriet.

Vid användning av äldre programvara än de versioner som anges i tabellen nedan ska reservbatteriet bytas minst var 12:e månad. Bytesproceduren måste utföras av en behörig servicetekniker. Ett utbytt reservbatteri ska återvinnas i enlighet med anvisningarna.

Vid programversioner enligt nedanstående tabell ska reservbatteriet bytas ut vart tredje år. Det förbättrade serviceintervallet gäller vid nya batterier som används med de programversioner som anges i tabellen nedan. Om reservbatteriet redan närmar sig 12 månader rekommenderar vi byte av reservbatteriet vid samma tillfälle som en uppdatering till den nya programvaran.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Version 2.1.3 eller senare | Version 1.3.15 eller senare | Version 1.4.0 eller senare | Version 3.10.4 eller senare

## Förvaringsförhållanden

- Reservbatteriets livslängd påverkas negativt av extrema temperaturer. Förvara batteriet i en omgivning med en lufttemperatur på 0-30 °C. Förvara inte reservbatterier i lagerutrymmen.

- Om ett nytillverkat verktyg ska förvaras i lagerutrymme, så se till att starta och hålla det igång i minst två timmar innan det placeras i förvaring.

- Under förvaringen ska du se till att starta verktyget minst en gång var femte månad för att ladda upp reservbatteriet. Varje gång ska verktyget vara igång i minst två timmar.

# Smörjning

# Smörjanvisningar

Märke | Innerväxel | Allmänt syfte | Framväxel
--- | --- | --- | ---
Rhenus | LKR 03 | - | -
Almagard | - | LE 3751 | -
Molycote | - | - | BR2 plus

# Smörjning

Smörj enligt smörjanvisningarna vid varje servicetillfälle.

Mer information hittar du i avsnittet Reservdelar i ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Reparationsanvisningar

# Montering av reservdelar

Vid byte av vissa elektriska komponenter i verktyget kommer verktygsbeteckningen och vissa parametrar att raderas från ToolsTalk Service 2 och måste ställas in på nytt. Mer information hittar du i bruksanvisningen för ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Demonterings-/monteringsanvisningar

# Demontering

# Demontering av framväxel

1. Ta bort skruven.

2. Vrid låsringen och dra ut framväxeln.

# Demonteirng av dubbelavtryckare

1. Ta bort låsskruven.

2. Vrid dubbelavtryckaren något för att blotta skruven på frontlocket.

3. Ta bort skruvarna.

4. Ta bort locket och koppla bort kablarna.

5. Dra ut dubbelavtryckaren.

# Demontering av elmodulen

1. Ta bort skruvarna och dra ut elmodulen.

# Demontering av HMI-enheten

1. Lossa skruvarna och bakskyddet.

2. Dra ut HMI-enheten och ta bort kabeln.

# Demontering av handtaget

1. Ta bort skruvarna och ta bort handtaget.

# Demontering av avtryckaren

1. Tryck lätt på avtryckaren (A) och tryck ut låsstiftet (B) med en pincett.

2. Ta bort låsstiftet med en tång.

3. Ta bort avtryckaren.

# Demontering av funktionsknappen och inställningskortet

1. Lyft funktionsknappen från skåran och ta bort den.

2. Lyft inställningskortet för att ta bort det.

# Demontering av huvudkortet

1. Ta bort skruven för att ta bort kortet.

# Demontering av innerväxeln

1. Ta bort skruvarna, innerväxeln och mellanaxeln.

2. Ta bort skruvarna för att ta bort växelns identifikationskort.

# Demontering av det främre lagerskyddet

1. Ta bort skruvarna och ta bort lagerskyddet.

2. Ta bort vågfjädern med en pincett.

# Demontering av kommutationskortet

1. Ta bort skruvarna.

2. Ta bort låsringen och avlägsna kommutationskortet.

# Demontering av kommutationsmagneten

1. Använd tång 4080 1180 80 för att greppa och ta bort kommutationsmagneten.

# Demontering av det bakre lagerskyddet

1. Ta bort låsskruven.

2. Ta bort lagerskyddet

# Demontering av tillbehörskortet

1. Ta bort skruven.

2. Ta bort tillbehörslocket.

3. Ta bort skruven.

4. Dra ut tillbehörskortet och ta bort kabeln.

# Montering

# Montering av tillbehörskortet

1. Sätt fast kabeln och stick in tillbehörskortet.

2. Dra åt skruven på tillbehörskortet ordentligt.

3. Dra åt skruven på hållaren.

# Montering av det bakre lagret

1. Sätt i lagerskyddet

2. Dra åt låsskruven.

# Montering av kommutationsmagneten

1. För in kommutationsmagneten.

# Montering av kommutationskortet

1. För in kommutationskortet.

2. Dra åt skruvarna för att fästa låsringen.

# Montering av det främre lagerskyddet

1. För in vågfjädern.

2. Installera lagerskyddet Mata kabeln genom kanalen för att sätta fast den.

3. Dra åt skruvarna

# Montera innerväxeln

1. Sätt i växelidentifikationskortet.

2. Sätt i innerväxeln. Mata kabeln genom kanalen.

3. Dra åt skruvarna för att fästa innerväxeln.

# Montering av huvudkortet

1. Dra åt skruven på huvudkortet .

# Montering av funktionsknapp och inställningskort

1. Sätt i inställningskortet och anslut kabeln.

2. Sätt i funktionsknappen i utrymmet.

# Montering av avtryckare

1. Placera avtryckaren i sitt utrymme.

2. Tryck lätt på avtryckaren (A) och tryck in låsstiftet (B) med en tång.

# Montering av handtaget

1. Dra åt handtagets skruvar.

# Montering av HMI-enheten

1. Sätt i HMI-enheten och anslut kabeln.

2. Installera bakhöljet och dra åt skruvarna.

# Montering av elmodulen

1. Installera elmodulen och dra åt skruvarna.

# Montering av dubbelavtryckare

1. Installera dubbelavtryckaren och mata kabeln genom kanalen.

2. Anslut kablarna på frontlocket.

3. Dra åt skruvarna för att fästa frontlocket.

4. Vrid dubbelavtryckaren till rätt läge.

5. Dra åt låsskruven på avtryckaren.

# Montera framväxeln

1. Installera framväxeln och vrid låsringen till rätt läge.

2. Dra åt skruven.

# Uppdatera verktygets programvara

Mer information om uppdatering av verktygets programvara hittar du i ToolsTalk Service 2 – bruksanvisning för User Edition > Kopiera firmware.

Gör så här för att förhindra skador på verktyget:

- Kontrollera att batteriet är fulladdat när du utför en programuppdatering.

- Ta inte bort batteriet från verktyget medan programuppdateringen pågår.

- Ta inte bort minneskortet från verktyget medan programuppdateringen pågår.

# Felsökning

# Verktyg överhettat

Verktyget kan hantera alla normala produktionsjobb som en operatör utför med rätt justeringar.

Verktygstemperaturen kan påverkas av följande parametrar:

- kort cykeltid

- högre vridmoment än märkning

- för lågt varvtal

- mycket högt låsmoment

- mycket mjuka förband

- omgivningstemperatur

# Felkoder

Felformat: E<Error Group>-<ErrorCode>

Felkoden (error code) är endast för internt bruk.

Om felet inte kan lösas ska du kontakta en representant för Atlas Copco.

Felgrupp
Felkategori
Servicetips
Sök

Felgrupp | Felkategori | Servicetips
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Fel vid uppdatering av verktygets program | Problem vid programuppdatering. Försök ansluta verktyget till TTS2. Det kan ge mer information.
01 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
02 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
03 | Fel i frontljus | Problem i frontljus. Kontrollera kabeln och/eller byt ut kortet.
04 | Verktyg – gränssnittsfel | Verktyg – gränssnittsfel. 1. Uppdatera programvaran med FFU-flaggan. 2. Kontrollera kabeln.
05 | Allmänt programfel | Fel i motorstyrning. 1. Kontrollera anslutningen mellan moderkort (MB) – motorstyrkort (MCB). 2. Uppdatera till senaste programversion.
06 | Fel i verktygsminne | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
07 | Motortrimningsfel | Motortrimningsproblem. 1. Uppdatera programvaran till senaste version. 2. Försök köra tester i TTS2. 3. Kontrollera att kommutationskortet baktill på verktyget är rätt monterat. Det har eventuellt inte tryckts in rätt på sin plats.
08 | Allmänt programfel | Parameterproblem. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
09 | Allmänt programfel | Radioproblem. 1. Kontrollera kabeln. 2. Kontrollera verktygets antennkabel. 3. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
10 | Fel vid uppdatering av program för radio | Problem vid programuppdatering för radio. 1. Kontrollera kabeln. 2. Kontrollera verktygets antennkabel. 3. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
11 | Allmänt programfel | Radioproblem. 1. Kontrollera kabeln. 2. Kontrollera verktygets antennkabel. 3. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
12 | Allmänt programfel | Problem med Bluetooth-radio. 1. Kontrollera kabeln till radiomodulen. 2. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
13 | Allmänt programfel | Problem med WiFi för radio. 1. Kontrollera kabeln för radiomodulen. 2. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
14 | Allmänt programfel | Problem med smart webbkonfiguration. 1. Kontrollera kabeln för radiomodulen. 2. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
15 | Maskinvarufel i RBU | IAM-problem. Försök återställa checksummorna för SD-kort i TTS2.
16 | Maskinvarufel i RBU | IAM-problem. Försök återställa checksummorna för SD-kort i TTS2.
17 | Allmänt programfel | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
18 | Allmänt maskinvarufel | Problem i indikatorkort.
19 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
20 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Kontrollera moderkortet – anslutning till motorstyrkort.
21 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Kontrollera moderkortet – anslutning till motorstyrkort.
22 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
23 | Fel i reservbatteri | Problem i reservbatteri. Kontrollera anslutningen till reservbatteriet.
24 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
25 | Fel vid uppdatering av motorstyrkort | Problem vid programuppdatering för motorstyrkort (MCB). 1. Kontrollera anslutningen till motorstyrkortet. 2. Uppdatera till senaste programversion.
26 | Allmänt programfel | Fel vid kommunikation med motorstyrkort. 1. Kontrollera anslutningen till motorstyrkortet. 2. Uppdatera till senaste programversion.
27 | Allmänt programfel | Allmänt problem i maskinvara eller programvara.
28 | Fel i strömadapter | Allmänt strömförsörjningsproblem.
29 | Allmänt programfel | Problem vid identifiering av verktygsenhet. Anslut till TTS2 – kan underlätta att skapa en ny verktygsidentitet.
30 | Allmänt programfel | Problem vid identifiering av verktygsenhet. Anslut till TTS2 – kan underlätta att skapa en ny verktygsidentitet.
31 | Allmänt programfel | Problem i momentgivare. Kontrollera momentgivare och kabel.
32 | Allmänt åtdragningsfel | Allmänt åtdragningsfel.
33 | Fel på verktygets tryckreglage | Problem med verktygets tryckreglage. 1. Testa tryckreglaget i TTS2. 2. Kontrollera att tryckreglaget inte är trasigt. 3. Byt ut moderkortet.
34 | Allmänt programfel | Problem vid spårning av åtdragning.
35 | Allmänt programfel | Problem vid spårning av åtdragning.
36 | Allmänt maskinvarufel | Problem med maskinvara eller anslutning mellan moderkort/motorstyrkort. 1. Kontrollera den mekaniska anslutningen. 2. Byt ut moderkortet och/eller motorstyrkortet.
37 | Fel i funktionsknapp | Problem att byta verktygsriktning. 1. Testa funktionsknappen i TTS2. 2. Uppdatera programvaran till senaste version.
38 | Allmänt maskinvarufel | Problem i momentgivare. Kontrollera momentgivare och kabel.
39 | Allmänt maskinvarufel | Allmänt maskinvaruproblem.
40 | Allmänt maskinvarufel | Allmänt maskinvaruproblem. Prova med att byta moderkort.
41 | Fel vid uppdatering av verktygets program | Problem vid programuppdatering. Försök ansluta verktyget till TTS2 – detta kan ge mer info.
42 | Fel vid uppdatering av verktygets program | Problem vid programuppdatering. Försök ansluta verktyget till TTS2 – detta kan ge mer info.
43 | Allmänt maskinvarufel | Problem i indikatorkort. <SRB HA använder inte indikatorkortet>
44 | Allmänt maskinvarufel | Problem med sekundärt tryckreglage. 1. Kontrollera kabel och kort för sekundärt tryckreglage. 2. Koppla från Gear ID-kortet från frontljuskortet. 3. Byt ut frontljuskortet.
45 | Fel vid läsning av SRB HA verktygskonfig | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
46 | Allmänt programfel | SRB HA – Problem med smart resultat. 1. Försök att ta bort filen "RESULT.CSV" från IAM i mappen HA. 2. Uppdatera programvaran.
47 | Allmänt programfel | SRB HA – Problem med smart program. 1. Uppdatera till senaste verktygsprogram. 2. Återställ fabriksinställningarna i TTS2.
48 | Allmänt programfel | SRB HA – Problem med smart program eller Set&Go. 1. Uppdatera till senaste verktygsprogram. 2. Återställ fabriksinställningarna i TTS2.
49 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
50 | Allmänt maskinvarufel | Problem med SD-kort för IAM.
51 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
52 | Allmänt programfel | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
53 | Konfigurationsfel open end | Konfigurationsproblem open end. <SRB HA stöder inte den här funktionen>
54 | Allmänt programfel | Allmänt maskinvaruproblem.
55 | Fel i frontljuskomponent | Problem i frontljus. 1. Kontrollera kabeln och/eller byt ut kortet. 2. Uppdatera till senaste programversion.
56 | Fel i tryckknapp | Fel i funktionsknapp. Kör funktionsknapptest i TTS2. Byt ut knappkortet eller kabeln.
57 | Allmänt programfel | Ingångsfel i maskinvara. Försök byta ut moderkortet.
58 | Allmänt programfel | Ingångsfel i maskinvara. Försök byta ut moderkortet.
59 | Allmänt programfel | Problem vid inställning av radiomodul i accesspunktläge.
60 | Fel vid uppdatering av indikatorkortkomponent | Problem i indikatorkort. <SRB HA använder inte indikatorkortet>
61 | Allmänt programfel | Kommunikationsproblem vid frontljus. Kontrollera kabeln och frontljuskortet.
62 | Maskinvarufel i RBU | Problem med SD-kort för IAM.
63 | Allmänt maskinvarufel | FPGA-fel i moderkort. 1. Försök uppdatera till senaste programversion. 2. Byt ut moderkortet.
64 | Allmänt maskinvarufel | FPGA-uppdateringsproblem moderkort. 1. Försök uppdatera till senaste programversion med FFU-flagga. 2. Byt ut moderkortet.
65 | Allmänt maskinvarufel | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
66 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Avser radio- eller TTS2-kommunikation.
67 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Avser radio- eller TTS2-kommunikation.
68 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Avser radio- eller TTS2-kommunikation.
69 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem.
70 | Allmänt programfel | Allmänt problem i program/maskinvara.
71 | Allmänt programfel | Allmänt problem i program/maskinvara.
72 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem.
73 | Programuppdateringsfel | Allmänt problem vid programuppdatering.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problem med TTS2-aktiverade tester.

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

# Återvinningsinformation

Pos. | Komponent | Förklaringar | Återvinn som
--- | --- | --- | ---
1 | Framväxel |  | Metall, stål
2 | Skruv |  | Metall, stål
3 | Monteringsplatta |  | Metall, aluminium
4 | Innerväxel |  | Metall, stål
5 | Skruv | 5 st | Metall, stål
6 | Givare |  | Elektronik
7 | Mellanaxel |  | Metall, stål
8 | Motorram och stator |  | Metall, aluminum och stål
9 | Tillbehörskort |  | Elektronik
10 | Skruv |  | Metall, stål
11 | Tillbehörslock |  | Metall, aluminium
12 | Skruv |  | Metall, stål
13 | Rotor |  | Metall, neodymium
14 | Bakre lagerskydd |  | Metall, aluminium
15 | Skruv |  | Metall, stål
16 | Kopplingskort |  | Elektronik
17 | Låsring |  | Metall, aluminium
18 | Skruv | 2 st | Metall, stål
19 | HMI komplett |  | Elektronik
20 | Bakre hölje |  | Metall, aluminium
21 | Skruv | 3 st | Metall, stål
22 | Frontlock |  | Metall, aluminium
23 | Skruv | 3 st | Metall, stål
24 | Frontljuskort |  | Elektronik
25 | Skruv |  | Metall, stål
26 | Antenn |  | Elektronik
27 | Skruv | 2 st | Metall, stål
28 | Antenn |  | Elektronik
29 | Skruv | 2 st | Metall, stål
30 | Reservbatteri |  | Batteri, Li-Ion
31 | Effektmodul |  | Elektronik
32 | Skruv | 4 st | Metall, stål
33 | Huvudkretskortsmodul |  | Elektronik
34 | Gummistöd för huvudkort |  | Gummi, PUR
35 | Radiomodul |  | Elektronik
36 | Skruv |  | Metall, stål
37 | Handtag, höger |  | Plast, annat, PA
38 | Skruv | 5 st | Metall, stål
39 | Inställningskort |  | Elektronik
40 | Handtag, vänster |  | Plast, annat, PA
41 | Skruv | 2 st | Metall, stål
42 | Skruv |  | Metall, stål
43 | Skruv | 2 st | Metall, stål
44 | Skruv | 3 st | Metall, stål
45 | Dubbel avtryckarbas |  | Metall, Zink
46 | Omkopplare |  | Elektronik
47 | Fjäder |  | Metall, stål
48 | Stift |  | Metall, stål
49 | Avtryckarhållare |  | Metall, stål
50 | Skruv |  | Metall, stål
51 | Fjäder |  | Metall, stål
52 | Avtryckare |  | Metall, stål
53 | Dubbelt avtryckargrepp |  | Plast, annat, PA