# Servisné pokyny

Servis môže vykonať iba kvalifikovaný personál, ktorý má prístup k Servisným pokynom a/alebo bol vyškolený pre servis nástrojov Tensor. Ak nástroj nepracuje správne, musíte ho okamžite nechať skontrolovať.

## Kompletný nástroj

Odporúčame opravu a preventívnu údržbu v pravidelných intervaloch raz ročne alebo maximálne po 250,000 utiahnutiach (v závislosti od toho, čo nastane skôr).

## Prevod

Odporúčame opravu a preventívnu údržbu v pravidelných intervaloch raz ročne alebo maximálne po 250,000 utiahnutiach, v závislosti od toho, čo bude skôr. Ak stroj používate pri vysokej frekvencii cyklov alebo dlhých časoch uťahovania, bude potrebná častejšia generálna oprava.

Servis prevodu

1. Vezmite mazivo z medzery medzi prevodmi a natrite ho na biely papier.

2. Skontrolujte mazivo, ak sú viditeľné kovové triesky, je to známka oderu v medzere medzi prevodmi.

3. Dôkladne vyčistite všetky diely v prevode.​

4. Skontrolujte diely.

   1. Skontrolujte ihlové ložiská a vymeňte ich, ak nelícujú s povrchom alebo sú poškodené.

   2. Skontrolujte zuby a vymeňte zuby alebo ozubený prevod, ak sú poškodené.

   3. Skontrolujte O-krúžky a vymeňte ich, ak sú prasknuté.

5. Pridajte mazivo a zmontujte všetky diely.