# Codici di errore

Formato dell'errore: E<Gruppo di errori>-<Codice errore>

Il codice di errore è solo per uso interno.

Se l'errore non viene risolto, contattare Atlas Copcoun rappresentante.

Gruppo dell'errore
Categoria dell'errore
Suggerimenti per l'assistenza
Ricerca

Gruppo dell'errore | Categoria dell'errore | Suggerimenti per l'assistenza
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Errore nell'aggiornamento del SW dello strumento | Problema nell'aggiornamento del SW. Collegare lo strumento al TTS2. È possibile ottenere maggiori informazioni.
01 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
02 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
03 | Errore della luce anteriore | Problema della luce anteriore. Controllare il cavo e/o sostituire la scheda.
04 | Errore HMI utensile | Errore HMI utensile 1. Aggiornare il software utilizzando il flag FFU. 2. Controllare il cavo.
05 | Errore SW generale | Problema di controllo del motore. 1. Controllare il collegamento tra scheda principale (MB) e scheda di controllo del motore (MCB). 2. Aggiornare il software alla versione più recente.
06 | Errore memoria utensile | Problema della memoria dei parametri. Collegare lo strumento a TTS2 per reimpostare i parametri di fabbrica.
07 | Errore della messa a punto del motore | Problema di messa a punto del motore. 1. Aggiornare il software all'ultima versione. 2. Eseguire i test in TTS2. 3. Controllare che la scheda di commutazione sul retro dello strumento sia montata correttamente. Potrebbe non essere innestata correttamente.
08 | Errore SW generale | Problema legato ai parametri. Collegare lo strumento a TTS2 per reimpostare i parametri di fabbrica.
09 | Errore SW generale | Problema della radio. 1. Controllare il cavo. 2. Controllare il cavo dell'antenna dello strumento. 3. Aggiornare il software con il flag FFU.
10 | Errore nell'aggiornamento del SW della radio | Problema nell'aggiornamento del SW della radio. 1. Controllare il cavo. 2. Controllare il cavo dell'antenna dello strumento. 3. Aggiornare il software con il flag FFU.
11 | Errore SW generale | Problema della radio. 1. Controllare il cavo. 2. Controllare il cavo dell'antenna dello strumento. 3. Aggiornare il software con il flag FFU.
12 | Errore SW generale | Problema con la radio Bluetooth. 1. Controllare il cavo del modulo radio. 2. Aggiornare il software con il flag FFU.
13 | Errore SW generale | Problema con la radio Wi-Fi. 1. Controllare il cavo del modulo radio. 2. Aggiornare il software con il flag FFU.
14 | Errore SW generale | Problema della configurazione Web intelligente. 1. Controllare il cavo del modulo radio. 2. Aggiornare il software con il flag FFU.
15 | Errore HW RBU | Problema IAM. Reimpostare il checksum della scheda SD in TTS2.
16 | Errore HW RBU | Problema IAM. Reimpostare il checksum della scheda SD in TTS2.
17 | Errore SW generale | Problema della memoria dei parametri. Collegare lo strumento a TTS2 per reimpostare i parametri di fabbrica.
18 | Errore HW generale | Problema alla scheda degli indicatori.
19 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
20 | Errore SW generale | Problema di comunicazione interna. Controllare il collegamento tra scheda principale e scheda di controllo del motore.
21 | Errore SW generale | Problema di comunicazione interna. Controllare il collegamento tra scheda principale e scheda di controllo del motore.
22 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
23 | Errore della batteria tampone | Problema della batteria tampone. Controllare il collegamento della batteria tampone.
24 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
25 | Errore nell'aggiornamento della scheda di controllo del motore | Problema di aggiornamento del software della scheda di controllo del motore (MCB). 1. Controllare il collegamento dell'MCB. 2. Aggiornare il software alla versione più recente.
26 | Errore SW generale | Errore di comunicazione della scheda di controllo del motore. 1. Controllare il collegamento dell'MCB. 2. Aggiornare il software alla versione più recente.
27 | Errore SW generale | Problemi generali hardware o software.
28 | Errore dell'alimentatore | Problema generale dell'alimentatore.
29 | Errore SW generale | Problema di identificazione del dispositivo dello strumento. Collegarsi a TTS2 per riscrivere l'identità dello strumento.
30 | Errore SW generale | Problema di identificazione del dispositivo dello strumento. Collegarsi a TTS2 per riscrivere l'identità dello strumento.
31 | Errore SW generale | Problema con il trasduttore di coppia. Controllare il trasduttore di coppia e il cavo.
32 | Errore generale di serraggio | Errore generale di serraggio.
33 | Errore grilletto utensile | Problema di attivazione dello strumento. 1. Verificare il grilletto in TTS2. 2. Controllare che il grilletto non sia guasto. 3. Sostituire la scheda principale.
34 | Errore SW generale | Problema della traccia di serraggio.
35 | Errore SW generale | Problema della traccia di serraggio.
36 | Errore HW generale | Problema hardware o di connessione tra le schede MB/MCB. 1. Controllare il collegamento meccanico. 2. Sostituire la MB e/o la MCB.
37 | Errore del tasto funzione | Problema con il cambio di direzione dell'utensile. 1. Testare il tasto funzione in TTS2. 2. Aggiornare il SW all'ultima versione.
38 | Errore HW generale | Problema con il trasduttore di coppia. Controllare il trasduttore di coppia e il cavo.
39 | Errore HW generale | Problema HW generale.
40 | Errore HW generale | Problema HW generale. Sostituire la MB.
41 | Errore nell'aggiornamento del SW dello strumento | Problema nell'aggiornamento del SW. Collegare lo strumento a TTS2 per maggiori informazioni.
42 | Errore nell'aggiornamento del SW dello strumento | Problema nell'aggiornamento del SW. Collegare lo strumento a TTS2 per maggiori informazioni.
43 | Errore HW generale | Problema alla scheda degli indicatori. <SRB HA non utilizza la scheda degli indicatori>
44 | Errore HW generale | Problema del secondo grilletto. 1. Controllare il cavo e la seconda scheda di attivazione. 2. Scollegare la scheda Gear ID dalla scheda della luce anteriore. 3. Sostituire la scheda della luce anteriore.
45 | Errore nella lettura della configurazione dello strumento SRB HA | Problema della memoria dei parametri. Collegare lo strumento a TTS2 per reimpostare i parametri di fabbrica.
46 | Errore SW generale | SRB HA: problema del risultato intelligente. 1. Eliminare il file "RESULT.CSV" da IAM nella cartella HA. 2. Aggiornare il software.
47 | Errore SW generale | SRB HA: problema del programma smart. 1. Aggiornare il software dello strumento alla versione più recente. 2. Reimpostare le impostazioni di fabbrica in TTS2.
48 | Errore SW generale | SRB HA: programma smart o problema di Set&Go. 1. Aggiornare il software dello strumento alla versione più recente. 2. Reimpostare le impostazioni di fabbrica in TTS2.
49 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
50 | Errore HW generale | Problema della scheda SD IAM.
51 | Errore SW generale | Problema generale del software. Aggiornare il software alla versione più recente.
52 | Errore SW generale | Problema della memoria dei parametri. Collegare lo strumento a TTS2 per reimpostare i parametri di fabbrica.
53 | Configurazione dell'estremità aperta | Configurazione dell'estremità aperta <SRB HA non supporta questa funzione>
54 | Errore SW generale | Problema HW generale.
55 | Errore HW della luce anteriore | Problema della luce anteriore. 1. Controllare il cavo e/o sostituire la scheda. 2. Aggiornare il software alla versione più recente.
56 | Errore del tasto | Errore del tasto funzione. Eseguire il test del tasto funzione in TTS2. Sostituire la scheda dei tasti o il cavo.
57 | Errore SW generale | Errore dell'ingresso HW. Sostituire la scheda principale.
58 | Errore SW generale | Errore dell'ingresso HW. Sostituire la scheda principale.
59 | Errore SW generale | Problemi nell'impostazione del modulo radio nella modalità "access point".
60 | Errore nell'aggiornamento del SW della scheda degli indicatori | Problema alla scheda degli indicatori. <SRB HA non utilizza la scheda degli indicatori>
61 | Errore SW generale | Problema di comunicazione con la luce anteriore. Controllare il cavo e la scheda della luce anteriore.
62 | Errore HW RBU | Problema della scheda SD IAM.
63 | Errore HW generale | Errore della scheda principale FPGA. 1. Aggiornare il software alla versione più recente. 2. Sostituire la scheda principale.
64 | Errore HW generale | Problema di aggiornamento dell'FPGA della scheda principale. 1. Aggiornare il software alla versione più recente con il flag FFU. 2. Sostituire la scheda principale.
65 | Errore HW generale | Problema della memoria dei parametri. Collegare lo strumento a TTS2 per reimpostare i parametri di fabbrica.
66 | Errore SW generale | Problema di comunicazione interna. Relativo alla comunicazione via radio o TTS2.
67 | Errore SW generale | Problema di comunicazione interna. Relativo alla comunicazione via radio o TTS2.
68 | Errore SW generale | Problema di comunicazione interna. Relativo alla comunicazione via radio o TTS2.
69 | Errore SW generale | Problema SW generale.
70 | Errore SW generale | Problema SW/HW generale.
71 | Errore SW generale | Problema SW/HW generale.
72 | Errore SW generale | Problema SW generale.
73 | Errore di aggiornamento del software | Problema di aggiornamento del SW generale.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problema con i test abilitati da TTS2.