# Códigos de error

Formato de error: E<Error Group>-<ErrorCode>

El código de error es únicamente para uso interno.

Si el error no se resuelve, contacte con el representante Atlas Copco.

Grupo de error
Categoría de error
Indicaciones de servicio
Búsqueda

Grupo de error | Categoría de error | Indicaciones de servicio
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Error al actualizar el SW de la herramienta | Problema de actualización SW. Intente conectar la herramienta a TTS2. Podría aportar más información.
01 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
02 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
03 | Error de luz frontal | Problema de luz frontal. Compruebe el cable y/o sustituya la placa.
04 | Error HMI herramienta | Error HMI herramienta. 1. Actualice el software mediante FFU-flag. 2. Compruebe el cable.
05 | Error de SW general | Problema de control de motor. 1. Compruebe la conexión placa principal (MB) - placa de control de motor (MCB). 2. Actualizar al software más reciente.
06 | Error memoria de herramienta | Problema de memoria de parámetro. Intente conectar la herramienta a TTS2 para restablecer los parámetros de fábrica.
07 | Error de ajuste de motor. | Problema de ajuste de motor. 1. Actualizar al software más reciente. 2. Intente realizar pruebas en TTS2. 3. Compruebe que la placa de conmutación en la parte trasera de la herramienta esté montada correctamente. Un posible problema es que no haya encajado correctamente en su sitio.
08 | Error de SW general | Problema de parámetro. Intente conectar la herramienta a TTS2 para restablecer los parámetros de fábrica.
09 | Error de SW general | Problema de radio. 1. Compruebe el cable. 2. Compruebe el cable de antena de la herramienta. 3. Actualice el software mediante FFU-flag.
10 | Error al actualizar el SW de radio | Problema de actualización SW radio. 1. Compruebe el cable. 2. Compruebe el cable de antena de la herramienta. 3. Actualice el software mediante FFU-flag.
11 | Error de SW general | Problema de radio. 1. Compruebe el cable. 2. Compruebe el cable de antena de la herramienta. 3. Actualice el software mediante FFU-flag.
12 | Error de SW general | Problema de Bluetooth de radio. 1. Compruebe el cable al módulo de radio. 2. Actualice el software mediante FFU-flag.
13 | Error de SW general | Problema wifi de radio. 1. Compruebe el cable del módulo de radio. 2. Actualice el software mediante FFU-flag.
14 | Error de SW general | Problema de configuación de smart web. 1. Compruebe el cable del módulo de radio. 2. Actualice el software mediante FFU-flag.
15 | Error de HW RBU | Problema IAM. Intente restablecer las sumas de comprobación de la tarjeta SD en TTS2.
16 | Error de HW RBU | Problema IAM. Intente restablecer las sumas de comprobación de la tarjeta SD en TTS2.
17 | Error de SW general | Problema de memoria de parámetro. Intente conectar la herramienta a TTS2 para restablecer los parámetros de fábrica.
18 | Error de HW general | Indicador de problema en la placa.
19 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
20 | Error de SW general | Problema de comunicación interna. Compruebe la conexión placa principal - placa de control de motor.
21 | Error de SW general | Problema de comunicación interna. Compruebe la conexión placa principal - placa de control de motor.
22 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
23 | Error de batería auxiliar | Problema de batería auxiliar. Compruebe la conexión de la batería auxiliar.
24 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
25 | Error al actualizar la placa de control de motor | Problema de actualización de software de la placa de control de motor (MCB). 1. Compruebe la conexión MCB. 2. Actualizar al software más reciente.
26 | Error de SW general | Error de comunicación de la placa de control de motor. 1. Compruebe la conexión MCB. 2. Actualizar al software más reciente.
27 | Error de SW general | Problema de software o hardware general.
28 | Error de suministro eléctrico | Problema de suministro eléctrico general.
29 | Error de SW general | Problema de identificación de dispositivo de herramienta. Conectar a TTS2 podría ayudarle a reescribir la identidad de la herramienta.
30 | Error de SW general | Problema de identificación de dispositivo de herramienta Conectar a TTS2 podría ayudarle a reescribir la identidad de la herramienta.
31 | Error de SW general | Problema del transductor de par. Compruebe el transductor de par y el cable.
32 | Error de apriete general | Error de apriete general.
33 | Error de gatillo de herramienta | Problema de gatillo de herramienta. 1. Realice una prueba del gatillo en TTS2. 2. Compruebe que el gatillo no esté roto. 3. Sustituya el panel principal.
34 | Error de SW general | Problema de trayectoria de apriete.
35 | Error de SW general | Problema de trayectoria de apriete.
36 | Error de HW general | Problema con hardware o conexión entre placas MB/MCB. 1. Compruebe la conexión mecánica. 2. Sustituya MB y/o MCB
37 | Error de botón de función | Problema al cambiar el sentido de la herramienta. 1. Pruebe el botón de función en TTS2. 2. Actualice el SW a la versión más reciente.
38 | Error de HW general | Problema del transductor de par. Compruebe el transductor de par y el cable.
39 | Error de HW general | Problema de HW general.
40 | Error de HW general | Problema de HW general. Intente sustituir la MB.
41 | Error al actualizar el SW de la herramienta | Problema de actualización SW. Intentar conectar la herramienta a TTS2 podría aportar más información.
42 | Error al actualizar el SW de la herramienta | Problema de actualización SW. Intentar conectar la herramienta a TTS2 podría aportar más información.
43 | Error de HW general | Indicador de problema en la placa. <SRB HA does not use the indicator board>
44 | Error de HW general | Problema de segundo gatillo. 1. Compruebe el cable y la placa del segundo gatillo. 2. Desconecte la placa Gear ID de la placa de luz. 3. Sustituya la placa de la luz delantera.
45 | Error de lectura de config herramienta SRB HA | Problema de memoria de parámetro. Intente conectar la herramienta a TTS2 para restablecer los parámetros de fábrica.
46 | Error de SW general | Problema de resultado SRB HA - Smart. 1. Intente eliminar "RESULT.CSV" de la IAM en la carpeta HA. 2. Actualizar el software.
47 | Error de SW general | Problema de programa SRB HA - Smart. 1. Actualice al software de herramienta más reciente. 2. Restablezca los ajustes de fábrica en TTS2.
48 | Error de SW general | Problema Set&Go o de programa SRB HA - Smart. 1. Actualice al software de herramienta más reciente. 2. Restablezca los ajustes de fábrica en TTS2.
49 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
50 | Error de HW general | Problema tarjeta SD IAM.
51 | Error de SW general | Problema de software general. Actualizar al software más reciente.
52 | Error de SW general | Problema de memoria de parámetro. Intente conectar la herramienta a TTS2 para restablecer los parámetros de fábrica.
53 | Error de configuración de boca abierta | Problema de configuración de boca abierta <SRB HA does not support this feature>
54 | Error de SW general | Problema de HW general.
55 | Error de HW luz frontal | Problema de luz frontal. 1. Compruebe el cable y/o sustituya la placa. 2. Actualizar al software más reciente.
56 | Error de pulsador | Error de botón de función. Realice una prueba del botón de función en TTS2. Sustituya la placa y el cable del botón.
57 | Error de SW general | Error de entrada HW. Intente sustituir la placa principal.
58 | Error de SW general | Error de entrada HW. Intente sustituir la placa principal.
59 | Error de SW general | Problemas configurando el módulo de radio en modo de punto de acceso.
60 | Error al actualizar el SW de la placa de indicador | Indicador de problema en la placa. <SRB HA does not use the indicator board>
61 | Error de SW general | Problema de comunicación de luz frontal. Compruebe el cable y la placa de la luz frontal.
62 | Error de HW RBU | Problema tarjeta SD IAM.
63 | Error de HW general | Error FPGA de placa principal. 1. Intente actualizar al software más reciente. 2. Sustituya el panel principal.
64 | Error de HW general | Problema de actualización FPGA de placa principal. 1. Intente actualizar al software más reciente con FFU-flag. 2. Sustituya el panel principal.
65 | Error de HW general | Problema de memoria de parámetro. Intente conectar la herramienta a TTS2 para restablecer los parámetros de fábrica.
66 | Error de SW general | Problema de comunicación interna. Relacionado con comunicación radio o TTS2.
67 | Error de SW general | Problema de comunicación interna. Relacionado con comunicación radio o TTS2.
68 | Error de SW general | Problema de comunicación interna. Relacionado con comunicación radio o TTS2.
69 | Error de SW general | Problema de SW general.
70 | Error de SW general | Problema de SW/HW general.
71 | Error de SW general | Problema de SW/HW general.
72 | Error de SW general | Problema de SW general.
73 | Error de actualización de software | Problema de actualización SW general.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problema con pruebas activadas TTS2.