# Códigos de Erro

Formato de erro: E<Grupo do Erro>-<ErrorCode>

O código do erro é destinado somente ao uso interno.

Caso o erro não seja resolvido, fale com um representante da Atlas Copco.

Grupo do Erro
Categoria do Erro
Dicas de Serviço
Procurar

Grupo do Erro | Categoria do Erro | Dicas de Serviço
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Erro ao atualizar software da ferramenta | Problema com a atualização do software. Tente conectar a ferramenta ao TTS2. Isso pode fornecer mais informações.
01 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
02 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
03 | Erro da luz frontal | Problema da luz frontal. Verificar cabo e/ou trocar placa.
04 | Erro IHM da ferramenta | Erro de IHM da ferramenta. 1. Atualizar o software.utilizando sinalizador FFU. 2. Verificar cabo.
05 | Erro geral de software | Problema de controle do motor. 1. Verificar Placa-mãe (MB) - Conexão da placa de controle do motor (MCB). 2. Atualizar para o software mais recente.
06 | Erro de memória da ferramenta | Problema com a memória de parâmetros. Tente conectar a ferramenta ao TTS2 para restaurar parâmetros de fábrica.
07 | Erro do Motortune | Problema de ajuste do motor 1. Atualizar software para a versão mais recente. 2. Tente executar testes no TTS2. 3. Verificar se a placa de comutação na parte posterior da ferramenta está instalada corretamente. Um problema provável é que ela não foi pressionada adequadamente no lugar.
08 | Erro geral de software | Problema de parâmetro. Tente conectar a ferramenta ao TTS2 para restaurar parâmetros de fábrica.
09 | Erro geral de software | Problema com o rádio. 1. Verificar cabo. 2. Verificar o cabo da antena da ferramenta. 3. Atualizar o software com o sinalizador FFU.
10 | Erro ao atualizar o software do rádio | Problema com a atualização do software do rádio. 1. Verificar cabo. 2. Verificar o cabo da antena da ferramenta. 3. Atualizar o software com o sinalizador FFU.
11 | Erro geral de software | Problema com o rádio. 1. Verificar cabo. 2. Verificar o cabo da antena da ferramenta. 3. Atualizar o software com o sinalizador FFU.
12 | Erro geral de software | Problema com o Bluetooth do rádio. 1. Verificar o cabo até o módulo do rádio. 2. Atualizar o software com o sinalizador FFU.
13 | Erro geral de software | Problema com o WI-FI do rádio. 1. Verificar o cabo do módulo do rádio. 2. Atualizar o software com o sinalizador FFU.
14 | Erro geral de software | Problema com a configuração Web do Smart. 1. Verificar o cabo do módulo do rádio. 2. Atualizar o software com o sinalizador FFU.
15 | Erro de hardware da RBU | Problema com o IAM. Tente restaurar somas de verificação do cartão SD no TTS2
16 | Erro de hardware da RBU | Problema com o IAM. Tente restaurar somas de verificação do cartão SD no TTS2
17 | Erro geral de software | Problema com a memória de parâmetros. Tente conectar a ferramenta ao TTS2 para restaurar parâmetros de fábrica.
18 | Erro geral de hardware | Problema com a placa da luz de sinalização.
19 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
20 | Erro geral de software | Problema com a comunicação interna. Verificar a Placa-mãe - Conexão da placa de controle do motor.
21 | Erro geral de software | Problema com a comunicação interna. Verificar a Placa-mãe - Conexão da placa de controle do motor.
22 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
23 | Erro da bateria-reserva | Problema com a bateria-reserva. Verificar a conexão da bateria-reserva.
24 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
25 | Erro ao atualizar a placa de controle do motor | Problema de atualização do software da placa de controle do motor (MCB). 1. Verificar a conexão da MCB. 2. Atualizar para o software mais recente.
26 | Erro geral de software | Erro de comunicação da placa de controle do motor. 1. Verificar a conexão da MCB. 2. Atualizar para o software mais recente.
27 | Erro geral de software | Problemas gerais de hardware ou software.
28 | Erro na alimentação elétrica | Problema geral na alimentação elétrica
29 | Erro geral de software | Problema com a identificação do dispositivo da ferramenta. Conectar ao TTS2 pode ajudar a regravar a identidade da ferramenta.
30 | Erro geral de software | Problema com a identificação do dispositivo da ferramenta. Conectar ao TTS2 pode ajudar a regravar a identidade da ferramenta.
31 | Erro geral de software | Problema com o transdutor de torque. Verificar o transdutor de torque e o cabo.
32 | Erro geral de aperto | Erro geral de aperto.
33 | Erro do gatilho da ferramenta | Problema com o gatilho da ferramenta. 1. Testar o gatilho no TTS2. 2. Confirmar se o gatilho não está danificado. 3. Trocar a placa-mãe.
34 | Erro geral de software | Problema com o gráfico do aperto.
35 | Erro geral de software | Problema com o gráfico do aperto.
36 | Erro geral de hardware | Problema com o hardware ou com a conexão entre as placas MB/MCB. 1. Verificar a conexão mecânica. 2. Trocar a MB e/ou a MCB.
37 | Erro do botão de função | Problema com a mudança de sentido da ferramenta. 1. Testar o botão de função no TTS2. 2. Atualizar o software para uma versão mais recente.
38 | Erro geral de hardware | Problema com o transdutor de torque. Verificar o transdutor de torque e o cabo.
39 | Erro geral de hardware | Problema geral de hardware.
40 | Erro geral de hardware | Problema geral de hardware. Tente trocar a MB.
41 | Erro ao atualizar software da ferramenta | Problema com a atualização do software. Tente conectar a ferramenta ao TTS2; isso pode fornecer mais informações.
42 | Erro ao atualizar software da ferramenta | Problema com a atualização do software. Tente conectar a ferramenta ao TTS2; isso pode fornecer mais informações.
43 | Erro geral de hardware | Problema com a placa da luz de sinalização. <SRB HA não usa placa da luz de sinalização>
44 | Erro geral de hardware | Problema com o segundo gatilho. 1. Verificar cabo e placa do segundo gatilho. 2. Desconectar a placa da ID da engrenagem da placa da luz frontal. 3. Trocar a placa da luz frontal.
45 | Erro de leitura da configuração da ferramenta SRB HA | Problema com a memória de parâmetros. Tente conectar a ferramenta ao TTS2 para restaurar parâmetros de fábrica.
46 | Erro geral de software | SRB HA - Problema com resultado do Smart. 1. Tente remover "RESULT.CSV" do IAM na pasta HA. 2. Atualizar o software.
47 | Erro geral de software | SRB HA - Problema com o programa Smart. 1. Atualizar para um software mais recente da ferramenta. 2. Restaurar as definições de fábrica no TTS2.
48 | Erro geral de software | SRB HA - Problema com o programa Smart ou Set&Go 1. Atualizar para um software mais recente da ferramenta. 2. Restaurar as definições de fábrica no TTS2.
49 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
50 | Erro geral de hardware | Problema com o cartão SD do IAM.
51 | Erro geral de software | Problemas gerais de software. Atualizar para o software mais recente.
52 | Erro geral de software | Problema com a memória de parâmetros. Tente conectar a ferramenta ao TTS2 para restaurar parâmetros de fábrica.
53 | Erro de configuração de boca aberta | Problema com a configuração de boca aberta <SRB HA não compatível com este recurso>
54 | Erro geral de software | Problema geral de hardware.
55 | Erro de hardware da luz frontal | Problema da luz frontal. 1. Verificar cabo e/ou trocar placa. 2. Atualizar para o software mais recente.
56 | Erro do botão de Push | Erro do botão de função. Executar teste do botão de função no TTS2. Trocar placa do botão ou cabo.
57 | Erro geral de software | Erro de entrada do hardware.. Tente trocar a Placa-mãe.
58 | Erro geral de software | Erro de entrada do hardware.. Tente trocar a Placa-mãe.
59 | Erro geral de software | Problemas ao instalar módulo de rádio no modo Ponto de acesso.
60 | Erro ao atualizar software da placa da luz de sinalização | Problema com a placa da luz de sinalização. <SRB HA não usa placa da luz de sinalização>
61 | Erro geral de software | Problema com a comunicação da luz frontal. Verificar cabo e placa do luz frontal.
62 | Erro de hardware da RBU | Problema com o cartão SD do IAM.
63 | Erro geral de hardware | Erro no FPGA da placa-mãe. 1. Tente atualizar com o software mais recente. 2. Trocar a placa-mãe.
64 | Erro geral de hardware | Problema com a atualização do FPGA da placa-mãe. 1. Tente atualizar com o software mais recente com sinalizador FFU. 2. Trocar a placa-mãe.
65 | Erro geral de hardware | Problema com a memória de parâmetros. Tente conectar a ferramenta ao TTS2 para restaurar parâmetros de fábrica.
66 | Erro geral de software | Problema com a comunicação interna. Relacionado à comunicação do Rádio ou do TTS2.
67 | Erro geral de software | Problema com a comunicação interna. Relacionado à comunicação do Rádio ou do TTS2.
68 | Erro geral de software | Problema com a comunicação interna. Relacionado à comunicação do Rádio ou do TTS2.
69 | Erro geral de software | Problema geral de software.
70 | Erro geral de software | Problema geral de software/hardware.
71 | Erro geral de software | Problema geral de software/hardware.
72 | Erro geral de software | Problema geral de software.
73 | Erro de atualização do software | Problema geral com a atualização do software.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problema com testes habilitados para o TTS2.