1. ETP SRB81-500-20
2. Maintenance
3. Notice de démontage/montage
4. Démontage

# Démontage

- Démonter l’engrenage avant
- Démonter la double gâchette
- Démonter le module d’alimentation
- Démonter le HMI
- Démonter la poignée
- Démonter la gâchette de démarrage
- Démonter le bouton de fonction et la carte de configuration
- Démonter la carte principale
- Démonter l’engrenage interne
- Démonter le bouclier du roulement avant
- Démonter la carte de commutation
- Démonter l’aimant de commutation
- Démonter le bouclier du roulement arrière
- Démonter la carte de l’accessoire