# 错误代码

错误格式: E＜错误组＞-＜错误代码＞

错误代码仅供内部使用。

如果错误未得到解决，请联系 Atlas Copco 代表。

错误组
错误类别
服务提示
搜索

错误组 | 错误类别 | 服务提示
--- | --- | ---
none | item | none
00 | 更新工具软件时出错 | 软件更新问题。尝试将工具连接到 TTS2。它可能提供更多信息。
01 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
02 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
03 | 前灯错误 | 前灯问题检查电缆和/或更换电路板。
04 | 工具 HMI 错误 | 工具 HMI 错误。 1.使用 FFU 标志更新软件。 2.检查电缆。
05 | 一般软件错误 | 电机控制问题。 1.检查主板 (MB) - 电机控制板 (MCB) 的连接。 2.更新到最新软件。
06 | 工具内存错误 | 参数内存问题。尝试将工具连接到 TTS2 以重置出厂参数。
07 | 电机调谐错误 | 电机调谐问题。 1.将软件更新到最新版本。 2.尝试在 TTS2 中运行测试。 3.检查工具背面的整流板是否安装正确。问题可能是它没有被正确推到位。
08 | 一般软件错误 | 参数问题。尝试将工具连接到 TTS2 以重置出厂参数。
09 | 一般软件错误 | 无线电问题。 1.检查电缆。 2.检查工具天线电缆。 3.使用 FFU 标志更新软件。
10 | 更新无线电软件时出错 | 无线电软件更新问题。 1.检查电缆。 2.检查工具天线电缆。 3.使用 FFU 标志更新软件。
11 | 一般软件错误 | 无线电问题。 1.检查电缆。 2.检查工具天线电缆。 3.使用 FFU 标志更新软件。
12 | 一般软件错误 | 无线电蓝牙问题。 1.检查连接到无线电模块的电缆。 2.使用 FFU 标志更新软件。
13 | 一般软件错误 | 无线 WIFI 问题。 1.检查无线电模块的电缆。 2.使用 FFU 标志更新软件。
14 | 一般软件错误 | 智能 Web 配置问题。 1.检查无线电模块的电缆。 2.使用 FFU 标志更新软件。
15 | RBU 硬件错误 | IAM 问题。尝试在 TTS2 中重置 SD 卡校验和。
16 | RBU 硬件错误 | IAM 问题。尝试在 TTS2 中重置 SD 卡校验和。
17 | 一般软件错误 | 参数内存问题。尝试将工具连接到 TTS2 以重置出厂参数。
18 | 一般硬件错误 | 指示器板问题。
19 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
20 | 一般软件错误 | 内部通信问题。检查主板 - 电机控制板连接。
21 | 一般软件错误 | 内部通信问题。检查主板 - 电机控制板连接。
22 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
23 | 备用电池故障 | 备用电池问题。检查备用电池连接。
24 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
25 | 更新电机控制板时出错 | 电机控制板 (MCB) 软件更新问题。 1.检查 MCB 连接。 2.更新到最新软件。
26 | 一般软件错误 | 电机控制板通信错误。 1.检查 MCB 连接。 2.更新到最新软件。
27 | 一般软件错误 | 一般硬件或软件问题。
28 | 电源错误 | 一般电源问题。
29 | 一般软件错误 | 工具设备标识问题。连接到 TTS2，可能有助于重新编写工具标识。
30 | 一般软件错误 | 工具设备标识问题。连接到 TTS2，可能有助于重新编写工具标识。
31 | 一般软件错误 | 扭矩传感器问题。检查扭矩传感器和电缆。
32 | 一般拧紧错误 | 一般拧紧错误。
33 | 工具触发器错误 | 工具触发器问题。 1.测试 TTS2 中的触发器。 2.检查触发器是否受损。 3.更换主板。
34 | 一般软件错误 | 拧紧轨迹问题。
35 | 一般软件错误 | 拧紧轨迹问题。
36 | 一般硬件错误 | 硬件或 MB/MCB 之间的连接出现问题。 1.检查机械连接。 2.更换 MB 和/或 MCB。
37 | 功能按钮错误 | 更改刀具方向时出现问题。 1.测试 TTS2 中的功能按钮。 2.将软件更新到最新版本。
38 | 一般硬件错误 | 扭矩传感器问题。检查扭矩传感器和电缆。
39 | 一般硬件错误 | 一般硬件问题。
40 | 一般硬件错误 | 一般硬件问题。尝试更换 MB。
41 | 更新工具软件时出错 | 软件更新问题。尝试将工具连接到 TTS2，它可能会提供更多信息。
42 | 更新工具软件时出错 | 软件更新问题。尝试将工具连接到 TTS2，它可能会提供更多信息。
43 | 一般硬件错误 | 指示器板问题。<SRB HA 不使用指示器板>
44 | 一般硬件错误 | 第二触发器问题。 1.检查电缆和第二触发器板。 2.断开 Gear ID 板与前灯板的连接。 3.前灯板
45 | 读取 SRB HA 工具配置时出错 | 参数内存问题。尝试将工具连接到 TTS2 以重置出厂参数。
46 | 一般软件错误 | SRB HA - 智能结果问题。 1.尝试从文件夹 HA 中的 IAM 中移除“RESULT.CSV”。 2.更新软件。
47 | 一般软件错误 | SRB HA - 智能程序问题。 1.更新到最新的工具软件。 2.在 TTS2 中恢复出厂设置。
48 | 一般软件错误 | SRB HA - 智能程序或 Set&Go 问题。 1.更新到最新的工具软件。 2.在 TTS2 中恢复出厂设置。
49 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
50 | 一般硬件错误 | IAM SD 卡问题。
51 | 一般软件错误 | 一般软件问题。更新到最新软件。
52 | 一般软件错误 | 参数内存问题。尝试将工具连接到 TTS2 以重置出厂参数。
53 | 开放端配置错误 | 开放端配置问题。<SRB HA 不支持此功能>
54 | 一般软件错误 | 一般硬件问题。
55 | 前灯硬件错误 | 前灯问题 1.检查电缆和/或更换电路板。 2.更新到最新软件。
56 | 按钮错误 | 功能按钮错误。在 TTS2 中运行功能按钮测试。更换按钮板或电缆。
57 | 一般软件错误 | 硬件输入错误。尝试更换主板。
58 | 一般软件错误 | 硬件输入错误。尝试更换主板。
59 | 一般软件错误 | 在接入点模式下设置无线电模块时出现问题。
60 | 更新指示器板软件时出错 | 指示器板问题。<SRB HA 不使用指示器板>
61 | 一般软件错误 | 前灯通信问题。检查电缆和前灯板。
62 | RBU 硬件错误 | IAM SD 卡问题。
63 | 一般硬件错误 | 主板 FPGA 错误。 1.尝试使用最新软件进行更新。 2.更换主板。
64 | 一般硬件错误 | 主板 FPGA 更新问题。 1.尝试使用带有 FFU 标志的最新软件进行更新。 2.更换主板。
65 | 一般硬件错误 | 参数内存问题。尝试将工具连接到 TTS2 以重置出厂参数。
66 | 一般软件错误 | 内部通信问题。与无线电或 TTS2 通信有关。
67 | 一般软件错误 | 内部通信问题。与无线电或 TTS2 通信有关。
68 | 一般软件错误 | 内部通信问题。与无线电或 TTS2 通信有关。
69 | 一般软件错误 | 一般软件问题。
70 | 一般软件错误 | 一般软件/硬件问题。
71 | 一般软件错误 | 一般软件/硬件问题。
72 | 一般软件错误 | 一般软件问题。
73 | 软件更新错误 | 一般软件更新问题。
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | 启用 TTS2 的测试出现问题。