# Codes d'erreurs

Format d’erreur E<Error Group>-<ErrorCode>

Le code d'erreur est à usage interne uniquement.

Si l'erreur n'est pas résolue, contactez le représentant Atlas Copco.

Groupe d’erreurs
Catégorie d’erreurs
Conseils d'utilisation
Recherche

Groupe d’erreurs | Catégorie d’erreurs | Conseils d'utilisation
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Erreur de mise à jour du logiciel de l'outil | Problème de mise à jour du logiciel. Essayez de connecter l'outil à TTS2. Vous y trouverez peut-être plus d'informations.
01 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettre à jour avec le logiciel le plus récent.
02 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
03 | Erreur de l'éclairage frontal | Problème d'éclairage frontal. Vérifiez le câble et/ou remplacez la carte.
04 | Erreur de HMI de l'outil | Erreur de HMI de l'outil. 1. Mettez le logiciel à jour en utilisant le repère FFU. 2. Vérifiez le câble.
05 | Erreur logicielle générale | Problème de commande du moteur. 1. Vérifiez la carte mère (MB) - raccordement de la carte de commande du moteur (MCB). 2. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
06 | Erreur de mémoire de l'outil | Problème de mémoire des paramètres. Essayez de connecter l'outil à TTS2 pour réinitialiser les paramètres d'usine.
07 | Erreur de réglage du moteur | Problème de réglage du moteur. 1. Mettez le logiciel à jour avec la version la plus récente. 2. Essayez d'effectuer des tests dans TTS2. 3. Vérifiez que la carte de commutation située à l'arrière de l'outil est correctement montée. Un problème possible est qu'elle n'est pas correctement mise en place.
08 | Erreur logicielle générale | Problème de paramètres. Essayez de connecter l'outil à TTS2 pour réinitialiser les paramètres d'usine.
09 | Erreur logicielle générale | Problème radio. 1. Vérifiez le câble. 2. Vérifiez l’antenne de l'outil. 3. Mettez le logiciel à jour en avec le repère FFU.
10 | Erreur de mise à jour du logiciel radio | Problème de mise à jour du logiciel radio. 1. Vérifiez le câble. 2. Vérifiez l’antenne de l'outil. 3. Mettez le logiciel à jour en avec le repère FFU.
11 | Erreur logicielle générale | Problème radio. 1. Vérifiez le câble. 2. Vérifiez l’antenne de l'outil. 3. Mettez le logiciel à jour en avec le repère FFU.
12 | Erreur logicielle générale | Problème de Bluetooth radio. 1. Vérifiez le câble vers le module radio. 2. Mettez le logiciel à jour en avec le repère FFU.
13 | Erreur logicielle générale | Problème de WI-FI radio. 1. Vérifiez le câble du module radio. 2. Mettez le logiciel à jour en avec le repère FFU.
14 | Erreur logicielle générale | Problème de configuration web intelligente. 1. Vérifiez le câble du module radio. 2. Mettez le logiciel à jour en avec le repère FFU.
15 | Erreur matérielle du RBU | Problème IAM Essayez de réinitialiser les sommes de contrôle de la carte SD dans TTS2.
16 | Erreur matérielle du RBU | Problème IAM Essayez de réinitialiser les sommes de contrôle de la carte SD dans TTS2.
17 | Erreur logicielle générale | Problème de mémoire des paramètres. Essayez de connecter l'outil à TTS2 pour réinitialiser les paramètres d'usine.
18 | Erreur matérielle générale | Problème de la carte du voyant.
19 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
20 | Erreur logicielle générale | Problème de communication interne. Vérifiez la carte mère - raccordement de la carte de commande du moteur.
21 | Erreur logicielle générale | Problème de communication interne. Vérifiez la carte mère - raccordement de la carte de commande du moteur.
22 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
23 | Erreur de la batterie de secours | Problème de la batterie de secours. Vérifiez le raccordement de la batterie de secours.
24 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
25 | Erreur de mise à jour de la carte de commande du moteur | Problème de mise à jour du logiciel de la carte de contrôle du moteur (MCB). 1. Vérifier le raccordement de la MCB 2. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
26 | Erreur logicielle générale | Erreur de communication de la carte de commande du moteur. 1. Vérifier le raccordement de la MCB 2. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
27 | Erreur logicielle générale | Problème général de matériel ou de logiciel.
28 | Erreur d'alimentation électrique | Problème général d'alimentation électrique.
29 | Erreur logicielle générale | Problème d'identification de l'outil. Connectez à TTS2, cela peut aider à réécrire l'identité de l'outil.
30 | Erreur logicielle générale | Problème d'identification de l'outil. Connectez à TTS2, cela peut aider à réécrire l'identité de l'outil.
31 | Erreur logicielle générale | Problème de capteur de couple. Vérifiez le capteur de couple et le câble.
32 | Erreur générale de serrage | Erreur générale de serrage.
33 | Erreur de gâchette de l'outil | Erreur de gâchette de l'outil. 1. Testez la gâchette dans TTS2. 2. Vérifiez que la gâchette n'est pas cassée. 3. Remplacez la carte principale.
34 | Erreur logicielle générale | Problème de la courbe de serrage.
35 | Erreur logicielle générale | Problème de la courbe de serrage.
36 | Erreur matérielle générale | Problème de matériel ou de raccordement entre les cartes MB/MCB. 1. Vérifiez le raccordement mécanique. 2. Remplacez la MCB et/ou la MCB.
37 | Erreur de fonctionnement du bouton | Problème de changement de sens de l'outil. 1. Testez le fonctionnement du bouton dans TTS2. 2. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
38 | Erreur matérielle générale | Problème de capteur de couple. Vérifiez le capteur de couple et le câble.
39 | Erreur matérielle générale | Erreur matérielle générale.
40 | Erreur matérielle générale | Erreur matérielle générale. Essayez de remplacer la MB.
41 | Erreur de mise à jour du logiciel de l'outil | Problème de mise à jour du logiciel. Essayez de connecter l'outil à TTS2, vous y trouverez peut-être plus d'informations.
42 | Erreur de mise à jour du logiciel de l'outil | Problème de mise à jour du logiciel. Essayez de connecter l'outil à TTS2, vous y trouverez peut-être plus d'informations.
43 | Erreur matérielle générale | Problème de la carte du voyant. <SRB HA does not use the indicator board>
44 | Erreur matérielle générale | Erreur de la seconde gâchette. 1. Vérifiez le câble et la carte de la seconde gâchette. 2. Déconnectez la carte Gear ID de la carte d'éclairage frontal. 3. Remplacez la carte d'éclairage frontal.
45 | Erreur de lecture de la configuration de l'outil SRB HA | Problème de mémoire des paramètres. Essayez de connecter l'outil à TTS2 pour réinitialiser les paramètres d'usine.
46 | Erreur logicielle générale | SRB HA - Problème de résultat intelligent. 1. Essayez de supprimer « RESULT.CSV » de l’IAM dans le dossier HA. 2. Mettez à jour le logiciel.
47 | Erreur logicielle générale | SRB HA - Problème de programme intelligent. 1. Mettez à jour avec le logiciel de l'outil le plus récent. 2. Rétablissez les paramètres d'usine dans TTS2.
48 | Erreur logicielle générale | SRB HA - Problème de programme intelligent ou de Set&Go. 1. Mettez à jour avec le logiciel de l'outil le plus récent. 2. Rétablissez les paramètres d'usine dans TTS2.
49 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
50 | Erreur matérielle générale | Problème de carte SD de l'IAM.
51 | Erreur logicielle générale | Problème général de logiciel. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
52 | Erreur logicielle générale | Problème de mémoire des paramètres. Essayez de connecter l'outil à TTS2 pour réinitialiser les paramètres d'usine.
53 | Erreur de configuration du renvoi ouvert | Problème de configuration du renvoi ouvert. <SRB HA does not support this feature>
54 | Erreur logicielle générale | Erreur matérielle générale.
55 | Erreur matérielle de l'éclairage frontal | Problème d'éclairage frontal. 1. Vérifiez le câble et/ou remplacez la carte. 2. Mettez à jour avec le logiciel le plus récent.
56 | Erreur du bouton-poussoir | Erreur de fonctionnement du bouton. Effectuez le test de fonctionnement du bouton dans TTS2. Remplacez la carte du bouton ou le câble.
57 | Erreur logicielle générale | Erreur d’entrée matérielle.. Essayez de remplacer la carte mère.
58 | Erreur logicielle générale | Erreur d’entrée matérielle.. Essayez de remplacer la carte mère.
59 | Erreur logicielle générale | Problèmes de configuration du module radio en mode point d'accès.
60 | Erreur de mise à jour logicielle de la carte du voyant | Problème de la carte du voyant. <SRB HA does not use the indicator board>
61 | Erreur logicielle générale | Problème de communication de l'éclairage frontal. Vérifiez le câble et la carte de l'éclairage frontal.
62 | Erreur matérielle du RBU | Problème de carte SD de l'IAM.
63 | Erreur matérielle générale | Erreur du FPGA de la carte mère. 1. Essayez de mettre à jour avec le logiciel le plus récent. 2. Remplacez la carte principale.
64 | Erreur matérielle générale | Problème de mise à jour du FPGA de la carte mère. 1. Essayez de mettre à jour avec le logiciel le plus récent avec le repère FFU. 2. Remplacez la carte principale.
65 | Erreur matérielle générale | Problème de mémoire des paramètres. Essayez de connecter l'outil à TTS2 pour réinitialiser les paramètres d'usine.
66 | Erreur logicielle générale | Problème de communication interne. Relatif à la communication radio ou TTS2.
67 | Erreur logicielle générale | Problème de communication interne. Relatif à la communication radio ou TTS2.
68 | Erreur logicielle générale | Problème de communication interne. Relatif à la communication radio ou TTS2.
69 | Erreur logicielle générale | Erreur logicielle générale.
70 | Erreur logicielle générale | Erreur logicielle/matérielle générale.
71 | Erreur logicielle générale | Erreur logicielle/matérielle générale.
72 | Erreur logicielle générale | Erreur logicielle générale.
73 | Problème de mise à jour du logiciel | Problème général de mise à jour du logiciel.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problème avec les tests activés par TTS2.