# 오류 코드

오류 형식: E<Error Group>-<ErrorCode>

오류 코드는 내부 전용입니다.

오류가 해결되지 않으면 Atlas Copco 담당자에게 문의하십시오.

오류 그룹
오류 범주
서비스 힌트
검색

오류 그룹 | 오류 범주 | 서비스 힌트
--- | --- | ---
none | item | none
00 | 공구 소프트웨어 업데이트 중 오류 발생 | 소프트웨어 업데이트 문제 공구를 TTS2에 연결을 시도하세요. 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다.
01 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
02 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
03 | 전면등 오류 | 전면등 문제 케이블을 점검하고 보드를 교체하십시오.
04 | 공구 HMI 오류 | 공구 HMI 오류 1. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오. 2. 케이블을 점검하십시오.
05 | 일반 소프트웨어 오류 | 모터 제어 문제 1. 메인 보드 (MB) - 모터 제어 보드 (MCB) 연결 점검 2. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
06 | 공구 메모리 오류 | 매개변수 메모리 문제입니다. 공구 TTS2에 연결하여 공장 매개변수를 재설정해 보세요.
07 | 모터 세부 조정 오류 | 모터 세부 조정 문제입니다. 1. 소프트웨어를 업데이트 하십시오. 2. TTS2에서 테스트를 실행해 보세요. 3. 공구 후면 커뮤테이션 보드가 올바르게 장착되었는지 점검하십시오. 가능한 문제는 제대로 끼워지지 않은 것입니다.
08 | 일반 소프트웨어 오류 | 매개변수 문제입니다. 공구 TTS2에 연결하여 공장 매개변수를 재설정해 보세요.
09 | 일반 소프트웨어 오류 | 무선 통신 문제입니다. 1. 케이블을 점검하십시오. 2. 공구 안테나 케이블을 점검하십시오. 3. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오.
10 | 무선 통신 소프트웨어 업데이트 중 오류 발생 | 소프트웨어 업데이트 문제입니다. 1. 케이블을 확인하십시오. 2. 공구 안테나 케이블을 확인하십시오. 3. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오.
11 | 일반 소프트웨어 오류 | 무선 통신 문제입니다. 1. 케이블을 확인하십시오. 2. 공구 안테나 케이블을 점검하십시오. 3. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오.
12 | 일반 소프트웨어 오류 | 무선 통신 Bluetooth 문제입니다. 1. 무선 통신 모듈에 연결된 케이블을 점검하십시오. 2. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오.
13 | 일반 소프트웨어 오류 | 무선 통신 WIFI 문제입니다. 1. 무선 통신 모듈용 케이블을 점검하십시오. 2. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오.
14 | 일반 소프트웨어 오류 | 스마트 웹-구성 문제입니다. 1. 무선 통신 모듈용 케이블을 점검하십시오. 2. FFU 플래그를 사용하여 소프트웨어를 업데이트 하십시오.
15 | RBU 하드웨어 오류 | IAM 문제입니다. TTS2에서 SD 카드 체크섬 재설정을 시도하십시오.
16 | RBU 하드웨어 오류 | IAM 문제입니다. TTS2에서 SD 카드 체크섬 재설정을 시도하십시오.
17 | 일반 소프트웨어 오류 | 매개변수 메모리 문제입니다. 공구 TTS2에 연결하여 공장 매개변수를 재설정해 보세요.
18 | 일반 하드웨어 오류 | 표시등 보드 문제입니다.
19 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
20 | 일반 소프트웨어 오류 | 내부 통신 문제입니다. 메인 보드 - 모터 제어 보드 연결을 점검하십시오.
21 | 일반 소프트웨어 오류 | 내부 통신 문제입니다. 메인 보드 - 모터 제어 보드 연결을 점검하십시오.
22 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
23 | 백업(보조) 배터리 오류 | 백업 배터리 문제입니다. 백업 배터리 연결을 점검하십시오.
24 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
25 | 모터 제어 보드 업데이트 중 오류 발생 | 모터 제어 보드(MCB:Motor Control Board) 소프트웨어 업데이트 문제입니다. 1. MCB 연결을 점검하십시오. 2. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
26 | 일반 소프트웨어 오류 | 모터 제어 보드 통신 오류입니다. 1. MCB 연결을 점검하십시오. 2. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
27 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 하드웨어 또는 소프트웨어 문제입니다.
28 | 전원 공급 장치 오류 | 일반적인 전원 공급 장치 문제입니다.
29 | 일반 소프트웨어 오류 | 공구 장치 식별 문제 TTS2에 연결하면 공구 ID를 다시 작성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
30 | 일반 소프트웨어 오류 | 공구 장치 식별 문제 TTS2에 연결하면 공구 ID를 다시 작성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
31 | 일반 소프트웨어 오류 | 토크 트랜스듀서 문제입니다. 토크 트랜스듀서와 케이블을 점검하십시오.
32 | 일반 조임 오류 | 일반 조임 오류입니다.
33 | 공구 트리거 오류 | 공구 트리거 문제입니다. 1. TTS2에서 트리거 테스트 2. 트리거가 손상되지 않았는지 점검하십시오. 3. 메인 보드를 교체하십시오.
34 | 일반 소프트웨어 오류 | 조임 추적 문제입니다.
35 | 일반 소프트웨어 오류 | 조임 추적 문제입니다.
36 | 일반 하드웨어 오류 | 하드웨어 또는 MB/MCB 보드 간 연결에 문제가 있습니다. 1. 기계 연결부를 점검하십시오. 2. MCB 및/또는 MCB를 교체하십시오.
37 | 기능 버튼 오류입니다. | 공구 방향 변경에 문제가 있습니다. 1. TTS2의 테스트 기능 버튼입니다. 2. 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하십시오.
38 | 일반 하드웨어 오류 | 토크 트랜스듀서 문제입니다. 토크 트랜스듀서와 케이블을 점검하십시오.
39 | 일반 하드웨어 오류 | 일반 하드웨어 문제입니다.
40 | 일반 하드웨어 오류 | 일반 하드웨어 문제입니다. MB를 교체하십시오.
41 | 공구 소프트웨어 업데이트 중 오류 발생 | 소프트웨어 업데이트 문제 공구를 TTS2에 연결해 보십시오. 더 많은 정보가 제공될 수 있습니다.
42 | 공구 소프트웨어 업데이트 중 오류 발생 | 소프트웨어 업데이트 문제 공구를 TTS2에 연결해 보십시오. 더 많은 정보가 제공될 수 있습니다.
43 | 일반 하드웨어 오류 | 표시등 보드 문제입니다. <SRB HA가 표스등 보드를 사용하지 않습니다.>
44 | 일반 하드웨어 오류 | 두 번째 트리거 문제입니다. 1. 케이블과 두 번째 트리거 보드를 점검하십시오. 2. 전면 조명 보드에서 기어 ID 보드를 분리하십시오. 3. 전면등 보드를 교체하십시오.
45 | SRB HA 공구 구성을 읽는 중 오류 발생 | 매개변수 메모리 문제입니다. 공구 TTS2에 연결하여 공장 매개변수를 재설정해 보세요.
46 | 일반 소프트웨어 오류 | SRB HA - 스마트 결과 문제입니다. 1. 폴더 HA의 IAM에서 "result.csv"를 제거해 보세요. 2. 소프트웨어를 업데이트해 주세요.
47 | 일반 소프트웨어 오류 | SRB HA - 스마트 프로그램 문제입니다. 1. 최신 공구 소프트웨어로 업데이트 하십시오. 2. TTS2에서 출하 시 기본 설정으로 복원하십시오.
48 | 일반 소프트웨어 오류 | SRB HA - 스마트 프로그램 또는 Set&Go 문제입니다. 1. 최신 공구 소프트웨어로 업데이트 하십시오. 2. TTS2에서 출하 시 기본 설정으로 복원하십시오.
49 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
50 | 일반 하드웨어 오류 | IAM SD 카드 문제입니다.
51 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
52 | 일반 소프트웨어 오류 | 매개변수 메모리 문제입니다. 공구 TTS2에 연결하여 공장 매개변수를 재설정해 보세요.
53 | 오픈 엔드 구성 오류 | 오픈 엔드 구성 문제입니다. <SRB HA는 이 기능을 지원하지 않습니다.>
54 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 하드웨어 문제입니다.
55 | 전면등 하드웨어 오류 | 전면등 문제입니다. 1. 케이블을 확인하거나 보드를 교체하십시오. 2. 최신 소프트웨어로 업데이트 하십시오.
56 | 푸시 버튼 오류 | 기능 버튼 오류입니다. TTS2의 기능 버튼을 테스트하십시오. 버튼 보드 또는 케이블을 교체하십시오.
57 | 일반 소프트웨어 오류 | 하드웨어 입력 오류입니다. 메인 보드를 교체하십시오.
58 | 일반 소프트웨어 오류 | 하드웨어 입력 오류입니다. 메인 보드를 교체하십시오.
59 | 일반 소프트웨어 오류 | 액세스 포인트 모드에서 무선 모듈을 설정하는 작업에 문제가 있습니다.
60 | 표시등 보드 소프트웨어 업데이트 중 오류가 발생했습니다. | 표시등 보드 문제입니다. <SRB HA가 표스등 보드를 사용하지 않습니다.>
61 | 일반 소프트웨어 오류 | 전면등 통신 문제입니다. 케이블과 전면등 보드를 점검하십시오.
62 | RBU 하드웨어 오류 | IAM SD 카드 문제입니다.
63 | 일반 하드웨어 오류 | 메인 보드 FPGA 오류입니다. 1. 최신 소프트웨어로 업데이트하십시오. 2. 메인 보드를 교체하십시오.
64 | 일반 하드웨어 오류 | 메인보드 FPGA 업데이트 문제입니다. 1. FFU 플래그를 사용하여 최신 소프트웨어로 업데이트하십시오. 2. 메인 보드를 교체하십시오.
65 | 일반 하드웨어 오류 | 매개변수 메모리 문제입니다. 공구 TTS2에 연결하여 공장 매개변수를 재설정해 보세요.
66 | 일반 소프트웨어 오류 | 내부 통신 문제입니다. 무선 통신 또는 TTS2 통신과 관련된 문제입니다.
67 | 일반 소프트웨어 오류 | 내부 통신 문제입니다. 무선 통신 또는 TTS2 통신과 관련된 문제입니다.
68 | 일반 소프트웨어 오류 | 내부 통신 문제입니다. 무선 통신 또는 TTS2 통신과 관련된 문제입니다.
69 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다.
70 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어/하드웨어 문제입니다.
71 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어/하드웨어 문제입니다.
72 | 일반 소프트웨어 오류 | 일반 소프트웨어 문제입니다.
73 | 소프트웨어 업데이트 오류 | 일반 소프트웨어 업데이트 문제입니다.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | TTS2 활성화 테스트 문제입니다.