# Kódy chýb

Formát chyby: E<Error Group>-<ErrorCode>

Kód chyby je len na interné použitie.

Ak sa chyba nevyrieši, kontaktujte zástupcu spoločnosti Atlas Copco.

Skupina chyby
Kategória chyby
Tipy na servis
Hľadanie

Skupina chyby | Kategória chyby | Tipy na servis
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Chyba pri aktualizácii softvéru nástroja | Problém s aktualizáciou softvéru. Skúste pripojiť nástroj k TTS2. Môže vám poskytnúť viac informácií.
01 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
02 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
03 | Chyba predného svetla | Problém s predným svetlom. Skontrolujte kábel a/alebo vymeňte dosku.
04 | Chyba HMI nástroja | Chyba HMI nástroja. 1. Aktualizujte softvér pomocou príznaku FFU. 2. Skontrolujte kábel.
05 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s riadením motora. 1. Skontrolujte hlavnú dosku plošných spojov (MB) - Pripojenie dosky plošných spojov riadenia motora (MCB). 2. Aktualizujte na najnovší softvér.
06 | Chyba pamäte nástroja | Problém s pamäťou parametrov. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, aby ste obnovili výrobné parametre.
07 | Chyba ladenia motora | Problém s ladením motora. 1. Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu. 2. Skúste spustiť testy v TTS2. 3. Skontrolujte, či je komutačná doska plošných spojov na zadnej strane nástroja správne namontovaná. Problémom môže byť to, že nie je riadne zasunutá na svoje mesto.
08 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s parametrom. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, aby ste obnovili výrobné parametre.
09 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s rádom. 1. Skontrolujte kábel. 2. Skontrolujte kábel antény nástroja. 3. Aktualizujte softvér príznakom FFU.
10 | Chyba pri aktualizácii softvéru rádia | Problém s aktualizáciou softvéru rádia. 1. Skontrolujte kábel. 2. Skontrolujte kábel antény nástroja. 3. Aktualizujte softvér príznakom FFU.
11 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s rádom. 1. Skontrolujte kábel. 2. Skontrolujte kábel antény nástroja. 3. Aktualizujte softvér príznakom FFU.
12 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s rádiom Bluetooth. 1. Skontrolujte kábel do rádiového modulu. 2. Aktualizujte softvér príznakom FFU.
13 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s WI-FI rádia. 1. Skontrolujte kábel pre rádiový modul. 2. Aktualizujte softvér príznakom FFU.
14 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s konfiguráciou inteligentnej siete. 1. Skontrolujte kábel pre rádiový modul. 2. Aktualizujte softvér príznakom FFU.
15 | Chyba hardvéru RBU | Problém s IAM. Skúste resetovať kontrolné súčty SD karty v TTS2.
16 | Chyba hardvéru RBU | Problém s IAM. Skúste resetovať kontrolné súčty SD karty v TTS2.
17 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s pamäťou parametrov. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, aby ste obnovili výrobné parametre.
18 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém s doskou plošných spojov indikátora.
19 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
20 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s internou komunikáciou. Skontrolujte hlavnú dosku plošných spojov - Pripojenie dosky plošných spojov riadenia motora.
21 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s internou komunikáciou. Skontrolujte hlavnú dosku plošných spojov - Pripojenie dosky plošných spojov riadenia motora.
22 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
23 | Chyba záložnej batérie | Problém so záložnou batériou. Skontrolujte pripojenie záložnej batérie.
24 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
25 | Chyba pri aktualizácii dosky plošných spojov riadenia motora | Problém s aktualizáciou softvéru dosky plošných spojov riadenia motora.(MCB). 1. Skontrolujte pripojenie MCB 2. Aktualizujte na najnovší softvér.
26 | Všeobecná chyba softvéru | Chyba komunikácie dosky plošných spojov riadenia motora. 1. Skontrolujte pripojenie MCB 2. Aktualizujte na najnovší softvér.
27 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém s hardvérom alebo softvérom.
28 | Chyba napájania | Všeobecný problém s napájaním.
29 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s identifikáciou zariadenia nástroja. Pripojte k TTS2, môže pomôcť prepísať identitu nástroja.
30 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s identifikáciou zariadenia nástroja. Pripojte k TTS2, môže pomôcť prepísať identitu nástroja.
31 | Všeobecná chyba softvéru | Problém so snímačom momentu. Skontrolujte snímač momentu a kábel.
32 | Všeobecná chyba uťahovania | Všeobecná chyba uťahovania.
33 | Chyba spúšte nástroja | Problém so spúšťou nástroja. 1. Otestujte spúšť v TTS2. 2. Skontrolujte, či spúšť nie je zlomená. 3. Vymeňte hlavnú dosku plošných spojov.
34 | Všeobecná chyba softvéru | Problém so sledovaním uťahovania.
35 | Všeobecná chyba softvéru | Problém so sledovaním uťahovania.
36 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém s hardvérom alebo pripojením medzi doskami plošných spojov MB/MCB. 1. Skontrolujte mechanické pripojenie. 2. Vymeňte MCB a/alebo MCB.
37 | Chyba funkčného tlačidla | Problém so zmenou smeru nástroja. 1. Otestujte funkčné tlačidlo v TTS2. 2. Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu.
38 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém so snímačom momentu. Skontrolujte snímač momentu a kábel.
39 | Všeobecná chyba hardvéru | Všeobecný problém s hardvérom.
40 | Všeobecná chyba hardvéru | Všeobecný problém s hardvérom. Skúste vymeniť MB.
41 | Chyba pri aktualizácii softvéru nástroja | Problém s aktualizáciou softvéru. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, môže vám poskytnúť viac informácií.
42 | Chyba pri aktualizácii softvéru nástroja | Problém s aktualizáciou softvéru. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, môže vám poskytnúť viac informácií.
43 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém s doskou plošných spojov indikátora. <SRB HA nepoužíva dosku plošných spojov indikátora>
44 | Všeobecná chyba hardvéru | Druhý problém so spúšťou. 1. Skontrolujte kábel a dosku plošných spojov druhej spúšte.. 2. Odpojte dosku plošných spojov Gear ID (ID prevodu) z dosky plošných spojov predného svetla. 3. Vymeňte dosku plošných spojov predného svetla.
45 | Chyba pri čítaní konfigurácie nástroja SRB HA | Problém s pamäťou parametrov. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, aby ste obnovili výrobné parametre.
46 | Všeobecná chyba softvéru | SRB HA - Problém s inteligentným výsledkom. 1. Skúste odstrániť "RESULT.CSV" z IAM v priečinku HA. 2. Aktualizujte softvér.
47 | Všeobecná chyba softvéru | SRB HA - Problém s inteligentným programom. 1. Aktualizujte na najnovší softvér nástroja. 2. Obnovte výrobné nastavenia v TTS2.
48 | Všeobecná chyba softvéru | SRB HA - Problém s inteligentným programom alebo Set&Go. 1. Aktualizujte na najnovší softvér nástroja. 2. Obnovte výrobné nastavenia v TTS2.
49 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
50 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém s SD kartou IAM
51 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom. Aktualizujte na najnovší softvér.
52 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s pamäťou parametrov. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, aby ste obnovili výrobné parametre.
53 | Chyba konfigurácie otvorenia | Problém s konfiguráciou otvorenia. <SRB HA nepodporuje túto funkciu>
54 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém s hardvérom.
55 | Chyba hardvéru predného svetla | Problém s predným svetlom. 1. Skontrolujte kábel a/alebo vymeňte dosku. 2. Aktualizujte na najnovší softvér.
56 | Chyba tlačidla | Chyba funkčného tlačidla. Spustite test funkčného tlačidla v TTS2. Vymeňte dosku plošných spojov alebo kábel tlačidla.
57 | Všeobecná chyba softvéru | Chyba vstupu hardvéru. Skúste vymeniť hlavnú dosku plošných spojov.
58 | Všeobecná chyba softvéru | Chyba vstupu hardvéru. Skúste vymeniť hlavnú dosku plošných spojov.
59 | Všeobecná chyba softvéru | Problémy s nastavením rádiového modulu v režime prístupového bodu.
60 | Chyba pri aktualizácii softvéru dosky plošných spojov indikátora | Problém s doskou plošných spojov indikátora. <SRB HA nepoužíva dosku plošných spojov indikátora>
61 | Všeobecná chyba softvéru | Problém komunikácie s predným svetlom. Skontrolujte kábel a dosku plošných spojov predného svetla.
62 | Chyba hardvéru RBU | Problém s SD kartou IAM
63 | Všeobecná chyba hardvéru | Chyba hlavnej dosky plošných spojov FPGA. 1. Skúste aktualizovať s najnovším softvérom. 2. Vymeňte hlavnú dosku plošných spojov.
64 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém s aktualizáciou FPGA hlavnej dosky plošných spojov. 1. Skúste aktualizovať s najnovším softvérom pomocou príznaku FFU. 2. Vymeňte hlavnú dosku plošných spojov.
65 | Všeobecná chyba hardvéru | Problém s pamäťou parametrov. Skúste pripojiť nástroj k TTS2, aby ste obnovili výrobné parametre.
66 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s internou komunikáciou. Súvisí s komunikáciou cez rádio alebo TTS2.
67 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s internou komunikáciou. Súvisí s komunikáciou cez rádio alebo TTS2.
68 | Všeobecná chyba softvéru | Problém s internou komunikáciou. Súvisí s komunikáciou cez rádio alebo TTS2.
69 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom.
70 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom/hardvérom.
71 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom/hardvérom.
72 | Všeobecná chyba softvéru | Všeobecný problém so softvérom.
73 | Chyba aktualizácie softvéru | Všeobecný problém s aktualizáciou softvéru.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problém s povolenými testami TTS2.