# エラーコード

エラー形式：E <エラーグループ> - <エラーコード>

エラーコードは内部使用専用です。

エラーが解決しない場合は、Atlas Copco 担当者までご連絡ください。

エラーグループ
エラーカテゴリ
サービスのヒント
検索

エラーグループ | エラーカテゴリ | サービスのヒント
--- | --- | ---
none | item | none
00 | ツールソフトウェアの更新中にエラーが発生しました | ソフトウェアの更新に問題があります。ツールを TTS2 に接続してみてください。さらに詳しい情報が得られる場合があります。
01 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
02 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
03 | 前面ライトエラー | 前面ライトに問題があります。ケーブルを確認するか、ボードを交換してください。
04 | ツール HMI エラー | ツール HMI にエラーがあります。 1.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新します。 2.ケーブルを確認してください。
05 | 一般的なソフトウェアエラー | モーター制御に問題があります。 1.メインボード (MB) - モーターコントロールボード (MCB) の接続を確認してください。 2.最新のソフトウェアに更新してください。
06 | ツールメモリーエラー | パラメーターメモリに問題があります。ツールを TTS2 に接続して、工場パラメーターをリセットしてみてください。
07 | モーター調整エラー | モーター調整に問題があります。 1.ソフトウェアを最新版に更新してください。 2.TTS2 でテストを実行してみてください。 3.ツール背面の整流基板が正しく取り付けられていることを確認してください。所定の位置に正しく押し込まれていないことが、問題として考えられます。
08 | 一般的なソフトウェアエラー | パラメーターに問題があります。ツールを TTS2 に接続して、工場パラメーターをリセットしてみてください。
09 | 一般的なソフトウェアエラー | 無線に問題があります。 1.ケーブルを確認してください。 2.ツールアンテナケーブルを確認してください。 3.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新してください。
10 | 無線ソフトウェアの更新中にエラーが発生しました | 無線ソフトウェアの更新に問題があります。 1.ケーブルを確認してください。 2.ツールアンテナケーブルを確認してください。 3.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新してください。
11 | 一般的なソフトウェアエラー | 無線に問題があります。 1.ケーブルを確認してください。 2.ツールアンテナケーブルを確認してください。 3.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新してください。
12 | 一般的なソフトウェアエラー | 無線 Bluetooth に問題があります。 1.無線モジュールに接続するケーブルを確認してください。 2.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新してください。
13 | 一般的なソフトウェアエラー | 無線 WiFi に問題があります。 1.無線モジュールに接続するケーブルを確認してください。 2.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新してください。
14 | 一般的なソフトウェアエラー | スマート Web 構成に問題があります。 1.無線モジュールに接続するケーブルを確認してください。 2.FFU フラグを使用してソフトウェアを更新してください。
15 | RBU ハードウェアエラー | IAM に問題があります。TTS2 で SD カードのチェックサムをリセットしてみてください。
16 | RBU ハードウェアエラー | IAM に問題があります。TTS2 で SD カードのチェックサムをリセットしてみてください。
17 | 一般的なソフトウェアエラー | パラメーターメモリに問題があります。ツールを TTS2 に接続して、工場パラメーターをリセットしてみてください。
18 | 一般的なハードウェアエラー | インジケーターボードに問題があります。
19 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
20 | 一般的なソフトウェアエラー | 内部通信に問題があります。メインボードとモーターコントロールボード間の接続を確認してください。
21 | 一般的なソフトウェアエラー | 内部通信に問題があります。メインボードとモーターコントロールボード間の接続を確認してください。
22 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
23 | バックアップバッテリーのエラー | バックアップバッテリーに問題があります。バックアップバッテリーの接続を確認してください。
24 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
25 | モーター制御ボードの更新中にエラーが発生しました | モーター制御ボード (MCB) ソフトウェア更新に問題があります。 1.モーター制御ボード (MCB) の接続を確認してください。 2.最新のソフトウェアに更新してください。
26 | 一般的なソフトウェアエラー | モーター制御ボードに通信エラーがあります。 1.モーター制御ボード (MCB) の接続を確認してください。 2.最新のソフトウェアに更新してください。
27 | 一般的なソフトウェアエラー | ハードウェアまたはソフトウェアに一般的な問題があります。
28 | 電源エラー | 一般的な電源の問題があります。
29 | 一般的なソフトウェアエラー | ツールデバイスの識別に問題があります。TTS2 に接続すると、ツール ID の再書き込みに役立つ場合があります。
30 | 一般的なソフトウェアエラー | ツールデバイスの識別に問題があります。TTS2 に接続すると、ツール ID の再書き込みに役立つ場合があります。
31 | 一般的なソフトウェアエラー | トルクトランスデューサーに問題があります。トルクトランスデューサーとケーブルを確認してください。
32 | 一般的な締め付けエラー | 一般的な締め付けエラーがあります。
33 | ツールトリガーエラー | ツールトリガーに問題があります。 1.TTS2 でトリガーをテストしてください。 2.トリガーが壊れていないか確認してください。 3.メインボードを交換してください。
34 | 一般的なソフトウェアエラー | 締め付けトレースの問題。
35 | 一般的なソフトウェアエラー | 締め付けトレースの問題。
36 | 一般的なハードウェアエラー | ハードウェア、またはメインボード/モーター制御ボード間の接続に問題があります。 1.機械的な接続を確認してください。 2.制御ボードやモーター制御ボードを交換してください。
37 | 機能ボタンエラー | ツールの方向を変更する際に問題が発生しました。 1.TTS2 の機能ボタンをテストします。 2.ソフトウェアを最新のバージョンに更新してください。
38 | 一般的なハードウェアエラー | トルクトランスデューサーに問題があります。トルクトランスデューサーとケーブルを確認してください。
39 | 一般的なハードウェアエラー | 一般的なハードウェアの問題があります。
40 | 一般的なハードウェアエラー | 一般的なハードウェアの問題があります。メインボードを交換してみてください。
41 | ツールソフトウェアの更新中にエラーが発生しました | ソフトウェアの更新に問題があります。ツールを TTS2 に接続してみてください。さらに詳しい情報が得られる可能性があります。
42 | ツールソフトウェアの更新中にエラーが発生しました | ソフトウェアの更新に問題があります。ツールを TTS2 に接続してみてください。さらに詳しい情報が得られる可能性があります。
43 | 一般的なハードウェアエラー | インジケーターボードに問題があります。<SRB HA ではインジケーターボードが使用されません>
44 | 一般的なハードウェアエラー | 2つ目のトリガーに問題があります。 1.ケーブルと2つ目のトリガーボードを確認してください。 2.ギヤ ID ボードを全面ライトボードから取り外します。 3.前面ライトボードを交換してください。
45 | SRB HA ツール構成の読み取り中にエラーが発生しました | パラメーターメモリに問題があります。ツールを TTS2 に接続して、工場パラメーターをリセットしてみてください。
46 | 一般的なソフトウェアエラー | SRB HA - スマート結果に問題があります。 1.フォルダー HA の IAM から「RESULT.CSV」を削除してみてください。 2.ソフトウェアを更新してください。
47 | 一般的なソフトウェアエラー | SRB HA - スマートプログラムに問題があります。 1.最新のツールソフトウェアに更新してください。 2.TTS2 で工場出荷時の設定に戻します。
48 | 一般的なソフトウェアエラー | SRB HA - スマートプログラムまたは「設定＆実行」に問題があります。 1.最新のツールソフトウェアに更新してください。 2.TTS2 で工場出荷時の設定に戻します。
49 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
50 | 一般的なハードウェアエラー | IAM SD カードに問題があります。
51 | 一般的なソフトウェアエラー | ソフトウェアに一般的な問題があります。最新のソフトウェアに更新してください。
52 | 一般的なソフトウェアエラー | パラメーターメモリに問題があります。ツールを TTS2 に接続して、工場パラメーターをリセットしてみてください。
53 | オープンエンドの構成エラー | オープンエンドの構成に問題があります。<SRB HA はこの機能をサポートしていません>
54 | 一般的なソフトウェアエラー | 一般的なハードウェアの問題があります。
55 | 前面ライトハードウェアエラー | 前面ライトに問題があります。 1.ケーブルを確認するか、ボードを交換してください。 2.最新のソフトウェアに更新してください。
56 | プッシュボタンエラー | 機能ボタンにエラーがあります。TTS2 機能ボタンテストを実行します。ボタン基板またはケーブルを交換してください。
57 | 一般的なソフトウェアエラー | ハードウェア入力エラー。メインボードを交換してみてください。
58 | 一般的なソフトウェアエラー | ハードウェア入力エラー。メインボードを交換してみてください。
59 | 一般的なソフトウェアエラー | アクセスポイントモードでの無線モジュールのセットアップに問題があります。
60 | インジケーターボードソフトウェアの更新中にエラーが発生しました | インジケーターボードに問題があります。<SRB HA ではインジケーターボードが使用されません>
61 | 一般的なソフトウェアエラー | 前面ライトに通信の問題があります。ケーブルと前面ライトの基板を確認してください。
62 | RBU ハードウェアエラー | IAM SD カードに問題があります。
63 | 一般的なハードウェアエラー | メインボードの FPGA エラー。 1.最新のソフトウェアで更新してみてください。 2.メインボードを交換してください。
64 | 一般的なハードウェアエラー | メインボードの FPGA 更新に問題があります。 1.FFU フラグの付いた最新のソフトウェアで更新してみてください。 2.メインボードを交換してください。
65 | 一般的なハードウェアエラー | パラメーターメモリに問題があります。ツールを TTS2 に接続して、工場パラメーターをリセットしてみてください。
66 | 一般的なソフトウェアエラー | 内部通信に問題があります。無線または TTS2 通信に関連します。
67 | 一般的なソフトウェアエラー | 内部通信に問題があります。無線または TTS2 通信に関連します。
68 | 一般的なソフトウェアエラー | 内部通信に問題があります。無線または TTS2 通信に関連します。
69 | 一般的なソフトウェアエラー | 一般的なソフトウェアの問題があります。
70 | 一般的なソフトウェアエラー | 一般的なソフトウェア/ハードウェアの問題があります。
71 | 一般的なソフトウェアエラー | 一般的なソフトウェア/ハードウェアの問題があります。
72 | 一般的なソフトウェアエラー | 一般的なソフトウェアの問題があります。
73 | ソフトウェアの更新エラー | 一般的なハードウェアの更新問題があります。
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | TTS2 対応テストに問題があります。