# ETP SRB81-500-20

## Battery-Powered Nutrunner

# Информация об изделии

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Информация об электроинструменте
- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Гарантия
- Веб-сайт
- Программа ServAid
- Паспорта безопасности (MSDS / SDS)
- Видео по безопасной работе с гайковертами
- Страна происхождения
- Габаритные чертежи

# Информация об электроинструменте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасной работе, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, которые поставляются вместе с данным электроинструментом.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки на будущее.

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Гарантия

- Срок действия гарантии на изделие истекает через 12+1 месяцев после отгрузки из дистрибьюторского центра компании Atlas Copco.

- Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей.

  - Нормальным называется износ, требующий замены детали или другой регулировки/переборки во время обычного технического обслуживания инструментов для данного периода (выраженного в единицах времени, часах работы или иным образом).

- Гарантия на изделие действует при условии, что эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инструмента и его компонентов осуществляются правильно.

- На повреждение деталей в результате технического обслуживания, выполненного ненадлежащим образом или силами иных лиц, кроме представителей компании Atlas Copco или ее сертифицированных партнеров по обслуживанию, в течение гарантийного срока, действие гарантии не распространяется.

- Во избежание повреждения или разрушения деталей инструмента, ремонтное обслуживание инструмента должно проводиться в соответствии с рекомендованными графиками технического обслуживания с соблюдением правильных инструкций.

- Гарантийный ремонт осуществляется только в сервисных мастерских Atlas Copco или силами сертифицированных партнеров по обслуживанию.

предлагает расширенную гарантию и самое современное профилактическое техобслуживание в рамках договоров Atlas Copco ToolCover. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю по обслуживанию.

Для электродвигателей:

- Гарантия действует только в том случае, если электродвигатель не вскрывался.

# Веб-сайт

На веб-сайте Atlas Copco представлена информация о наших изделиях, принадлежностях, запасных частях, а также печатные материалы.

Посетите: www.atlascopco.com.

# Программа ServAid

ServAid – постоянно обновляемый портал, на котором содержится следующая техническая информация.

- Информация о нормативных требованиях и технике безопасности.

- Технические данные

- Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию.

- Перечень запасных частей.

- Принадлежности.

- Габаритные чертежи

Посетите: https://servaid.atlascopco.com.

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Atlas Copco.

# Паспорта безопасности (MSDS / SDS)

В паспортах безопасности описаны химические продукты, продаваемые компанией Atlas Copco.

Посетите веб-сайт Atlas Copco, чтобы ознакомиться с более подробной информацией www.atlascopco.com/sds.

# Видео по безопасной работе с гайковертами

Узнайте больше о защитных функциях в гайковертах Atlas Copco и о мерах, которые должен принять оператор для обеспечения безопасной работы. Чтобы просмотреть видео, нажмите на следующую ссылку или считайте приведенный ниже QR-код:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Страна происхождения

Информация о стране происхождения указана на этикетке изделия.

# Габаритные чертежи

Габаритные чертежи находятся в архиве габаритных чертежей или на портале ServAid.

Посетите: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw (Серые компрессоры) или https://servaid.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Обзор

# Общее описание

Гайковерт Tensor SRB с аккумулятором Atlas Copco нового поколения, обеспечивает точность, прослеживаемость и гибкость в работе, а также возможность работы оператора одной рукой. Беспроводные гайковерты SRB работают под управлением контроллера Power Focus 6000 и в полной мере используют все преимущества виртуальных станций. Кроме того, они поддерживают стратегии с низкой силой реакции Turbo Tight и Tensor Pulse, а также традиционную затяжку в два этапа. Tensor SRB идеален для применения в области затяжки с невысоким крутящим моментом, когда сила реакции воздействует на запястье оператора. Инструмент легкий и великолепно сбалансирован – благодаря специально разработанной эргономичной конструкции он снижает усталость оператора.

# Температура окружающей среды

Для наилучшей работы батареи и продолжительного срока службы следите, чтобы она находилась в указанных температурных пределах.

Рабочая температура, зарядка | От +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
Рабочая температура, разрядка | От 0 до +40 °C (от +32 до +104 °F)
Температура транспортировки | От -20 до +40 °C (от -4 до +104 °F)
Температура хранения | От +10 до +25 °C (от +50 до +77 °F)

Не размещайте батарею под прямыми солнечными лучами.

# Технические характеристики изделия

Технические данные продуктов приведены в ServAid или на веб-сайте Atlas Copco.

Посетите: https://servaid.atlascopco.com (Серые компрессоры) или www.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Установка

# Требования к установке

# Установка

Инструкции по установке см. в руководстве пользователя Power Focus 6000.

# Установка

Рекомендации по установке см. в руководстве по контроллеру Power Focus 6000.

Поправочный коэффициент момента затяжки инструмента хранится в его энергонезависимой памяти. Любые изменения поправочного коэффициента момента затяжки инструмента, сделанные в контроллере Power Focus 6000, обновляют значение, сохраненное в памяти инструмента.

Модель | Батарея
--- | ---
8433250311 | 4211603085, 36 В

# Инструкция по установке

# Регулировка крутящего момента

Информацию об установке регулировки крутящего момента см. в руководстве по конфигурированию Power Focus 6000 .

Поправочный коэффициент момента затяжки инструмента хранится в его энергонезависимой памяти. Изменения поправочного коэффициента момента затяжки инструмента, сделанные в POWER FOCUS 6000, обновляют значение, сохраненное в памяти инструмента.

# Устройство быстрого резервирования

Устройство быстрого резервирования (RBU) выполнено в типоразмере SD-карты. RBU содержит все текущие конфигурации и настройки сети. Во время установки и конфигурации некоторые параметры сохраняются на карту. В случае возникновения сбоя карту можно быстро вынуть и вставить в новый инструмент с сохранением функциональности.

Когда RBU переносится с одного инструмента на другой, новый инструмент обновляется до программного обеспечения на карте. Поскольку во время процедуры обновления существует риск потери данных, в целях сведения к минимуму потерь данных целесообразно убедиться, что на новом инструменте работает такая же версия программного обеспечения, что и на старом инструменте.

RBU может использоваться исключительно для хранения данных конфигурации инструмента и программного обеспечения. Переформатирование карты, а также обработка данных на карте при помощи других средств, кроме ToolsTalk Service 2, приведет к выходу карты из строя.

Обратите внимание, что при переносе RBU на другой инструмент сохраненные результаты, связанные с инструментом, будут утеряны.

MAC-адрес связан с RBU, а не с самим инструментом. При переносе карты на новый инструмент MAC-адрес инструмента станет MAC-адресом RBU.

# Преобразование инструмента

Во время преобразования инструмента (например, при замене головки) требуется обновить информацию об инструменте, чтобы отразить внесенные в инструмент изменения. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя ToolsTalk Service 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

Если модификации инструмента выполнены ненадлежащим образом, это может привести к повреждению инструмента или нежелательным результатам по причине изменения характеристик инструмента.

- После модификации необходимо проверить максимальный крутящий момент инструмента.

При подключении к ToolsTalk Service 2 предложение о внесении изменений в информацию об инструменте не появится. Для того, чтобы изменить обозначение инструмента в соответствии с его преобразованием, выполните те же шаги, что и при замене запасной части. Используйте обозначение инструмента для новой части, чтобы обновить инструмент.

Поскольку инструмент был преобразован, информация об инструменте, которая хранится в инструменте, более не будет соответствовать обозначению инструмента, указанному на табличке инструмента.

# Подсоединение и снятие аккумулятора

1. Подсоедините аккумуляторный блок к инструменту и убедитесь, что он надежно закреплен. Аккумуляторный блок можно подсоединять направленным вперед или назад, чтобы обеспечить наиболее оптимальный доступ и баланс.

2. Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на аккумуляторе и вытащите его.

# Первоначальное конфигурирование

# Конфигурирование инструмента

Для того, чтобы конфигурировать инструмент, см. руководство по конфигурированию Power Focus 6000 или руководство пользователя ToolsTalk Service 2 User Edition user guide.

# Калибровка инструмента

Информацию о калибровке данного инструмента см. в руководстве по конфигурированию Power Focus 6000 или руководстве пользователя ToolsTalk Service 2.

# Эксплуатация

# Рекомендации по эргономике

При прочтении данного перечня общих эргономических рекомендаций соотносите их со своей рабочей станцией, чтобы понять, можно ли выявить области для улучшения с точки зрения положения оператора, размещения компонентов или производственных условий.

- Чаще делайте перерывы в работе и меняйте рабочие положения.

- Приспособьте пространство рабочего места в соответствии со своими потребностями и рабочим заданием.

  - Расположите детали и инструменты в удобной для вас зоне досягаемости во избежание статической нагрузки.

  - Используйте оборудование рабочего места, такое как столы и стулья, подходящее для рабочего задания.

- Во время сборочных операций избегайте рабочих положений выше уровня плеч или со статической нагрузкой.

  - При работе на уровне выше плеч снижайте нагрузку на статические мышцы, уменьшая вес инструмента, используя, например, моментные рычаги, шланговые барабаны или весовые балансиры. Нагрузку на статические мышцы также можно уменьшить, держа инструмент близко к телу.

  - Делайте частые перерывы.

  - Избегайте крайних положений рук и запястий, особенно при выполнении операций, требующих определенных усилий.

- Отрегулируйте удобное поле зрения, которое требует минимальное движение глаз и головы.

- Используйте освещение, соответствующее рабочему заданию.

- Выбирайте инструмент, соответствующий рабочему заданию.

- В условиях высокого шума используйте средства защиты органов слуха.

- Используйте высококачественные вставные инструменты и расходные материалы, чтобы свести к минимуму воздействие повышенных уровней вибрации.

- Минимизируйте действие сил реакции.

  - При резке:

    Отрезной круг может застрять, если он изогнут или не направляется надлежащим образом. Используйте соответствующие фланцы для отрезного круга и избегайте изгибания круга в процессе работы.

  - При сверлении:

    Дрель может застопориться при выходе сверла из материала. Используйте опорные рукоятки, если крутящий момент при стопорении высок. В соответствии со стандартом безопасности ISO 11148, часть 3, рекомендуется использовать устройство для поглощения реактивного момента свыше 10 Нм для инструментов с пистолетной рукояткой и свыше 4 Нм для инструментов с прямым корпусом.

  - При использовании шуруповертов или гайковертов с прямым приводом необходимо учитывать следующее.

    Силы реакции зависят от настроек инструмента и характеристик соединения. Сила и положение оператора при работе определяют способность оператора выдерживать силы реакции. Скорректируйте значение момента в соответствии с силой и положением оператора и используйте моментный рычаг или реактивную штангу, если момент слишком высок.

- В условиях запыленности используйте систему вытяжки пыли или защитную маску.

# Инструкции по эксплуатации

# Затяжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

Убедитесь, что используется правильный файл параметров. Использование неправильного файла параметров может привести к возникновению слишком высокого крутящего момента и стать причиной травмы.

- Сравните максимальный крутящий момент, который отображается на контроллере, с максимальным крутящим моментом, указанным в технических характеристиках инструмента, – они должны быть одинаковыми.

## Направление вращения при затяжке

Убедитесь, что установлено надлежащее направление вращения инструмента, повернув кнопку или кольцо реверса.

Модели с пистолетной рукояткой (с боковыми кнопками)

- Нажмите на переключатель реверса, расположенный на правой стороне инструмента, чтобы установить направление по часовой стрелке (CW).

- Нажмите на переключатель реверса, расположенный на левой стороне инструмента, чтобы установить направление против часовой стрелки (CСW).

Модели с пистолетной рукояткой (без боковых кнопок)

- Двойным нажатием на функциональную кнопку, расположенной наверху курка, можно менять направление по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Угловые модели

- Поверните колесо реверса вправо, чтобы установить направление по часовой стрелке (CW).

- Поверните колесо реверса влево, чтобы установить направление против часовой стрелки (CCW).

## Плавный пуск

С помощью функции плавного пуска легче достигается плотная затяжка головки винта и резьбы. Длительность плавного пуска можно регулировать.

Более подробную информацию см. в руководстве по конфигурированию Power Focus 6000.

# Общие указания

Инструмент разрешается использовать только вместе с соответствующей реактивной штангой, приспособленной для конкретной системы винтовых соединений.

1. Прикрепите реактивную штангу к инструменту и вставьте стопорное кольцо в паз, чтобы зафиксировать штангу на месте.

2. Установите головку на квадратный хвостовик. Вставьте стопорный штифт через головку и квадратный хвостовик в соответствии с иллюстрацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Перед началом работы проверьте направление вращения инструмента! Запуск с неправильным направлением вращения может привести к травмам или материальному ущербу. Движущиеся части могут раздавить или порезать.

- Перед запуском инструмента убедитесь в правильном направлении его вращения.

- Руки и пальцы должны находиться на безопасном расстоянии от движущихся частей.

# Особые меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Двойной курок заставляет пользователя держать инструмент двумя руками во время работы. Если не использовать данную принадлежность, оператор может случайно запустить инструмент во время регулировки реактивного упора, что может привести к серьезной травме рук.

- Убедитесь, что инструмент нельзя запустить, когда двойной курок отпущен.

- Всегда проверяйте инструмент, отпустив сначала пусковой механизм двойного курка и затем нажав пусковой механизм инструмента. Если инструмент придет в действие, остановите работу.

# RHMI

## Обзор

1 | Кнопка навигации
2 | Экран дисплея
3 | Кнопка подтверждения короткое нажатие для подтверждения выбора длинное нажатие для возврата в предыдущее меню
4 | Кнопка навигации

## Меню

- Result (Результат)
  Возврат на главный экран для просмотра результатов затяжки.

- Tightening (Затяжка)
  Отображается список предустановленных программ из Power Focus 6000 в продуктивном режиме, или предоставляется возможность пользователю редактировать задаваемые вручную программы в полевом режиме.

- Batch (Групповая операция)
  Конфигурирование групповых операций. Не применяется к инструментам -HA-D и SRB-D.

- Information (Информация)
  Включить/отключить веб-ЧМИ (доступно только для инструментов -HA, -HA-D и SRB-D интеллектуальном режиме), показать информацию о аккумуляторе, температурах, версии ПО и т.д.

- Configuration (Конфигурация)
  Кнопка конфигурирования инструмента, настроек переднего индикатора.

- Tightening results (Результаты затяжки)
  Отображается список последних результатов затяжки.

# Обслуживание

# Предотвращение неполадок в ESD

Компоненты внутри продукта и контроллера чувствительны к электростатическому разряду. Во избежание сбоев в будущем, убедитесь, что ремонтное и техническое обслуживание выполняется в рабочей среде с подтвержденной защитой от электростатического разряда. На рисунке ниже показан пример корректной сервисной рабочей станции.

# Инструкции по техобслуживанию

Проводить техобслуживание разрешается только квалифицированному персоналу, имеющему доступ к руководству по техобслуживанию и/или прошедшему обучение техобслуживанию инструментов Tensor. Если в работе инструмента есть отклонения, его немедленно следует отправить на проверку.

## Весь инструмент

Переборку и профилактическое техобслуживание всего инструмента рекомендуется проводить с регулярными интервалами один раз в год или после 250,000 операций затяжки в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

## Редуктор

Переборку и профилактическое техобслуживание редуктора рекомендуется проводить с регулярными интервалами один раз в год или после не более чем 250,000 операций затяжки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Если данное устройство используется при циклической скорости либо для продолжительной затяжки, может потребоваться более частое проведение переборки.

Обслуживание редуктора

1. Возьмите смазку с каждой ступени редуктора и размажьте ее по белой бумаге.

2. Проверьте смазку, если видна металлическая стружка, это признак истирания на ступени редуктора.

3. Тщательно очистите все детали редуктора.

4. Проверьте детали.

   1. Проверьте игольчатые подшипники и, если они не находятся заподлицо с поверхностью или повреждены, замените их.

   2. Проверьте зубья и замените зубья или комплект редуктора в случае повреждения.

   3. Проверьте уплотнительные кольца и замените их в случае трещин.

5. Добавьте смазку и соберите все детали.

# Обслуживание резервного аккумулятора

Инструмент оснащен внутренним резервным аккумулятором. Резервный аккумулятор используется, например, для поддержания работы радиосвязи во время замены основного аккумулятора. Резервный аккумулятор дает приблизительно 20 секунд для замены основного аккумулятора до отключения инструмента.

Всегда подключайте новый инструмент к основному аккумулятору и дайте ему поработать в течение двух часов, чтобы зарядить резервный аккумулятор.

При использовании версий программного обеспечения, предшествующих версиям, указанным в таблице ниже, заменяйте резервную батарею не реже одного раза в 12 месяцев. Процедуру замены должен выполнять квалифицированный специалист по техническому обслуживанию. Замененный резервный аккумулятор следует утилизировать в соответствии с Указаниями по утилизации.

При версиях программного обеспечения, указанных в таблице ниже, заменяйте резервный аккумулятор каждые три года. Увеличенный интервал обслуживания применяется к новому аккумулятору, используемому только вместе с версиями программного обеспечения, указанными в таблице ниже. Если срок службы резервного аккумулятора уже приближается к 12 месяцам, рекомендуется заменить его при обновлении нового программного обеспечения.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Версия 2.1.3 или новее | Версия 1.3.15 или новее | Версия 1.4.0 или новее | Версия 3.10.4 или новее

## Условия хранения

- Экстремальные температуры оказывают негативное воздействие на срок службы резервного аккумулятора. Инструмент следует хранить при температуре окружающей среды от 0 до 30 °C. Запрещается хранить запасные резервные аккумуляторы на складе.

- Если новый инструмент должен храниться на складе, убедитесь, что он заряжался не менее двух часов перед тем, как был помещен на склад.

- Во время нахождения на складе инструмент необходимо заряжать не реже чем каждые пять месяцев, чтобы перезарядить резервный аккумулятор. Каждый раз инструмент должен заряжаться не менее двух часов.

# Инструкции по смазке

# Руководство по смазке

Марка | Внутренний редуктор | Назначение | Передний редуктор
--- | --- | --- | ---
Rhenus | LKR 03 | - | -
Almagard | - | LE 3751 | -
Molycote | - | - | BR2 plus

# Смазка

Наносите смазку в соответствии с «Руководством по смазке» при каждом техобслуживании.

Дополнительную информацию см. в разделе запчастей на портале ServAid – https://servaid.atlascopco.com.

# Инструкции по ремонту

# Замена запасных частей.

При замене определенных электрических частей инструмента обозначение и параметры инструмента стираются с ToolsTalk Service 2, и их необходимо настроить заново. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Инструкции по разборке / сборке

# Демонтаж

# Демонтаж переднего редуктора

1. Выкрутите винт.

2. Поверните стопорное кольцо и выньте передний редуктор.

# Демонтаж двойного курка

1. Извлеките стопорный винт.

2. Слегка поверните двойной курок, чтобы обнажить винт на передней крышке.

3. Выкрутите все винты.

4. Снимите крышку и отсоедините кабели.

5. Извлеките двойной курок.

# Демонтаж модуля питания

1. Выкрутите все винты и извлеките модуль питания.

# Демонтаж ЧМИ

1. Открутите винты и снимите заднюю крышку.

2. Извлеките ЧМИ и отсоедините кабель.

# Демонтаж рукоятки

1. Выкрутите винты и извлеките рукоятку.

# Демонтаж пускового курка

1. Слегка надавите на курок (А) и извлеките стопорный штифт (В) с помощью пинцета.

2. Воспользуйтесь щипцами для извлечения стопорного штифта.

3. Снимите пусковой курок.

# Демонтаж функциональной кнопки и платы конфигурации

1. Поднимите функциональную кнопку из паза, чтобы ее извлечь.

2. Поднимите плату конфигурации, чтобы ее извлечь.

# Демонтаж главной платы

1. Выкрутите винты, чтобы извлечь главную плату.

# Демонтаж внутреннего редуктора

1. Выкрутите винты, извлеките внутренний редуктор и промежуточный вал.

2. Выкрутите винты, чтобы извлечь идентификационную плату редуктора.

# Демонтаж экрана переднего подшипника

1. Выкрутите винты, чтобы извлечь экран подшипника.

2. С помощью пинцета снимите волнистую пружину.

# Демонтаж коммутационной платы

1. Выкрутите все винты.

2. Снимите стопорное кольцо, чтобы извлечь коммутационную плату.

# Демонтаж коммутационного магнита

1. Воспользуйтесь щипцами 4080 1180 80, чтобы захватить и извлечь коммутационный магнит.

# Демонтаж экрана заднего подшипника

1. Извлеките стопорный винт.

2. Извлеките экран подшипника.

# Демонтаж дополнительной платы

1. Выкрутите винт.

2. Снимите дополнительную крышку.

3. Выкрутите винт.

4. Извлеките дополнительную плату и отсоедините кабель.

# Монтаж

# Монтаж дополнительной платы

1. Подсоедините кабель и вставьте дополнительную плату.

2. Плотно затяните винт дополнительной платы.

3. Затяните винт крышки.

# Монтаж заднего подшипника

1. Вставьте экран подшипника.

2. Затяните стопорный винт.

# Монтаж коммутационного магнита

1. Вставьте коммутационный магнит.

# Монтаж коммутационной платы

1. Вставьте коммутационную плату.

2. Затяните винты, чтобы закрепить стопорное кольцо.

# Монтаж экрана переднего подшипника

1. Вставьте волнистую пружину.

2. Установите экран подшипника. Чтобы подсоединить кабель, проведите его через канал.

3. Затяните винты.

# Монтаж внутреннего редуктора

1. Вставьте идентификационную плату редуктора.

2. Вставьте внутренний редуктор. Проведите кабель через канал.

3. Затяните винты, чтобы закрепить внутренний редуктор.

# Монтаж главной платы

1. Затяните винт, чтобы закрепить главную плату.

# Монтаж функциональной кнопки и платы конфигурации

1. Вставьте плату конфигурации и подключите кабель.

2. Вставьте функциональную кнопку в паз.

# Монтаж пускового курка

1. Вставьте пусковой курок в паз.

2. Слегка надавите на курок (А) и вставьте стопорный штифт (В) с помощью щипцов.

# Монтаж рукоятки

1. Затяните винты, чтобы закрепить рукоятку.

# Монтаж ЧМИ

1. Вставьте ЧМИ и подсоедините кабель.

2. Установите заднюю крышку и закрепите винты.

# Монтаж модуля питания

1. Вставьте модуль питания и затяните винты.

# Монтаж двойного курка

1. Установите двойной курок и проведите кабель через канал.

2. Подсоедините кабели на передней крышке.

3. Затяните винты, чтобы закрепить переднюю крышку.

4. Поверните двойной курок, чтобы поставить его в правильное положение.

5. Затяните стопорный винт на курке.

# Монтаж переднего редуктора

1. Установите передний редуктор и поверните стопорное кольцо в правильное положение.

2. Затяните винт.

# Обновление программного обеспечения инструмента

Информацию относительно обновления программного обеспечения инструмента см.в руководстве пользователя ToolsTalk Service 2 > Copying Firmware (копирование встроенной программы).

Для предотвращения повреждения инструмента:

- При выполнении обновления программного обеспечения убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

- Не извлекайте аккумулятор из инструмента во время обновления программного обеспечения.

- Не извлекайте карту памяти из инструмента во время обновления программного обеспечения.

# Устранение неисправностей

# Перегретый инструмент

При надлежащей настройке инструмент способен выдерживать любые обычные работы, выполняемые оператором.

На температуру инструмента могут оказать влияние следующие параметры:

- короткое время цикла.

- превышение номинального значения момента затяжки;

- слишком низкая скорость;

- чрезмерно высокий преобладающий момент затяжки;

- слишком мягкие соединения;

- температура окружающего воздуха

# Коды ошибок

Формат ошибки: E<группа ошибок>-<код ошибки>

Код ошибки предназначен только для внутреннего использования.

Если ошибка не устранена, обратитесь в представительство Atlas Copco.

Группа ошибок
Категория ошибок
Советы по обслуживанию
Поиск

Группа ошибок | Категория ошибок | Советы по обслуживанию
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Ошибка при обновлении ПО инструмента | Проблема с обновлением ПО. Попытайтесь подключить инструмент к TTS2. Вы можете получить дополнительную информацию.
01 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
02 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
03 | Ошибка переднего индикатора | Ошибка переднего индикатора. Проверьте кабель и/или замените плату.
04 | Ошибка HMI инструмента | Ошибка HMI инструмента. 1. Обновите ПО, используя метку FFU. 2. Проверьте кабель.
05 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка управления двигателем. 1. Проверьте соединение главной платы (MB) и платы управления двигателем (MCB). 2. Обновите ПО до новейшей версии.
06 | Ошибка памяти инструмента | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
07 | Ошибка регулировки двигателя | Ошибка регулировки двигателя. 1. Обновите ПО до новейшей версии. 2. Попробуйте выполнить тесты в TTS2. 3. Убедитесь, что коммутационная плата в задней части инструмента установлена правильно. Возможный источник проблемы в том, что она не вставлена должным образом.
08 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка инструмента. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
09 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника. 1. Проверьте кабель. 2. Проверьте кабель антенны инструмента. 3. Обновите ПО, используя метку FFU.
10 | Ошибка при обновлении ПО радиоприемника | Проблема с обновлением ПО радиоприемника. 1. Проверьте кабель. 2. Проверьте кабель антенны инструмента. 3. Обновите ПО, используя метку FFU.
11 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника. 1. Проверьте кабель. 2. Проверьте кабель антенны инструмента. 3. Обновите ПО, используя метку FFU.
12 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника Bluetooth. 1. Проверьте кабель радиомодуля. 2. Обновите ПО, используя метку FFU.
13 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника WIFI. 1. Проверьте кабель радиомодуля. 2. Обновите ПО, используя метку FFU.
14 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка веб-конфигурации Smart. 1. Проверьте кабель радиомодуля. 2. Обновите ПО, используя метку FFU.
15 | Аппаратная ошибка RBU | Ошибка IAM. Попробуйте сбросить контрольные суммы SD-карты в TTS2.
16 | Аппаратная ошибка RBU | Ошибка IAM. Попробуйте сбросить контрольные суммы SD-карты в TTS2.
17 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
18 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка индикаторной панели.
19 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
20 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Проверьте соединение главной платы и платы управления двигателем.
21 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Проверьте соединение главной платы и платы управления двигателем.
22 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
23 | Ошибка резервного аккумулятора | Ошибка резервного аккумулятора. Проверьте соединение резервного аккумулятора.
24 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
25 | Ошибка обновления платы управления двигателем | Проблема обновления ПО платы управления двигателем (MCB). 1. Проверьте соединение MCB. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
26 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка связи с платой управления двигателем. 1. Проверьте соединение MCB. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
27 | Ошибка ПО общего характера | Аппаратная ошибка или ошибка ПО общего характера.
28 | Ошибка питания | Ошибка питания общего характера.
29 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка идентификации инструмента. Подключитесь к TTS2, может помочь переписать идентификатор инструмента.
30 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка идентификации инструмента. Подключитесь к TTS2, может помочь переписать идентификатор инструмента.
31 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка датчика измерения момента. Проверьте датчик измерения момента и кабель.
32 | Ошибка затяжки общего характера | Ошибка затяжки общего характера.
33 | Ошибка переключателя инструмента | Ошибка переключателя инструмента. 1. Проверьте переключатель в TTS2. 2. Убедитесь, что переключатель не сломан. 3. Замените главную плату.
34 | Ошибка ПО общего характера | Проблема с отслеживанием затяжек.
35 | Ошибка ПО общего характера | Проблема с отслеживанием затяжек.
36 | Аппаратная ошибка общего характера | Проблема с оборудованием или соединением между платами MB/MCB. 1. Проверьте механическое соединение. 2. Замените MCB и/или MCB.
37 | Ошибка функциональной кнопки | Проблема со сменой направления инструмента. 1. Проверьте функциональную кнопку в TTS2. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
38 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка датчика измерения момента. Проверьте датчик измерения момента и кабель.
39 | Аппаратная ошибка общего характера | Аппаратная ошибка общего характера.
40 | Аппаратная ошибка общего характера | Аппаратная ошибка общего характера. Попытайтесь заменить MB.
41 | Ошибка при обновлении ПО инструмента | Проблема с обновлением ПО. Попытайтесь подключить инструмент к TTS2, вы можете получить дополнительную информацию.
42 | Ошибка при обновлении ПО инструмента | Проблема с обновлением ПО. Попытайтесь подключить инструмент к TTS2, вы можете получить дополнительную информацию.
43 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка индикаторной панели. <SRB HA не использует индикаторную панель>
44 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка второго переключателя. 1. Проверьте кабель и/или плату второго переключателя. 2. Отсоедините плату Gear ID от передней индикаторной платы. 3. Замените переднюю индикаторную плату.
45 | Ошибка чтения конфигурации инструмента SRB HA | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
46 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка результата SRB HA–Smart. 1. Попытайтесь удалить файл «RESULT.CSV» из IAM папки HA. 2. Обновите ПО.
47 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка программы SRB HA–Smart. 1. Обновите ПО инструмента до новейшей версии. 2. Восстановите заводские настройки в TTS2.
48 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка программы SRB HA–Smart или Set&Go. 1. Обновите ПО инструмента до новейшей версии. 2. Восстановите заводские настройки в TTS2.
49 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
50 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка SD-карты IAM.
51 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
52 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
53 | Ошибка конфигурации открытого конца | Ошибка конфигурации открытого конца. <SRB HA не поддерживает эту функцию>
54 | Ошибка ПО общего характера | Аппаратная ошибка общего характера.
55 | Аппаратная ошибка переднего индикатора | Ошибка переднего индикатора. 1. Проверьте кабель и/или замените плату. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
56 | Ошибка нажимной кнопки | Ошибка функциональной кнопки. Проверьте функциональную кнопку в TTS2. Замените плату или кабель кнопки.
57 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ввода аппаратного обеспечения. Попытайтесь заменить главную плату.
58 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ввода аппаратного обеспечения. Попытайтесь заменить главную плату.
59 | Ошибка ПО общего характера | Проблемы с настройкой радиомодуля в режиме точки доступа.
60 | Ошибка обновления ПО индикаторной панели | Ошибка индикаторной панели. <SRB HA не использует индикаторную панель>
61 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка связи переднего индикатора. Проверьте кабель и плату переднего индикатора.
62 | Аппаратная ошибка RBU | Ошибка SD-карты IAM.
63 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка FPGA главной платы. 1. Попытайтесь обновить ПО до новейшей версии. 2. Замените главную плату.
64 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка обновления главной платы FPGA. 1. Попытайтесь обновить ПО до новейшей версии, используя метку FFU. 2. Замените главную плату.
65 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
66 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Относится к радиосвязи или связи TTS2.
67 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Относится к радиосвязи или связи TTS2.
68 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Относится к радиосвязи или связи TTS2.
69 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера.
70 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО/аппаратная ошибка общего характера.
71 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО/аппаратная ошибка общего характера.
72 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера.
73 | Ошибка обновления ПО | Ошибка обновления ПО общего характера.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Ошибка тестов, активизированных в TTS2.

# Утилизация

# Предписания по защите окружающей среды

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

Аккумуляторы следует передать в организацию по утилизации аккумуляторных батарей в вашей стране.

# Информация по утилизации

Поз. | Деталь | Примечания | Утилизировать как...
--- | --- | --- | ---
1 | Передний редуктор |  | Металл, сталь
2 | Винт |  | Металл, сталь
3 | Монтажная плита |  | Металл, алюминий
4 | Внутренний редуктор |  | Металл, сталь
5 | Винт | 5 шт | Металл, сталь
6 | Преобразователь |  | Электронный компонент
7 | Промежуточный вал |  | Металл, сталь
8 | Корпус двигателя и статор |  | Металл, алюминий и сталь
9 | Дополнительная плата |  | Электронный компонент
10 | Винт |  | Металл, сталь
11 | Дополнительная крышка |  | Металл, алюминий
12 | Винт |  | Металл, сталь
13 | Ротор |  | Металл, неодим
14 | Защита заднего подшипника |  | Металл, алюминий
15 | Винт |  | Металл, сталь
16 | Коммутационная плата |  | Электронный компонент
17 | Стопорное кольцо. |  | Металл, алюминий
18 | Винт | 2 шт | Металл, сталь
19 | HMI в сборе |  | Электронный компонент
20 | Задняя крышка |  | Металл, алюминий
21 | Винт | 3 шт | Металл, сталь
22 | Передняя крышка |  | Металл, алюминий
23 | Винт | 3 шт | Металл, сталь
24 | Передняя индикаторная плата |  | Электронный компонент
25 | Винт |  | Металл, сталь
26 | Антенна |  | Электронный компонент
27 | Винт | 2 шт | Металл, сталь
28 | Антенна |  | Электронный компонент
29 | Винт | 2 шт | Металл, сталь
30 | Резервный аккумулятор |  | Аккумулятор, литий-ионный
31 | Модуль питания |  | Электронный компонент
32 | Винт | 4 шт | Металл, сталь
33 | Модуль главной платы |  | Электронный компонент
34 | Резиновая опора главной платы |  | Резина, ПУ
35 | Радиомодуль |  | Электронный компонент
36 | Винт |  | Металл, сталь
37 | Рукоятка, правая |  | Пластик, другие материалы, полиамид
38 | Винт | 5 шт | Металл, сталь
39 | Плата конфигурации |  | Электронный компонент
40 | Рукоятка, левая |  | Пластик, другие материалы, полиамид
41 | Винт | 2 шт | Металл, сталь
42 | Винт |  | Металл, сталь
43 | Винт | 2 шт | Металл, сталь
44 | Винт | 3 шт | Металл, сталь
45 | База двойного курка |  | Металл, цинк
46 | Выключатель |  | Электронный компонент
47 | Пружина |  | Металл, сталь
48 | Контакт |  | Металл, сталь
49 | Держатель курка |  | Металл, сталь
50 | Винт |  | Металл, сталь
51 | Пружина |  | Металл, сталь
52 | Курок |  | Металл, сталь
53 | Захват двойного курка |  | Пластик, другие материалы, полиамид