# Коды ошибок

Формат ошибки: E<группа ошибок>-<код ошибки>

Код ошибки предназначен только для внутреннего использования.

Если ошибка не устранена, обратитесь в представительство Atlas Copco.

Группа ошибок
Категория ошибок
Советы по обслуживанию
Поиск

Группа ошибок | Категория ошибок | Советы по обслуживанию
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Ошибка при обновлении ПО инструмента | Проблема с обновлением ПО. Попытайтесь подключить инструмент к TTS2. Вы можете получить дополнительную информацию.
01 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
02 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
03 | Ошибка переднего индикатора | Ошибка переднего индикатора. Проверьте кабель и/или замените плату.
04 | Ошибка HMI инструмента | Ошибка HMI инструмента. 1. Обновите ПО, используя метку FFU. 2. Проверьте кабель.
05 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка управления двигателем. 1. Проверьте соединение главной платы (MB) и платы управления двигателем (MCB). 2. Обновите ПО до новейшей версии.
06 | Ошибка памяти инструмента | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
07 | Ошибка регулировки двигателя | Ошибка регулировки двигателя. 1. Обновите ПО до новейшей версии. 2. Попробуйте выполнить тесты в TTS2. 3. Убедитесь, что коммутационная плата в задней части инструмента установлена правильно. Возможный источник проблемы в том, что она не вставлена должным образом.
08 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка инструмента. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
09 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника. 1. Проверьте кабель. 2. Проверьте кабель антенны инструмента. 3. Обновите ПО, используя метку FFU.
10 | Ошибка при обновлении ПО радиоприемника | Проблема с обновлением ПО радиоприемника. 1. Проверьте кабель. 2. Проверьте кабель антенны инструмента. 3. Обновите ПО, используя метку FFU.
11 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника. 1. Проверьте кабель. 2. Проверьте кабель антенны инструмента. 3. Обновите ПО, используя метку FFU.
12 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника Bluetooth. 1. Проверьте кабель радиомодуля. 2. Обновите ПО, используя метку FFU.
13 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка радиоприемника WIFI. 1. Проверьте кабель радиомодуля. 2. Обновите ПО, используя метку FFU.
14 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка веб-конфигурации Smart. 1. Проверьте кабель радиомодуля. 2. Обновите ПО, используя метку FFU.
15 | Аппаратная ошибка RBU | Ошибка IAM. Попробуйте сбросить контрольные суммы SD-карты в TTS2.
16 | Аппаратная ошибка RBU | Ошибка IAM. Попробуйте сбросить контрольные суммы SD-карты в TTS2.
17 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
18 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка индикаторной панели.
19 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
20 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Проверьте соединение главной платы и платы управления двигателем.
21 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Проверьте соединение главной платы и платы управления двигателем.
22 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
23 | Ошибка резервного аккумулятора | Ошибка резервного аккумулятора. Проверьте соединение резервного аккумулятора.
24 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
25 | Ошибка обновления платы управления двигателем | Проблема обновления ПО платы управления двигателем (MCB). 1. Проверьте соединение MCB. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
26 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка связи с платой управления двигателем. 1. Проверьте соединение MCB. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
27 | Ошибка ПО общего характера | Аппаратная ошибка или ошибка ПО общего характера.
28 | Ошибка питания | Ошибка питания общего характера.
29 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка идентификации инструмента. Подключитесь к TTS2, может помочь переписать идентификатор инструмента.
30 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка идентификации инструмента. Подключитесь к TTS2, может помочь переписать идентификатор инструмента.
31 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка датчика измерения момента. Проверьте датчик измерения момента и кабель.
32 | Ошибка затяжки общего характера | Ошибка затяжки общего характера.
33 | Ошибка переключателя инструмента | Ошибка переключателя инструмента. 1. Проверьте переключатель в TTS2. 2. Убедитесь, что переключатель не сломан. 3. Замените главную плату.
34 | Ошибка ПО общего характера | Проблема с отслеживанием затяжек.
35 | Ошибка ПО общего характера | Проблема с отслеживанием затяжек.
36 | Аппаратная ошибка общего характера | Проблема с оборудованием или соединением между платами MB/MCB. 1. Проверьте механическое соединение. 2. Замените MCB и/или MCB.
37 | Ошибка функциональной кнопки | Проблема со сменой направления инструмента. 1. Проверьте функциональную кнопку в TTS2. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
38 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка датчика измерения момента. Проверьте датчик измерения момента и кабель.
39 | Аппаратная ошибка общего характера | Аппаратная ошибка общего характера.
40 | Аппаратная ошибка общего характера | Аппаратная ошибка общего характера. Попытайтесь заменить MB.
41 | Ошибка при обновлении ПО инструмента | Проблема с обновлением ПО. Попытайтесь подключить инструмент к TTS2, вы можете получить дополнительную информацию.
42 | Ошибка при обновлении ПО инструмента | Проблема с обновлением ПО. Попытайтесь подключить инструмент к TTS2, вы можете получить дополнительную информацию.
43 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка индикаторной панели. <SRB HA не использует индикаторную панель>
44 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка второго переключателя. 1. Проверьте кабель и/или плату второго переключателя. 2. Отсоедините плату Gear ID от передней индикаторной платы. 3. Замените переднюю индикаторную плату.
45 | Ошибка чтения конфигурации инструмента SRB HA | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
46 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка результата SRB HA–Smart. 1. Попытайтесь удалить файл «RESULT.CSV» из IAM папки HA. 2. Обновите ПО.
47 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка программы SRB HA–Smart. 1. Обновите ПО инструмента до новейшей версии. 2. Восстановите заводские настройки в TTS2.
48 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка программы SRB HA–Smart или Set&Go. 1. Обновите ПО инструмента до новейшей версии. 2. Восстановите заводские настройки в TTS2.
49 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
50 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка SD-карты IAM.
51 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера. Обновите ПО до новейшей версии.
52 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
53 | Ошибка конфигурации открытого конца | Ошибка конфигурации открытого конца. <SRB HA не поддерживает эту функцию>
54 | Ошибка ПО общего характера | Аппаратная ошибка общего характера.
55 | Аппаратная ошибка переднего индикатора | Ошибка переднего индикатора. 1. Проверьте кабель и/или замените плату. 2. Обновите ПО до новейшей версии.
56 | Ошибка нажимной кнопки | Ошибка функциональной кнопки. Проверьте функциональную кнопку в TTS2. Замените плату или кабель кнопки.
57 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ввода аппаратного обеспечения. Попытайтесь заменить главную плату.
58 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ввода аппаратного обеспечения. Попытайтесь заменить главную плату.
59 | Ошибка ПО общего характера | Проблемы с настройкой радиомодуля в режиме точки доступа.
60 | Ошибка обновления ПО индикаторной панели | Ошибка индикаторной панели. <SRB HA не использует индикаторную панель>
61 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка связи переднего индикатора. Проверьте кабель и плату переднего индикатора.
62 | Аппаратная ошибка RBU | Ошибка SD-карты IAM.
63 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка FPGA главной платы. 1. Попытайтесь обновить ПО до новейшей версии. 2. Замените главную плату.
64 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка обновления главной платы FPGA. 1. Попытайтесь обновить ПО до новейшей версии, используя метку FFU. 2. Замените главную плату.
65 | Аппаратная ошибка общего характера | Ошибка памяти параметров. Попробуйте подключить инструмент к TTS2, чтобы выполнить сброс параметров до заводских настроек.
66 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Относится к радиосвязи или связи TTS2.
67 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Относится к радиосвязи или связи TTS2.
68 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка внутренней связи. Относится к радиосвязи или связи TTS2.
69 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера.
70 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО/аппаратная ошибка общего характера.
71 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО/аппаратная ошибка общего характера.
72 | Ошибка ПО общего характера | Ошибка ПО общего характера.
73 | Ошибка обновления ПО | Ошибка обновления ПО общего характера.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Ошибка тестов, активизированных в TTS2.