# Précautions particulières

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

La double gâchette force l’utilisateur à se servir de ses deux mains pour utiliser l’outil. Si ce n’est pas le cas, l’utilisateur peut accidentellement démarrer l’outil pendant qu’il règle le toc de réaction, ce qui entraînerait une blessure grave à la main.

- Assurez-vous que l’outil ne peut pas démarrer une fois que la double gâchette a été relâchée.

- Essayez toujours l’outil en relâchant d’abord la gâchette de la double gâchette, puis appuyez sur la gâchette de l’outil. Si l’outil démarre, arrêtez le travail.