# Kody błędów

Format błędu: E<Error Group>-<ErrorCode>

Kod błędu jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Jeśli błąd nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Atlas Copco.

Grupa błędów
Kategoria błędów
Porady serwisowe
Wyszukaj

Grupa błędów | Kategoria błędów | Porady serwisowe
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Błąd aktualizacji oprogramowania narzędzia | Problem z aktualizacją oprogramowania. Spróbować połączyć narzędzie z TTS2. Może to zapewnić więcej informacji.
01 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
02 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
03 | Błąd przedniego światła | Problem z przednim światłem. Sprawdzić kabel i/lub wymienić płytkę.
04 | Błąd modułu HMI narzędzia | Błąd modułu HMI narzędzia. 1. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU. 2. Sprawdzić kabel.
05 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem ze starowaniem silnika. 1. Sprawdzić połączenie płytki głównej (MB) z płytką sterowania silnika (MCB). 2. Zaktualizować do nowszej wersji.
06 | Błąd pamięci narzędzia | Problem z pamięcią parametrów. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2, aby przywrócić parametry fabryczne.
07 | Błąd strojenia silnika | problem ze strojeniem silnika 1. Zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji. 2. Spróbować uruchomić testy w TTS2. 3. Sprawdzić, czy płytka komutacyjna z tyłu narzędzia jest prawidłowo zamontowana. Możliwy problem polega na tym, że nie jest ona prawidłowo wciśnięta na miejsce.
08 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z parametrami. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2, aby przywrócić parametry fabryczne.
09 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z modułem radiowym. 1. Sprawdzić kabel. 2. Sprawdzić kabel antenowy narzędzia. 3. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU.
10 | Błąd aktualizacji oprogramowania radia | Problem z aktualizacją oprogramowania radia. 1. Sprawdzić kabel. 2. Sprawdzić kabel antenowy narzędzia. 3. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU.
11 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z modułem radiowym. 1. Sprawdzić kabel. 2. Sprawdzić kabel antenowy narzędzia. 3. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU.
12 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z radiem Bluetooth. 1. Sprawdzić kabel do modułu radiowego. 2. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU.
13 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z radiem WiFi. 1. Sprawdzić kabel do modułu radiowego. 2. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU.
14 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z konfiguracją inteligentnej sieci. 1. Sprawdzić kabel do modułu radiowego. 2. Zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU.
15 | Ogólny błąd sprzętowy modułu RBU | Problem z modułem IAM. Spróbować zresetować sumy kontrolne kart SD w TTS2.
16 | Ogólny błąd sprzętowy modułu RBU | Problem z modułem IAM. Spróbować zresetować sumy kontrolne kart SD w TTS2.
17 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z pamięcią parametrów. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2, aby przywrócić parametry fabryczne.
18 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z płytką wskaźnika.
19 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
20 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z komunikacją wewnętrzną. Sprawdzić połączenie płytki głównej z płytką sterowania silnika.
21 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z komunikacją wewnętrzną. Sprawdzić połączenie płytki głównej z płytką sterowania silnika.
22 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
23 | Błąd akumulatora zapasowego | Problem z akumulatorem zapasowym. Sprawdzić połączenie z akumulatorem rezerwowym.
24 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
25 | Błąd podczas aktualizowania płytki sterowania silnika | Problem z aktualizacją oprogramowania płytki sterowania silnika (MCB). 1. Sprawdzić połączenie z płytką MCB. 2. Zaktualizować do nowszej wersji.
26 | Ogólny błąd oprogramowania | Błąd komunikacji z płytką sterowania silnika. 1. Sprawdzić połączenie z płytką MCB. 2. Zaktualizować do nowszej wersji.
27 | Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny problem ze sprzętem lub oprogramowaniem.
28 | Błąd wskaźnika zasilania | Ogólny problem z zasilaniem.
29 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z identyfikacją urządzenia narzędzia. Podłączyć do TTS2; może to pomóc w ponownym zapisaniu tożsamości narzędzia.
30 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z identyfikacją urządzenia narzędzia. Podłączyć do TTS2; może to pomóc w ponownym zapisaniu tożsamości narzędzia.
31 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z przetwornikiem momentu obrotowego. Sprawdzić przetwornik momentu obrotowego i kabel.
32 | Ogólny błąd dokręcania | Ogólny błąd dokręcania.
33 | Błąd spustu narzędzia | Problem ze spustem narzędzia. 1. Przetestować spust w TTS2. 2. Sprawdzić, czy spust nie jest uszkodzony. 3. Wymień płytkę główną.
34 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem ze śledzeniem dokręcania.
35 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem ze śledzeniem dokręcania.
36 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem ze sprzętem lub połączeniem między płytkami MB/MCB. 1. Sprawdzić połączenie mechaniczne. 2. Wymienić płytkę MCB i/lub MCB.
37 | Błąd przycisku funkcyjnego | Problem ze zmianą kierunku działania narzędzia. 1. Przetestować przycisk funkcyjny w TTS2. 2. Zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.
38 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z przetwornikiem momentu obrotowego. Sprawdzić przetwornik momentu obrotowego i kabel.
39 | Ogólny błąd sprzętowy | Ogólny problem ze sprzętem.
40 | Ogólny błąd sprzętowy | Ogólny problem ze sprzętem. Spróbować wymienić MB.
41 | Błąd aktualizacji oprogramowania narzędzia | Problem z aktualizacją oprogramowania. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2; może to zapewnić więcej informacji.
42 | Błąd aktualizacji oprogramowania narzędzia | Problem z aktualizacją oprogramowania. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2; może to zapewnić więcej informacji.
43 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z płytką wskaźnika. <Klucz akumulatorowy SRB HA nie używa płytki wskaźnika>
44 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z drugim spustem. 1. Sprawdzić płytkę znamionową przekładni na płytce przedniego światła. 2. Odłączyć płytkę znamionową przekładni od płytki przedniego światła. 3. Wymienić płytkę przedniego światła.
45 | Błąd odczytu konfiguracji narzędzia SRB HA | Problem z pamięcią parametrów. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2, aby przywrócić parametry fabryczne.
46 | Ogólny błąd oprogramowania | SRB HA – Problem z inteligentnym wynikiem. 1. Spróbować usunąć plik „RESULT.CSV” z modułu IAM w folderze HA. 2. Zaktualizować oprogramowanie.
47 | Ogólny błąd oprogramowania | SRB HA – Problem z inteligentnym programem. 1. Zaktualizować oprogramowanie narzędzia do nowszej wersji. 2. Przywrócić ustawienia fabryczne w TTS2.
48 | Ogólny błąd oprogramowania | SRB HA – Problem z inteligentnym programem lub Set&Go. 1. Zaktualizować oprogramowanie narzędzia do nowszej wersji. 2. Przywrócić ustawienia fabryczne w TTS2.
49 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
50 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z kartą SD IAM.
51 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z oprogramowaniem. Zaktualizować do nowszej wersji.
52 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z pamięcią parametrów. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2, aby przywrócić parametry fabryczne.
53 | Błąd konfiguracji otwartego końca | Problem z konfiguracją otwartego końca. <Klucz akumulatorowy SRB HA nie obsługuje tej funkcji>
54 | Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny problem ze sprzętem.
55 | błąd sprzętowy przedniego światła | Problem z przednim światłem. 1. Sprawdzić kabel i/lub wymienić płytkę. 2. Zaktualizować do nowszej wersji.
56 | Błąd wyłącznika awaryjnego | Błąd przycisku funkcyjnego. Wykonać test przycisku funkcyjnego w TTS2. Wymienić płytkę przycisku lub kabel.
57 | Ogólny błąd oprogramowania | Błąd wejścia sprzętowego. Spróbować wymienić płytkę główną.
58 | Ogólny błąd oprogramowania | Błąd wejścia sprzętowego. Spróbować wymienić płytkę główną.
59 | Ogólny błąd oprogramowania | Problemy ze skonfigurowaniem modułu radiowego w trybie punktu dostępu.
60 | Błąd aktualizacji oprogramowania płytki wskaźnika | Problem z płytką wskaźnika. <Klucz akumulatorowy SRB HA nie używa płytki wskaźnika>
61 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z komunikacją z przednim światłem. Sprawdzić kabel i płytkę przedniego światła.
62 | Ogólny błąd sprzętowy modułu RBU | Problem z kartą SD IAM.
63 | Ogólny błąd sprzętowy | Błąd płytki głównej FPGA. 1. Spróbować zaktualizować do nowszej wersji. 2. Wymień płytkę główną.
64 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z aktualizacją płytki głównej FPGA. 1. Spróbować zaktualizować oprogramowanie, korzystając z flagi FFU. 2. Wymień płytkę główną.
65 | Ogólny błąd sprzętowy | Problem z pamięcią parametrów. Spróbować podłączyć narzędzie do TTS2, aby przywrócić parametry fabryczne.
66 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z komunikacją wewnętrzną. Powiązany z komunikacją z radiem lub TTS2.
67 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z komunikacją wewnętrzną. Powiązany z komunikacją z radiem lub TTS2.
68 | Ogólny błąd oprogramowania | Problem z komunikacją wewnętrzną. Powiązany z komunikacją z radiem lub TTS2.
69 | Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny problem z oprogramowaniem.
70 | Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny problem z oprogramowaniem/sprzętem.
71 | Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny problem z oprogramowaniem/sprzętem.
72 | Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny problem z oprogramowaniem.
73 | Błąd aktualizacji oprogramowania | Ogólny problem z aktualizacją oprogramowania.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problem z włączonymi testami TTS2.