# Instrukcje serwisowe

Serwisowanie może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel posiadający dostęp do instrukcji serwisowych i/lub przeszkolony w serwisowaniu narzędzi napinających. Jeżeli narzędzie pracuje nieprawidłowo, należy je natychmiast przekazać do sprawdzenia.

## Całe narzędzie

Zaleca się wykonywanie w regularnych odstępach czasu przeglądów i konserwacji zapobiegawczej całego narzędzia; zalecana częstotliwość to 1 rok lub 250,000 dokręceń, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

## Przekładnia

Zaleca się wykonywać w regularnych odstępach czasu przeglądy i konserwację zapobiegawczą przekładni; zalecana częstotliwość to 1 rok lub maksymalnie 250,000 dokręceń, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. W przypadku stosowania wysokich częstotliwości cykli dokręcania lub długich czasów dokręcania może być konieczne częstsze wykonywanie przeglądów.

Serwisowanie przekładni

1. Pobrać smar z każdego stopnia przekładni i rozmazać go na białej kartce papieru.

2. Sprawdzić, czy w smarze widoczne są metaliczne wióry. Jeśli tak, jest to oznaka ścierania się stopnia przekładni.

3. Dokładnie wyczyścić wszystkie części przekładni.

4. Sprawdzić części.

   1. Sprawdzić łożyska igiełkowe i wymienić je, jeśli nie przylegają do powierzchni lub są uszkodzone.

   2. Sprawdzić tryby i wymienić tryby lub zestaw kół zębatych, jeśli są uszkodzone.

   3. Sprawdzić o-ringi i wymienić je, jeśli są pęknięte.

5. Dodać smar i zmontować wszystkie części.