# Fehlercodes

Fehlerformat: E<Fehlergruppe>-<Fehlercode>

Der Fehlercode ist nur zur internen Verwendung vorgesehen.

Kann der Fehler nicht behoben werden, kontaktieren Sie Ihren Atlas Copco-Vertreter.

Fehlergruppe
Fehlerkategorie
Service-Tipps
Suche

Fehlergruppe | Fehlerkategorie | Service-Tipps
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Fehler bei der Aktualisierung der Werkzeug-SW | Problem mit der SW-Aktualisierung. Versuchen, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden. Dies kann weitere Informationen liefern.
01 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
02 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
03 | Fehler der Frontleuchte | Problem mit der Frontleuchte. Kabel überprüfen bzw. Platine austauschen.
04 | Werkzeug-HMI-Fehler | Werkzeug-HMI-Fehler. 1. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren. 2. Das Kabel auf festen Sitz der Stecker überprüfen.
05 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit der Motorsteuerung. 1. Hauptplatine (MB) – Motorsteuerplatine (MCB) überprüfen. 2. Aktualisierung auf neueste Software.
06 | Werkzeug-Speicherfehler | Problem mit dem Parameterspeicher. Versuchen Sie, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden, um es auf die Werksparameter zurückzusetzen.
07 | Fehler der Motorabstimmung | Problem mit der Motorabstimmung. 1. Software auf neueste Version aktualisieren. 2. Versuchen, Tests in TTS2 auszuführen. 3. Sicherstellen, dass die Kommutierungsplatine im hinteren Teil des Werkzeugs korrekt montiert ist. Ein mögliches Problem ist, dass sie nicht korrekt in ihre Position gedrückt wurde.
08 | Allgemeiner SW-Fehler | Parameterproblem. Versuchen Sie, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden, um es auf die Werksparameter zurückzusetzen.
09 | Allgemeiner SW-Fehler | Funkproblem. 1. Das Kabel auf festen Sitz der Stecker überprüfen. 2. Werkzeug-Antennenkabel überprüfen. 3. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren.
10 | Fehler bei der Aktualisierung der Funk-SW | Problem mit der Funk-SW-Aktualisierung. 1. Das Kabel auf festen Sitz der Stecker überprüfen. 2. Werkzeug-Antennenkabel überprüfen. 3. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren.
11 | Allgemeiner SW-Fehler | Funkproblem. 1. Das Kabel auf festen Sitz der Stecker überprüfen. 2. Werkzeug-Antennenkabel überprüfen. 3. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren.
12 | Allgemeiner SW-Fehler | Funk-Bluetooth-Problem. 1. Kabel zum Funkmodul überprüfen. 2. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren.
13 | Allgemeiner SW-Fehler | Funk-WIFI-Problem. 1. Kabel des Funkmoduls überprüfen. 2. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren.
14 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit der Smart Web-Konfiguration. 1. Kabel des Funkmoduls überprüfen. 2. Software mithilfe des FFU-Flags aktualisieren.
15 | RBU-HW-Fehler | IAM-Problem. Versuchen, die SD-Karten-Prüfsumme in TTS2 zurückzusetzen.
16 | RBU-HW-Fehler | IAM-Problem. Versuchen, die SD-Karten-Prüfsumme in TTS2 zurückzusetzen.
17 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit dem Parameterspeicher. Versuchen Sie, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden, um es auf die Werksparameter zurückzusetzen.
18 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem der Anzeigeplatine.
19 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
20 | Allgemeiner SW-Fehler | Internes Kommunikationsproblem. Hauptplatine – Motorsteuerplatine überprüfen.
21 | Allgemeiner SW-Fehler | Internes Kommunikationsproblem. Hauptplatine – Motorsteuerplatine überprüfen.
22 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
23 | Fehler des Zusatzakkus | Problem mit dem Zusatzakku. Verbindung des Zusatzakkus überprüfen.
24 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
25 | Fehler bei der Aktualisierung der Motorsteuerplatine | Problem bei der Software-Aktualisierung der Motorsteuerplatine (MCB). 1. MCB-Verbindung überprüfen. 2. Aktualisierung auf neueste Software.
26 | Allgemeiner SW-Fehler | Kommunikationsfehler der Motorsteuerplatine. 1. MCB-Verbindung überprüfen. 2. Aktualisierung auf neueste Software.
27 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Hardware- oder Softwareproblem.
28 | Fehler der Stromversorgung | Allgemeines Problem mit der Stromversorgung.
29 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit der Werkzeug-Geräteerkennung. Verbindung mit TTS2 kann helfen, die Werkzeugkennung neu zu schreiben.
30 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit der Werkzeug-Geräteerkennung. Verbindung mit TTS2 kann helfen, die Werkzeugkennung neu zu schreiben.
31 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit dem Drehmomentgeber. Drehmomentgeber und Kabel überprüfen.
32 | Allgemeiner Verschraubungsfehler | Allgemeiner Verschraubungsfehler.
33 | Werkzeug-Auslöserfehler | Problem mit dem Werkzeugauslöser. 1. Auslöser in TTS2 testen. 2. Sicherstellen, dass der Auslöser nicht beschädigt ist. 3. Hauptplatine austauschen.
34 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit der Verschraubungskurve.
35 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit der Verschraubungskurve.
36 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem mit der Hardware oder der Verbindung zwischen den MB-/MCB-Platinen. 1. Mechanische Verbindung überprüfen. 2. MB und/oder MCB ersetzen.
37 | Fehler der Funktionstaste | Problem mit dem Wechsel der Werkzeugrichtung. 1. Funktionstaste in TTS2 testen. 2. SW auf neueste Version aktualisieren.
38 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem mit dem Drehmomentgeber. Drehmomentgeber und Kabel überprüfen.
39 | Allgemeiner HW-Fehler | Allgemeines HW-Problem.
40 | Allgemeiner HW-Fehler | Allgemeines HW-Problem. Versuchen, die MB auszutauschen.
41 | Fehler bei der Aktualisierung der Werkzeug-SW | Problem mit der SW-Aktualisierung. Verbindung des Werkzeugs mit TTS2 kann weitere Informationen liefern.
42 | Fehler bei der Aktualisierung der Werkzeug-SW | Problem mit der SW-Aktualisierung. Verbindung des Werkzeugs mit TTS2 kann weitere Informationen liefern.
43 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem der Anzeigeplatine. <SRB HA verwendet diese Anzeigeplatine nicht>
44 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem mit dem zweiten Auslöser. 1. Kabel bzw. Platine des zweiten Auslösers überprüfen. 2. Getriebe-ID-Platine von der Frontleuchtenplatine trennen. 3. Frontleuchtenplatine austauschen.
45 | Fehler beim Lesen der SRB HA-Werkzeugkonfiguration | Problem mit dem Parameterspeicher. Versuchen Sie, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden, um es auf die Werksparameter zurückzusetzen.
46 | Allgemeiner SW-Fehler | SRB HA – Problem mit Smart-Ergebnis. 1. Versuchen, „RESULT.CSV“ aus dem IAM im Ordner HA zu entfernen. 2. Software aktualisieren.
47 | Allgemeiner SW-Fehler | SRB HA – Problem mit Smart-Programm. 1. Auf neueste Werkzeug-Software aktualisieren. 2. Werkseinstellungen in TTS2 wiederherstellen.
48 | Allgemeiner SW-Fehler | SRB HA – Problem mit Smart-Programm oder Set&Go. 1. Auf neueste Werkzeug-Software aktualisieren. 2. Werkseinstellungen in TTS2 wiederherstellen.
49 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
50 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem mit IAM SD-Karte.
51 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines Softwareproblem. Aktualisierung auf neueste Software.
52 | Allgemeiner SW-Fehler | Problem mit dem Parameterspeicher. Versuchen Sie, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden, um es auf die Werksparameter zurückzusetzen.
53 | Fehler mit Offenmaul-Konfiguration | Problem mit der Offenmaul-Konfiguration. <SRB HA unterstützt diese Funktion nicht>
54 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines HW-Problem.
55 | HW-Fehler der Frontleuchte | Problem mit der Frontleuchte. 1. Kabel überprüfen bzw. Platine austauschen. 2. Aktualisierung auf neueste Software.
56 | Drucktasten-Fehler | Fehler der Funktionstaste. Test der Funktionstaste in TTS2 ausführen. Tastenplatine oder Kabel austauschen.
57 | Allgemeiner SW-Fehler | HW-Eingangsfehler. Versuchen, Hauptplatine auszutauschen.
58 | Allgemeiner SW-Fehler | HW-Eingangsfehler. Versuchen, Hauptplatine auszutauschen.
59 | Allgemeiner SW-Fehler | Probleme bei der Einrichtung des Funkmoduls im Zugangspunktmodus.
60 | Fehler beim Aktualisieren der SW der Anzeigeplatine. | Problem der Anzeigeplatine. <SRB HA verwendet diese Anzeigeplatine nicht>
61 | Allgemeiner SW-Fehler | Kommunikationsproblem der Frontleuchte. Kabel bzw. Platine der Frontleuchte überprüfen.
62 | RBU-HW-Fehler | Problem mit IAM SD-Karte.
63 | Allgemeiner HW-Fehler | FPGA-Fehler der Hauptplatine. 1. Versuchen, mit neuester Software zu aktualisieren. 2. Hauptplatine austauschen.
64 | Allgemeiner HW-Fehler | FPGA-Aktualisierungsfehler der Hauptplatine. 1. Versuchen, mithilfe des FFU-Flags mit der neuesten Software zu aktualisieren. 2. Hauptplatine austauschen.
65 | Allgemeiner HW-Fehler | Problem mit dem Parameterspeicher. Versuchen Sie, das Werkzeug mit TTS2 zu verbinden, um es auf die Werksparameter zurückzusetzen.
66 | Allgemeiner SW-Fehler | Internes Kommunikationsproblem. Im Zusammenhang mit Funk- oder TTS2-Kommunikation.
67 | Allgemeiner SW-Fehler | Internes Kommunikationsproblem. Im Zusammenhang mit Funk- oder TTS2-Kommunikation.
68 | Allgemeiner SW-Fehler | Internes Kommunikationsproblem. Im Zusammenhang mit Funk- oder TTS2-Kommunikation.
69 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines SW-Problem.
70 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines SW/HW-Problem.
71 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines SW/HW-Problem.
72 | Allgemeiner SW-Fehler | Allgemeines SW-Problem.
73 | Fehler bei der Softwareaktualisierung | Allgemeines Problem bei der SW-Aktualisierung.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problem mit TTS2-gestützten Tests.