# Test po servise

1. Stlačte tlačidlo Štart.

   Uistite sa, že:

   - Motor beží.

   - Vreteno sa podáva dopredu.

   - Nedochádza k abnormálnym zvukom.

2. Stlačte núdzové tlačidlo.

   Uistite sa, že:

   - Prívod vzduchu do motora sa okamžite vypne.

   - Núdzové tlačidlo sa zastaví v zatvorenej polohe.

3. Odpojte vzduchovú hadicu od nástroja. Pustite núdzové tlačidlo a pripojte vzduchovú hadicu k nástroju. Spustite nástroj stlačením tlačidla Štart.

4. Stlačte tlačidlo Zatiahnuť.

   Uistite sa, že:

   - Vreteno sa zatiahne opačným smerom (stále sa otáča).

   - Motor sa okamžite vypne (max 0,2 s), keď vreteno dosiahne východiskovú polohu.

   - Vreteno sa posunie krátku vzdialenosť dopredu tesne predtým, ako sa prestane otáčať (to môže byť náročné na rozpoznanie pri malých otáčkach a malých posuvoch).

5. Znova stlačte tlačidlo Štart a nechajte vreteno presunúť do polohy ukončeného vŕtania.

   Uistite sa, že:

   - Vreteno sa okamžite začne zaťahovať opačným smerom (stále sa otáča).

   - Vreteno sa vráti do východiskovej polohy a motor sa vypne.

6. Stlačte a podržte tlačidlo Uvoľniť, nasaďte klieštinu do vhodného puzdra a pustite tlačidlo Uvoľniť.

   Uistite sa, že:

   - Klieština je zaistená v puzdre.

7. Stlačte tlačidlo Štart, potom stlačte a podržte tlačidlo Uvoľniť.

   Uistite sa, že:

   - Nástroj je stále zaistený na svojom mieste.

8. Stlačte tlačidlo Zatiahnuť, počkajte, kým sa nástroj zastaví vo východiskovej polohe, a stlačte a podržte tlačidlo Uvoľniť.

   Uistite sa, že:

   - Odstráňte klieštinu z puzdra.

Test po servise je teraz dokončený.