# 서비스 후에 시험합니다.

1. 시동 버튼을 누릅니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 모터가 작동 중입니다.

   - 스핀들이 전방으로 이송됩니다.

   - 비이상적인 소음이 발생하지 않습니다.

2. 긴급 버튼을 누릅니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 모터에 대한 공기 공급이 즉시 꺼집니다.

   - 응급 버튼이 닫힌 위치에서 정지합니다.

3. 공구에서 공기 호스를 분리합니다. 응급 버튼을 놓고 공기 호스를 공구에 연결하십시오. 시작 버튼을 눌러 공구가 작동하게 합니다.

4. 인입 버튼을 누릅니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 스핀들이 역방향으로 인입됩니다(계속 회전).

   - 스핀들이 홈 위치에 도달하면 모터는 즉시 꺼집니다(최대 0.2 s).

   - 스핀들이 회전 중지 직전에 전방으로 짧은 거리를 이동합니다(저속과 소규모 이송으로는 보기 어려울 수 있습니다).

5. 시작 버튼을 다시 누르고 스핀들을 움직여 최종 위치를 뚫습니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 스핀들이 역방향으로 즉시 인입됩니다(계속 회전).

   - 스핀들이 홈 위치로 돌아가고 모터가 꺼집니다.

6. 해제 버튼을 계속 눌러, 콜릿이 올바른 부싱에 놓이면 해제 버튼을 놓습니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 콜릿이 부싱에 고정됩니다.

7. 시작 버튼을 누른 다음, 해제 버튼을 계속 누릅니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 공구가 본래 위치에 고정됩니다.

8. 인입 버튼을 누르고, 공구가 홈 위치에서 정지할 때까지 기다린 다음 해제 버튼을 계속 누릅니다.

   다음 사항을 확인하십시오.

   - 부싱에서 콜릿을 제거합니다.

서비스 후 시험이 이제 완료됩니다.