# Pred vŕtaním

VAROVANIE

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Nástroj neprevádzkujte, keď indexovač nie je riadne uzamknutý! Neuzamknutý nástroj môže spôsobiť, že celý nástroj bude rotovať, čo môže spôsobiť vážne vecné škody a fyzické zranenie.

- Uistite sa, že uzamykací kolík je v jednej rovine s povrchom matice s úrovňou tolerancie menej ako 0,3 mm nad povrchom.

Pred prevádzkou vrtáka platia nasledujúce podmienky:

- Vzduchová hadica pripojená k vrtáku

- Predná časť uzamknutá v upínadle

Otestujte núdzový vypínač takto:

1. Stlačte tlačidlo Štart.

2. Stlačte tlačidlo núdzového zastavenia tak, aby zapadlo do svojej polohy. Prívod vzduchu k motoru sa vypne a vreteno sa zastaví.

3. Odpojte vzduchovú hadicu.

4. Vytiahnite tlačidlo núdzového zastavenia, aby ste ho resetovali.

5. Znova pripojte vzduchovú hadicu.

Pred vŕtaním vykonajte nasledujúce úkony:

1. Uzamknite nástroj do upínacieho prípravku.

2. Stlačte tlačidlo (A alebo B), aby ste uvoľnili indexovač a nastavte polohu nástroja.

3. Pustite tlačidlo, aby ste ho uzamkli v jeho polohe.

4. Skontrolujte, či je uzamykací kolík zarovnaný k povrchu matice.

5. Rozkývajte nástroj zo strany na stranu, aby ste sa uistili, že je uzamknutý vo svojej polohe.