# Intervalos de mantenimiento

Un ciclo se calcula con una pila estándar de 10 mm.

|  |  |  | Uso intensivo | Uso medio | Uso ligero
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ciclos | Longitud total de perforación (metros) | Acción | Repuestos | Use el kit, Nº para pedidos | Use el kit, Nº para pedidos | Use el kit, Nº para pedidos
a Independiente del grosor de perforación
10.000 | 100 | Sustituir | Engranaje cónico (Herramienta RA) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Sustituir | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Trinquetea | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Sustituir | Trinquetea |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Sustituir | Engranaje cónico (Herramienta RA) |  | 4141 0410 91 |
Cojinete de empuje | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Pistón | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Reengrase | Eje planetario (Herramienta LS) | Grasa (Tipo A) | Grasa (Tipo A) | N/A
Embrague de sobrecargasa | Grasa (Tipo A) | Grasa (Tipo A) | Grasa (Tipo A)
100.000 | 1000 | Sustituir | Engranaje cónico (Herramienta RA) |  |  | 4141 0410 91
Cojinete de empuje |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Eje planetario (Herramienta LS) | 4141 0444 90 |  |
Embrague de sobrecargasa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200.000 | 2000 | Sustituir | Eje planetario (Herramienta LS) | 4141 0444 90 |  |

La operación de perforación puede dar lugar a esfuerzos distintos (par, empuje) que el valor estimado por la geometría de las distintas herramientas de corte, propiedades de los materiales o lubricación. Por lo tanto, la misma operación podría clasificarse de forma distinta.

| Uso intensivo | Uso medio | Uso ligero
--- | --- | --- | ---
Velocidad de rotación y esfuerzos de perforación | Velocidad 350-1200 rpm Par 4 Nm Empuje 1,3 KN | Velocidad 1600-3200 rpm Par 1,2 Nm Empuje 0,6 KN | Velocidad 3200-7300 rpm Par 0,5 Nm Empuje 0,25 KN
Ejemplo de operaciones | Broca >14 mm (>9/16") Material: aluminio 10 < Broca <12,7 mm (<1/2") Material: titanio | 10 < Broca <14mm (<9/16") Material: aluminio Broca: <10mm (<3/8") Material: titanio Broca >12,7mm (>1/2") Material: CF | Broca: <10 mm (<3/8") Material: Al Broca: <12,7mm (<1/2") Material: CFRP