# Calibração da posição da porca batente do indexador

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave de boca aberta

1. Coloque a porca em posição aproximada e faça furos para teste de modo a decidir por uma posição mais exata.

   Aperte sempre a porca superior antes de fazer o furo de teste.

2. Faça os ajustes finais na posição, girando a parte inferior da porca.

   Durante os ajustes, aperte um pouco a porca superior com as mãos. Para cada ajuste de 0,02 mm, um "estalo" será sentido quando girar a porca inferior.

3. Quando a posição estiver correta, aperte a contraporca superior.